# 論理ドライブの移行の説明

論理ドライブの移行は、ServeRAID コントローラーの強力で柔軟な機能の一つです。論理ドライブの移行を使用して、以下を行うことができます。

- 既存の論理ドライブの RAID レベルを変更
- アレイの空き領域を増加して、追加論理ドライブを作成できるようにする
- 既存の論理ドライブのサイズを増加

ServeRAID マネージャーを使用して、サーバーの実行中に論理ドライブを移行すると、 ユーザーは処理時のパフォーマンスの低下をわずかな量に抑えることができます。

注: 論理ドライブの移行を 実行するには、以下の項目が真である必要があります。

1. 現在、7 つの論理ドライブだけが存在する。
   移行時に、ServeRAID は一時使用のための論理ドライブを 1 つ作成します。論理ドライブを 移行するときに、データが移行される別の論理ドライブが必要です。 ServeRAID はこの論理ドライブをシステム状態に設定し、ツリー・ オブジェクト (論理ドライブ) は グレーになります。移行が完了すると、この論理ドライブはツリーから除去されます。
2. 移行を選択した論理ドライブは良好状態でなければならない。
3. 論理ドライブは RAID レベル-00、10、1E0、50、または 5EE で構成できない。

論理ドライブの移行時に物理ドライブがフェイルし、RAID レベル-0 以外の RAID レベル間で移行していれば、移行は継続し、完了します。 その後で、フェイルした物理ドライブを交換して再構築する必要があります。

論理ドライブの移行では、電源障害からの回復も可能です。論理ドライブの移行時にサーバーに電源が 供給されなくなると、移行は電源が回復するとすぐに再開し、データを破損せずに完了します。

注: (クラスターおよびフェイルオーバー構成のみ) 論理ドライブは、論理ドライブの移行中はフェイルオーバーしません。

## 詳細

- RAID レベルの変更時に考慮する点
- 例: 空き領域の増加
- 例: 論理ドライブ・サイズの増加

用語集|目次

x-1035-SRM-00-04-JA