# ドライブのライトが点滅しません。

## 説明:

次のいずれかの理由で、ドライブ・ライトが点滅しませんでした。

- 物理ドライブ (複数) が格納装置によって管理されていません。
- ハードウェア・エラーが起こっています。

## 処置:

装置が格納装置によって管理されていることを確認してください (SCSI ドライブ・チャネル上の SAF-TE 装置)。 正しい場合は、以下の手順を完了してください。

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

5. 問題が続いて起こる場合は、IBM 技術員に連絡してください。

用語集|目次

x-0015-SRM-00-03-JA