# RAID レベル-5 の説明

RAID レベル-5 は、アレイのすべてのドライブを超えてデータおよびパリティーをストライプします。

RAID レベル-5 は、データ保護および向上したスループットを提供します。RAID レベル-5 をアレイに割り当てると、そのアレイの容量は、1 台のドライブ容量 (データ・パリティー・ストレージ用) だけ少なくなります。RAID レベル-5 では RAID レベル-1 より大きい容量となりますが、RAID レベル-1 はより高いパフォーマンスを提供します。

RAID レベル-5 では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよびストライプ単位サイズによって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-5 論理ドライブの例です。

## RAID レベル-5 の例

4 台の物理ドライブで開始します。 |
3 台の物理ドライブを使用してアレイを作成し、4 番目はホット・スペア・ドライブとして残しておきます。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 データ・パリティーのストレージ ( * で示される) もストライプされて、ドライブで順次シフトされます。 パリティー・ブロック (*) には、同じストライプの他のブロックからのデータの表示が含まれます。たとえば、最初のストライプのパリティー・ブロックには、ブロック 1 および 2 のデータの表示が含まれます。 |
アレイ中の物理ドライブに障害が起こると、障害の起きた物理ドライブからのデータはホット・スペア・ドライブ上で再構成されます。 |

RAID レベル-5 には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ保護 RAID レベル-1 またはレベル-1E よりも多くの物理ドライブ記憶容量を提供する | RAID レベル-1 およびレベル-1E よりもパフォーマンスが低い

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID 拡張レベル-1
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-5EE
- RAID レベル-x0

用語集|目次

x-1048-SRM-00-04-JA