# このホット・スペア・ドライブは定義済みのアレイでは動作しません。

# 定義済みのアレイ内に、ホット・スペア・ドライブをサポートする論理ドライブはありません。

# コントローラー {0}、チャネル {1}、SCSI ID {2} 上のホット・スペア・ドライブが小さすぎて、アレイをサポートできません。 指定したドライブを大きいドライブと交換してください。

## 説明:

次のいずれかの理由で、このホット・スペア・ドライブは定義済みのアレイでは動作しません。

- 既存のアレイは、ホット・スペア・ドライブをサポートしていません。
- ホット・スペア・ドライブは、アレイ中の最も小さい物理ドライブよりも大きいか等しい容量をもっていなければなりませ ん。
- アレイ中の任意の物理ドライブ (複数) に障害が起きた場合は、指定されたホット・スペア・ドライブは障害の起きたドライブを取り替えることができません。

## 処置:

指定したホット・スペア・ドライブを除去して、適切なサイズのドライブを追加してください。

用語集|目次

x-0039-SRM-00-02-JA