# 物理ドライブ [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定された物理ドライブを処理するか、メニューから特定の物理ドライブをクリックしてプロパティーを表示します。

注: SCSI チャネルは、最大 15 台の物理ドライブをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

なし。

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、選択された物理ドライブが再構築操作中であったり、PFA を報告したり、または保証されていない物理ドライブである場合に表示されます。
- (エラー) は、選択された物理ドライブが無効ドライブまたは無効ホット・スペア・ドライブである場合に表示されます。

## アクション

- 物理ドライブの識別
- ホット・スペア・ドライブの作成
- スタンバイ・ホット・スペア・ドライブの作成
- ホット・スペア・ドライブの削除
- スタンバイ・ホット・スペア・ドライブの削除
- 無効ドライブの除去
- ドライブ状態をオンラインに設定
- ライト・キャッシュ・モードをライトバックまたはライトスルーに変更
- ドライブが再構築中、オンライン、または PFA を報告する場合は、ドライブ状態を無効に設定します。

用語集|目次

x-0211-SRM-00-00-JA