! 

! THIS FILE DEFINES THE ERROR MESSAGES FOR THE RSX AME 

! 

!...$RSXMSGDEF			! SUBSYSTEM = 6 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,427584,8 		! EXIT WITH STATUS 

	,(EXITSTATUS,) 		! MSG <RSX-11M exit with status> 

	,(VERIFYCMD,) 		! MSG FAOCNT=2, <  MCR!AD> 

	); 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,426786,8 		! WARNING CODES 

	,(NOSUCHDEV,) 		! MSG FAOCNT=4, <TKB-assigned device not found, !AD!UW:, lun=!UB> 

	,(PMD,) 			! MSG FAOCNT=2, <post-mortem dump, !AD> 

	,(NOPMD,) 			! MSG FAOCNT=2, <post-mortem dump failure, !AD> 

	); 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,425988,8 		! ERROR STATUS CODES 

	,(RESERVED,) 		! MSG <compatibility mode reserved instruction> 

	,(BREAK,) 			! MSG <compatibility mode breakpoint trap> 

	,(IOT,) 			! MSG <compatibility mode IOT> 

	,(NONRSXEMT,) 		! MSG <non-RSX-11M  EMT execution> 

	,(TRAP,) 			! MSG <compatibility mode TRAP execution> 

	,(ILLINST,) 			! MSG <compatibility mode illegal instruction> 

	,(ODDADDR,) 			! MSG <compatibility mode odd address> 

	,(TBIT,) 			! MSG <compatibility mode T-bit> 

	,(ACCVIO,) 			! MSG <compatibility mode access violation> 

	,(BADSTACK,) 		! MSG <invalid compatibility mode stack pointer> 

	,(INSFDYNMEM,) 		! MSG <insufficient virtual address space> 

	,(EXTERNABRT,) 		! MSG <external abort> 

	,(NOTSKIMG,) 		! MSG FAOCNT=2, <file is not RSX-11M task image, !AD> 

	,(BADLIBREF,) 		! MSG FAOCNT=2, <invalid library/common reference, !AD> 

	,(LIBNOTFND,) 		! MSG FAOCNT=2, <open failure on library/common file, !AD> 

	,(LOADERROR,) 		! MSG FAOCNT=2, <image load error, !AD> 

	,(IMAGETERM,) 		! MSG FAOCNT=2, <'!AC' terminated, !%D> 

	,(REGMSG,) 			! MSG FAOCNT=3, <	!AC = !OW !XW> 

	,(NOCOMM,) 			! MSG <unable to initialize process mailbox or common efn's> 

	); 



