; 

; DEFINE SYSGEN  RELATED ERROR/STATUS VALUES 

; 

 

	.MACRO	$SYSGMSGDEF,$GBL



	$DEFINI	SYSGMSG,$GBL



 

$EQULST SYSGN$_,$GBL,124,0,<-  

		<FACILITY>- 		; SYSGEN facility code 

		>

 

; 

; DEFINE ERROR MESSAGES 

 

; 

$EQULST SYSG$_,$GBL,8159242,8,<- 	; ERRORS: (124@16)+(1@15)+8+2 

		<INVDPTINI>- 		;MSG <invalid driver prologue init table value> 

		<NOUNLOAD>- 		;MSG <driver is not unloadable> 

		<VECINUSE>- 		;MSG <vector is in use> 

		<SPTFULL>- 			;MSG <system page table is full> 

		<INVVEC>- 			;MSG <invalid or unspecified interrupt vector> 

		<INVDPT>- 			;MSG <invalid driver image - DPT$B_TYPE, VBN 2 .NEQ. DYN$C_DPT> 

		>		; END OF ERROR CODES 

 



	$DEFEND	SYSGMSG,$GBL,DEF		; END OF INFORMATIONAL MESSAGES 



	.ENDM	$SYSGMSGDEF

