Configuracion del cable serial GSM:

(RJ45) pin 1 desde serial hacia pin 5 on (DB9)
(RJ45) pin 2 desde serial hacia pin 3 on (DB9)
(RJ45) pin 3 desde serial hacia pin 2 on (DB9)

Configuracion del cable serial DUW-DUS:

(RJ45) pin 4 desde serial hacia pin 3 on (BD9)
(RJ45) pin 5 desde serial hacia pin 5 on (DB9)
(RJ45) pin 7 desde serial hacia pin 2 on (DB9)

