*Conexion serial a travez del Putty comandos*




 
Descarga de softaware para la DUW :

*Abrir una sesion de browser (explorador de internet conectado a la DUW)

*Utilizar la siguiente direccion de internet (http://169.254.1.1/em/index.html)
 
*Descargar el software en la PC

Formateo de la DUW :

$	reload --

$	vols

$	formathd /d (confirma con y)

$       mount_c2 (para que aparesca el c2)

$	formathd /c2 (confirma con y)

$	reload --

$	vols (checkea los discos d y c2 si estan vacios)

$	ifconfig le0 169.254.1.1 netmask 255.255.0.0 (configuarcion IP para conectividad a la DUW) 

$	reload (Restet)

$	ifconfig (confirmacion de que se haya cargado la configuracion IP de conectividad a la DUW)


Configuracion del password DUW :

$       passwd

$       enter new password: rbs

$       re-enter new password: rbs


Configuracion del reloj DUW :

$       setclock

$       setclock 2010-06-22 14: 14: 00


Para crear un CV final DUW :


$      cvms Sitexxx_Final ethoter Newbuild


VSWR DUW sin ampliacion 850MHZ :

$      lhsh 000100/port_0_dev_8 fui get vswr  (sector 1)

$      lhsh 000100/port_1_dev_9 fui get vswr  (sector 2)

$      lhsh 000100/port_2_dev_10 fui get vswr (sector 3)



VSWR DUW con ampliacion 850MHZ :

$      lhsh 000100/port_0_dev_16 fui get vswr  (sector 1)

$      lhsh 000100/port_1_dev_17 fui get vswr  (sector 2)

$      lhsh 000100/port_2_dev_18 fui get vswr  (sector 3)


VSWR DUW con ampliacion 1900MHZ :

$      lhsh 000200/port_0_dev_19 fui get vswr  (sector 4)

$      lhsh 000200/port_1_dev_20 fui get vswr  (sector 5)

$      lhsh 000200/port_2_dev_21 fui get vswr  (sector 6)



Ampliacion de DUW2 :

Scratch load on DUW2

1. Scratch load on DUW2 using the follow commands
and connected via serial:

$     reload --

$     formathd /d

$     mount_c2 (if not seen with vols)

$     formathd /c2

$     file format

2. Turn off the DUW2


*Syncronization DUW2 :

7. Turn on the DUW2 and wait until both DUWs syncronize between them. This
action can take up to 20 minutes, however you can follow the status through

serial (telnet) connection and through commands in moshell also.
7.1 Telnet session using command “mirror stat” (serial connection with DUW1):

Disk connected but synchronization still not begin

(first 3-5 minutes after turn on the DUW2):

$ mirror stat
Mirror driver status:
Mount Status: Active
Peer Disk: Connected
Peer Disk Status: Not Valid
Write Log: 1 entries

Synchronization start (begin after 5 minutes):

$ mirror stat
Mirror driver status:
Mount Status: Active
Peer Disk: Connected
Peer Disk Status: Syncing
Sync Progress: 5 %
Write Log: Empty

Printout is coming also automatically on
serial terminal:
$ MIRRORDD: Sync progress - 20 %
$MIRRORDD: Sync progress - 30 %
$MIRRORDD: Sync progress - 40 %
$MIRRORDD: Sync progress - 50 %
$MIRRORDD: Sync progress - 60 %
$MIRRORDD: Sync progress - 70 %
$MIRRORDD: Sync progress - 80 %
$MIRRORDD: Sync progress - 90 %
$MIRRORDD: Sync progress - 100 %
$MIRRORDD: Disks are synchronised

$ mirror stat
Mirror driver status:
Mount Status: Active
Peer Disk: Connected
Peer Disk Status: Valid
Write Log: Empty


Alarmas:

$ altk


Sincronismo status :

$ get 12

$ get ipsyncref

$ get ip ntp

$ get synch


Status de los radios :

$ lh ru ter |grep -i abn


Falla de las bandas de radios 850mhz / 1900mhz:

$ lhsh 000100 vii

$ lhsh 000200 vii


Lista de Ips de la ruta :

$ acc ip listroutes


Pruebas de ping Sincronismo / RNC :

$ EtHostMo_startPing -d 10.26.0.103 -h 1 -c 100 -s 1472 

$ EtHostMo_startPing -d 10.20.34.210 -h 23 -c 30 -s 1472


Status de los Hardware :

$ cabx


Radios en servicio :

$ get radio no

$ hget radio

$ hget_group


Alarmas diaria :

$ lga -s 20150324.0900  (fecha)

$ lgo -s 20150324.0900

CVs :

$ cvls

$ lgd


Status general :

$ get txd


Status de los plug :

$ st plug


Status de carrier rrus :

$ lst car



Carga de CV en nodo B:


$	reload --


$	vols


$	formathd /d (confirma con y)


$       mount_c2 (para que aparesca el c2)


$	formathd /c2 (confirma con y)


$	reload --


$	vols (checkea los discos d y c2 si estan vacios)


$	ifconfig le0 169.254.1.1 netmask 255.255.0.0 (configuarcion IP para conectividad a la DUW) 


$	reload (Restet)

$	ifconfig (confirmacion de que se haya cargado la configuracion IP de conectividad a la DUW)


$       chmod 777/d/cv.ptr/d/rollback.cnt/d/rollback.ini.  (Asegúrese de que todos los archivos de control de CV en el nodo se pueden sobrescribir)  


c:\Users\Edgar Orozco>cd..


c:\Users>cd..


c:\>cd "CV_AHUACHAPA4_080615" Aqui se pone el nombre de la carpeta descomprimida

cd "CV_AHUACHAPA4_080615"cd "misc" aqui se pone el nombre de la carpeta misc

c:\CV_AUACHAPA4_080615>ftp -v -s:cvftpput.sh 169.254.1.1


c:\CV_AUACHAPA4_080615\misc>cd..


c:\CV_AUACHAPA4_080615>cd..


c:\>cd "CXP9023291%2_R4FA69"


c:\CXP9023291%2_R4FA69>ftp -v -s:C:\CV_AHUACHAPA4_080615\misc\upftpput_CXP9023291%2_R4FA69.sh 169.254.1.1     (C:\<nombre del cv> misc\ <archivo .sh>


$      reload   (al finalizar la carga regresar al putty y resetear el nodo)

secmode -l adapt




