ATT Comandos Seriales RETU

comandos para obtener seriales de los rets en LTE y volver a asignarlos por cruce de setores
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

get AntennaUnitGroup=.,AntennaNearUnit=1 uniqueId
lget . uniqueId (si son antenas Kathrein y estan conectados sus cables de ret podras ver los seriales sin configurarlos de ahi los tomas y los cargas como te indica el siguiente comando)
                (cuando ya los hayas cargados dale este comando y veras que ya estan los que el reconoce y los que tu cargas igual te sirve para verlos cuando en commscope)

comandos para cargar seriales de RETU en LTE KATHREIN -  antes dar un lget . uniqueid ya que con este comando reconoce por automatico con estas antenas y esos copiarlos y cargarlos 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=1 uniqueId <serial>
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=1 uniqueId <serial>
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=1 uniqueId <serial>
y
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
comandos para cargar seriales de RETU en LTE  RF(APXVBLL20X

set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=1 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=2 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=3 uniqueId RF<serial>
y

set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=1 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=2 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=3 uniqueId RF<serial>
y

set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=1 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=2 uniqueId RF<serial>
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=3 uniqueId RF<serial>
y

comandos para cargar seriales de RETU en LTE COMMSCOPE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=1 uniqueId AN0000<serial>
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=1 uniqueId AN0000<serial>
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=1 uniqueId AN0000<serial>
y

comandos para cargar seriales de RETU en LTE COMBA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=1 uniqueId CA1610096687
y
set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=2 uniqueId CA1610095283
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=1 uniqueId CA1610094959
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=2 uniqueId CA1610095683
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=1 uniqueId CA1610095038
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=2 uniqueId CA1610095840
y

de aqui en adelante el proceso es igual para los dos tipos de antenas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

acc rru restartunit
y

configuracion default para alarma de TILT igual siempre corre estos comandos
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

set AntennaUnitGroup=1,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       maxTotalTilt 270
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       maxTotalTilt 270
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       maxTotalTilt 270
y

set AntennaUnitGroup=1,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       minTotalTilt -50
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       minTotalTilt -50
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       minTotalTilt -50
y

set AntennaUnitGroup=1,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1       electricalAntennaTilt 50
y
set AntennaUnitGroup=2,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1       electricalAntennaTilt 50
y
set AntennaUnitGroup=3,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1       electricalAntennaTilt 50
y

lget . uniqueid (ver id cargados de los ret)
st ret (ver los ret ENABLE)
cvms Cv_SerialRet

cvcu

cv rbset Cv_SerialRet

alt (revision de alarmas)
