
duw2 borrar y cargar d
apagar duw2
duw 1 cargar c y d luego del reload conectar cables de sincronia 
luego borrar y crear cabinete duw1 luego de 2 minutos te pide coninuar y encender la duw2
crear cv
