*****TIPS PARA CONEXION TELNET A LA SCU PBC05

Conexcion al SCU
entras al SCU 
das click en Ajuste
luego ingresas el password 640275
luego das click en comunication 
buscas la IP y ingresas lo siguiente:
IP 192.168.1.1
submask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
luego te vas a tu buscador WEB 
e ingresas la siguiente direccion
http://192.168.1.1
usuario: admin
passwd: 640275

DECLARACION DE ALARMAS EN DUG Y POSICION ESTADO Y NIVEL

1-ALARMA CRITICA DC ID1 LEVEL2 CLOSING 
2-ALARMA MAYOR ID2 BREAKING LEVEL2
3-ALARMA MENOR(SALIDA DE OBSERVACION) BREAKING ID3 LEVEL2
4-PUERTA ABIERTA DE PBC05(BBS-05) BREAKING LEVEL2
5-ALARMA DE VENTILADOR DE PBC05(BBS05) BREAKING LEVEL2
6-ALTA TEMPERATURA DE PBC05(BBS05) BREAKING LEVEL2
7-FALLA DE RED(DESCARGA DE BATERIAS) BREAKING LEVEL2
8-ALARMA DE FUSIBLE DE BATERIA BREAKING LEVEL2



DETALLES DE ALARMAS EN SCU 

A1=CRITCA
A2=MAYOR
01=ALARMA OBSERVACION(PUERTA ABIERTA ES UNICA EN ESTE ESTADO)
0=NO HAY ALARMA
---------------------------------------

CAMBIOS DE CATEGORIAS Y RELE EN SCU

FALLO SPD RELE 1-IB CAT A1
DOOR OPEN CAT01 RELE 4-IB
BBS BATT FUSE CAT A1 RELE 8-IB
FAN ALARM CAT A1 RELE 5-IB
DIX4 HASTA DIX8 CAT 0(NINGUNA) RELE 0
FALLO FUSDIST CAT A1 RELE 1-IB
FALLO FUSBAT CAT A1 RELE 8-IB
DESCRAGA DE BAT A2 RELE 7-IB(PROBAR EN CAT 01 RELE 8-IB)
LVD1 ABIERTO CAT NINGUNA RELE 0
FALLO DE RED CATA2 RELE 7-IB
REC PERDIDO CTA NINGUNA RELE 0
SM FALLO FUS CAT A1 RELE 1-IBSM 
SM FALLO FUS BAT A1 RELE 8-IB
TEMP ALTA1 CAT NINGUNA RELE 0

NOTA ALARMA DE SENSOR T1 A2 SE RESUELVE CAMBIANDO LA ALARMA TEMP1 ALT2 EN CAT NINGUNA

----------------------------
BATERIAS CONFIGURACION DE AMP CON BBS05
AJUSTES
LVD1 SI
LVD2 SI

BATERIAS
BASICO
FUS BAT 1 (CANTIDAD DE FUSIBLES DE BATERIAS POR BANCOS)
CAPACIDAD 200A (CAPACIDAD DE BANCO DE BATERIAS A UTILIZAR)
CORRIENTE 20A (NIVEL DE AMP QUE HA PEDIDO EL CLIENTE PARA QUE LAS BATERIAS NO TRABAJE AL 110%)


cambio de dug/data missmatch
configuracion
define
hardward info
rbs6601
configuracion


ALARMA AIRE 4/9 
ALARMA PUERTA 3/8
ALARMA fuego 6/7 


