Cambiar Etilt

get . electricalantennatilt                                                                                 <revisar que Etilt tienen las antenas por sectores
set SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=2,RetuDeviceGroup=1,RetDeviceSet=1,RetDevice=1 electricalAntennaTilt 70 <setear cualquier valor al tilt>
st ret                                                                                               <ver ls ret enable y obtener los proxys>
get 278 279 280                                                                                      <sector 3 ejemplo de esta forma ves el ret completo y sus valores>      
set AntennaUnitGroup=3,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       maxTotalTilt 270                         <setear el Etilt maximo>          
set AntennaUnitGroup=1,AntennaUnit=1,AntennaSubunit=1       minTotalTilt -50                         <setear el Etilt minimo>  