Configurar alarmas externas en DU

se puede hacer de la siguiente manera:

lpr HWUnit=SUP (obtener los proxy de las alarmport)
bl - proxy-

1-------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ administrativeState 1
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ alarmSlogan ALARMA MAYOR
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1$ userLabel ALARMA MAYOR
y

2-------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ administrativeState 1
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ alarmSlogan ALARMA MENOR
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=2$ userLabel ALARMA MENOR
y 

3-----------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ administrativeState 0
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ alarmSlogan FALLA DE CSU PBC6200
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=3$ userLabel FALLA DE CSU PBC6200
y 

4-----------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ administrativeState 0
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ alarmSlogan FALLA DE RECTIFICADOR
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4$ userLabel FALLA DE RECTIFICADOR
y 

5-----------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ administrativeState 0
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ alarmSlogan CORTE DE ENERGIA
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5$ userLabel CORTE DE ENERGIA
y

6-----------
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ administrativeState 0
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ alarmSlogan ALTA TEMPERATURA BATERIAS PBC6200
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ normallyOpen false
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ perceivedSeverity 4
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ probableCause 550
y
lset Equipment=1,HwUnit=SUP-1,AlarmPort=6$ userLabel ALTA TEMPERATURA BATERIAS PBC6200
y 






CA1610095268
CA1610095733
CA1610094505






















lpr HWUnit=SUP (obtener los proxy de los alarmport)
bl - proxy-
se puede configurar de esta manera
rset -proxy- administrativeState 0
rset -proxy- alarmSlogan ALARMA MAYOR
rset -proxy- normallyOpen false 
rset -proxy- perceivedSeverity 4
rset -proxy- probableCause 550
rset -proxy- userLabel
deb -proxy-




