!ls entrar a mi carpeta de moshell para correr MO y MOs
run (nombre de sctip.mos) ejemplo run 3G_OutDoor_AlarmsExternalSAU_ENTEL.mos
trun (para correr MO)   ejemplo  trun 03_AGUA_DULCE_4G_Site_Complete.mo

moshell 169.254.1.1            (INICIO DE SESSION por moshell en WCDMA)
moshell 169.254.1.10           (INICIO DE SESSION por moshell en LTE)
lt all                         (LEER TODOS LOS MO´s DEL NODO al inicio)
l+ (inicnar log - para guardar lo que uno  hace y se guarda en sesion log)
l- (cerrar log)
st du                          (ESTATUS DE LA DUW ENABLE/DISABLE)
st cell                        (ESTATUS DE LAS RRU´s ENABLE/DISABLE)
st rru                         (ESTATUS DE LAS RRU´s ENABLE/DISABLE)
cell list                      (ESTATUS DE LAS RRU´s ENABLE/DISABLE)
get radiolink                  (MUESTRA TRAFICO POR CELDA WCDMA)
get radio noof                 (MUESTRA TRAFICO POR CELDA WCDMA)
ue print -admitted             (MUESTRA TRAFICO POR CELDA ESTE SOLO PARA LTE)
get cell id                    (Muestra los ID de cada celda en 3G)
st fdd                         (ESTATUS DE LAS RRU´s ENABLE/DISABLE)
cvls                           (MUESTRA CV EN EL NODO)
cvms <Cv_Prueba                (CREAR CV)
cvset CV_Prueba                (PONER ESTARTABLE EL CV)
cv rbset Cv_Prueba             (PONER ESTARTABLE Y ROLLBACKLIST 1 EL CV CREADO)
cvget Cv_Prueba                (Extraer un Cv BackUp)
cvrm  Cv_Prueba                (Borrar Cv)
cvcu                           (MUESTRA EL CV EJECUTABLE Y ESTARTABLE)
alt                            (LISTADO DE ALARMAS ACTIVAS con fecha y hora)
ifconfig                       (MUESTRA IP OAM DE SITE)
get ipaccesshostet             (MUESTRA IP DE ACCESO AL HOST)
Iphostlink     
pr inter                       (MUESTRA IP DE GATEWAY)
sts                            (MUESTRA ESTATUS DE LOS NTP SERVER 3g)
get TimingUnit=1               (ver GPS)
acc ipoam=1 ping               (ACCIONA UN PING desde el OAM Y LUEGO LE DAS (Y) Y POSTERIOR LA IP DEL OSS)
acc IpSystem=1,IpAccessHostEt=1 ping (ACCIONA UN PING a los NTP Server)
ps p*                          (MUESTRA LISTA DE RRU´s)
lhsh 000100                    (INICIO PARA PODER REVISAR ATRIBUTOS DE RRUS)
lhsh port_Xde_X fui get vswr   (MUESTRA VSWR)
lhsh port_Xde_X fui get temp   (MUESTRA TEMPERATURA)
lh ru fui get vswr             (MUESTRA VSWR DE TODAS LAS RRUS)
lh ru fui get devstat          (MUESTRA TODA LA INFORMACION DE vswr/curr/temp/power/freq)
lh ru fui get faults           (MUESTRA LAS FALLAS EN/TMA/RIU/RET/Feeder)  
lh ru fm getfaults             (MUESTRA LAS FALLAS EN/TMA/RIU/RET/Feeder)
bl <proxy>                     (COMANDO PARA BLOQUEAR UN MO Y CONFIRMAR CON (Y)
deb <proxy>                    (DESBLOQUEAR UN SOLO MO Y CONFIRMAR CON (Y)
lpr upgradepackage             (MUESTRA RELEASE DE UPGRADE)
lget licensing                 (MUESTRA FINGERPRINT)
license lkf                    (MUESTRA FINGERPRINT/# DE LICENCIA/VERSION DE KEY)
cabx                           (MUESTRA VSWR/TEMP/DELTA/TIPO DE RRU)
invxr                          (MUESTRA VSWR/TEMP/DELTA/TIPO DE RRU/ tipo de SFPs)
cab                            (MUESTRA ESTADO DE SYNC CUANDO ESTA CON EXPANSION)
mirror st                      (MUESTRA PROGRESO DE SYNC entre DUW`s)
lpr ipoam                      (REVISAR IP DE OAM PARA LTE)
upido erbs                     (PARA REVISION DE UPGRADE PARA LTE)
acc ipr listroutes             (PARA REVISAR LA RUTA DE IP´s)
hget ipinterf reserv|vid       (PARA REVISAR VID)
hget . cellid                  (PARA REVISAR CELL ID SOLO APLICA PARA WCDMA)
secmode -l adapt               (Cuando aparece alarma de “Security Level Fault”, Ejecutar)
get . rbsconfig
set . rbsconfig level 0/1     (Para revisar y configurar el nivel de cv y debe estar en 1)
st termpoint 0                (para borrar la alarma ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1, luego del resultado)
rdel (Proxy)                  (borrar los proxys "Ojo solo aplica para sitios que no estan AIR para eliminar la alarma anterior)
acc 0 manualrestart           (reiniciar el nodo desde el ultimo cv en el rb 1)
secmode -s                    (ver si esta en SFTP o en FTP)
secmode -f u                  (cambiamos a FTP) 
secmode -s                    (ver si esta en SFTP o en FTP)
l+ <nombre del log con .log   (abrir log de trabajos dentro de moshell)
l-                            (Cerrar log de trabajos dentro de moshell)
acc rru restartunit           (reiniciar las rrus en LTE)
acc <proxy> restartunit       (reiniciar un rru en LTE)
acc rru restartAuxUnit        (reiniciar RRU en 3G)
acc <proxy> restartAuxUnit    (reiniciar un rru en 3G)
st ret                        (para revisar si los RET estan creados y si estan ENABLE O DISABLE)
lget . uniqueid               (para ver id de seriales de ret)
setclock y-m-d h:m:s          (Setear fecha y hora)
cabr                          (muestra todos los restart)
cab                           (sincronizmo, serial, product name, temperatura )
passwd ; rbs ; rbs            (quitar alarma de password)
get . electricalAntennaTilt   (ver Etilt)
get SectorAntenna=6-1,AntennaBranch=A (revisar frequencias por sector y branch)
get gigabitethernet  (para quitar alarma de gigabitethernet)
set 40 configuredspeedduplex 4 (para quitar alarma de gigabitethernet)
deb near                      (desbloquear RET de LTE)
bl near                       (bloquear RET de LTE)
get . supportsystemcontrol
lset Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,EcPort=1 HubPosition A6 
lset HwUnit=PSU-1,EcPort=1 hubposition A3
lset EquipmentSupportFunction=1$ supportSystemControl true (false)
cr Equipment=1,ExternalNode=1

cr Equipment=1,ExternalNode=1,EcPort=1
lset ExternalNode=1,EcPort=1 hubposition A5
lpr mixedmode
lpr carrier


******Modo de usar los GET en WCDMA

get 0                         (Cabinet)
get . 0                                                          (ip interface 1,2 defaultrouter ENABLE)
get ManagedElement=1,Equipment=1,Cabinet=1                       (cabinet)
get SystemFunctions=1,TimeSetting=1,NtpServer=1                  (NTPServer 1)
get SystemFunctions=1,TimeSetting=1,NtpServer=2                  (NTPServer 2)
get ManagedElement=1,SystemFunctions=1,Licensing=1               (licencia)
get ManagedElement=1,Equipment=1,HwUnit=SCU                      (SCU)
get . mtu                                                                                                                (Ver MTUsize)
get ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,ExchangeTerminalIp=1,GigaBitEthernet=1                    (ver auto negociacion, Velocidad, MTUsize)
get ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,ExchangeTerminalIp=1,GigaBitEthernet=1,IpInterface=1      (para ver VLAN, MTUsize) 
get ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,ExchangeTerminalIp=1,GigaBitEthernet=1,IpInterface=2      (para ver VLAN, MTUsize)  
get ManagedElement=1,SwManagement=1,ConfigurationVersion=1                                                               (revisar ultimos cv y usuarios que crearon cv)
get ManagedElement=1,EquipmentSupportFunction=1,PowerSupply=1
get ManagedElement=1,EquipmentSupportFunction=1,PowerDistribution=1
get ManagedElement=1,EquipmentSupportFunction=1,BatteryBackup=1
get ManagedElement=1,EquipmentSupportFunction=1,Climate=1
get ManagedElement=1,NodeBFunction=1,RbsLocalCell=S5C1                                 (para revisar sector por sector cambiar S5C1)
get ManagedElement=1,NodeBFunction=1,Sector=2                                          (informacion por sectores solo cambiar el numero del sector)
get ManagedElement=1,NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1                                (informacion por sectores solo cambiar el numero del sector)
get ManagedElement=1,Equipment=1,DigitalCable=2_1_RI_B                                 (para obtener los datos del sfp solo cambiar numero de sector ejemplo 5_1_RI_E)
_________________________________________________________________________________________________________________
mk             : Create a CV
rm             : Delete a CV
set            : Set a CV as startable
ls             : List the CV details
cu             : List the current CV Usage
rbset          : Set a CV in rollback list
rbrm           : Delete a CV from rollback list
rbcnt          : Set The rollback counter
rbinit         : Set Rollback Init Values
sync           : Sync from Active MP to peer lnh
clean          : Clean up CV directory
up             : Check if loaded cv is Upgrade CV
upls           : List Upgrade CV
uprm           : Remove Upgrade CV
csum           : Checksum CV
subs           : Subscrive Notification
dht            : Diskhealthcheck of CV
arma           : Get Armament Information of CV
prec           : Precheck of CV
help           : Help of CV Commands


