# MOTOTRBO 客户编程软件

### 目录

1. 简介

2. 此版本的新增功能

3. 要求

4. 安装、删除

5. 法律声明

6. Motorola Solutions 公共软件法律声明文档

### 1. 简介

欢迎使用 MOTOTRBO 对讲机的 MOTOTRBO 客户编程软件 (CPS)。

该客户编程软件适用于对在美国 (USA) 使用的对讲机编程，以确保符合联邦通信委员会 (FCC) 颁发的窄带指令。 不允许对在 20/25 KHz 信道间隔上操作的对讲机编程，并且这一编程在本应用程序中已被禁用，以符合 2013 年 1 月 1 日生效的 FCC 指令第 90 部分 VHF 和 UHF。

未受到 FCC 指令第 90 部分 VHF 和 UHF 频率影响的加拿大和美国客户可以联系摩托罗拉客户服务，了解有关如何访问满足您需求的合适服务工具的其他信息。

FCC 被许可方有责任遵守 FCC 窄带规则，对这些国际工具和服务工具的应用不违背窄带规定或制造商指示。

### 2. 此版本的新增功能

版本 | 注释
15.5 （内部版本 797） | Support for Configurable Voice Pretime Duration. Support for Unconfirmed Group Data in Scan. Support for Voice Scan Hang Time.
15.0（内部版本 754） | 支持 MOTOTRBO 2.8.0 对讲机 Support for WAVE 5000 Basic Client. Support for Connect Plus System Migration to Capacity Max System.
14.0（内部版本 743） | 支持 MOTOTRBO 2.7.0 对讲机
13.5（内部版本 679） | 支持 MOTOTRBO 2.6.5 对讲机 支持 Windows Server 2012 R2
13.0（内部版本 666） | Support for Indoor Location. Support for Per Channel Out Accessory Pin Profiles. Support for Digital BSI.
12.1（内部版本 645） | 缺陷修复
12.0（内部版本 642） | 支持 MOTOTRBO 2.5 对讲机.
11.5（内部版本 621） | 支持主信道提醒功能。 支持紧急搜救提示音功能。 支持 GPS 优先级高于语音功能。 支持每个站点漫游 RSSI 功能。
11.0（内部版本 596） | 支持文本转语音。 支持无线电池管理。 支持 DMR II 层标准短信。
10.7（内部版本 580） | 支持 SL 系列商用型号。
10.6（内部版本 555） | 支持 XiR C1200、XiR C2620 和 XiR C2660 型号。
10.5（内部版本 551） | 支持增强的工作单功能。 支持增强的用户定义数据保留。
10.0（内部版本 510） | 支持数字票选功能。
9.0（内部版本 470） | 支持 MOTOTRBO Light 对讲机。 支持模拟加扰。 支持仅限模拟模式。 支持 SL 系列对讲机的 800 MHz 和 900 MHz 频段。 支持 MOTOTRBO 2.0 便携式对讲机的 300/400 MHz 频段。
8.6（内部版本 453） | 支持“网络应用程序接口”功能。 支持麦克风失真控制功能。
8.5（内部版本 429） | 支持限制访问系统功能。 支持管理模板、语音提示、语言包以及对讲机管理中的增强加密/OTAP/RAS 密钥。 支持通过对讲机管理升级固件。 支持在对讲机管理中进行集群编程（仅限 Windows 7 或更新版本）。
8.0（内部版本 410） | 支持双倍容量直通模式 支持无线编程 MOTOTRBO 便携式对讲机和车载台对讲机的管理
7.6（内部版本 384） | 支持链接智能信道共享功能。 支持 MOTOTRBO 2.0 和 SL 系列对讲机的蓝牙编程功能
7.0（内部版本 356） | 支持模拟投票扫描功能。 支持语音提示功能。 支持智能音频功能。 支持 SL 系列对讲机。
6.8（内部版本 340） | 支持 XPR 6580 IS 型号。
6.7（内部版本 327） | 支持 Connect Plus 倒地功能。 支持 AF 抑制器功能。 支持噪声抑制器功能。
6.5（内部版本 289） | 支持数字电话接线功能。 支持单键遥感遥测恢复功能。 支持传统模式下的增强信道访问功能。 支持开机提示禁用和短信提示功能。
6.0（内部版本 244） | 支持 IP 远程中继器编程功能。 支持增强的 GPS 功能。 支持 IP 站点连接和智能信道共享模式下的发射中断功能。 支持将 MOTOTRBO 传统对讲机转换为带 3600 集群功能的对讲机。 支持 MTR3000 中继器的模拟投票功能。

支持 MTR3000 中继器的 VHF 范围。

5.6（内部版本 223） | 支持延长带 3600 集群功能对讲机的上手时间。 支持 MTR3000 中继器的动态混合模式功能。 支持 MTR3000 中继器的 800/900 频段。 支持 MTR3000 中继器传统模式下的发射中断功能。
5.5（内部版本 213） | 支持将带 3600 集群功能的对讲机转换为 MOTOTRBO 传统对讲机，350MHz，加拿大整个频率范围和通话组扫描列表。
5.2（内部版本 189） | 支持动态混合模式功能。
5.1（内部版本 179） | 支持 Microsoft® Windows® 7 Home Premium 和 Professional Edition。
5.0（内部版本 177） | 支持发射中断功能。 支持 Quik Call II 功能。 支持复原返回功能。 支持多达 32 个 MDC 系统。 支持 800/900 频段型号。

支持 T3000A UHF 范围 1 和范围 2 型号。

支持带 3600 集群功能的对讲机

4.6（内部版本 163） | 支持购买对讲机功能。
4.5（内部版本 144） | 支持智能信道共享功能。
4.0（内部版本 112） | 支持 IP 站点连接功能。 支持增强加密功能。 支持多达 1000 个信道及内存利用率信息。 支持信道、呼叫和信令系统的表格视图配置。 增强了拖放功能，以支持常规设置、附件、按钮、短信、遥感遥测、菜单、加密和网络。

支持从一个存档同时克隆多台 (4) 设备。

3.6（内部版本 97） | 支持接听条件和数字麦克风增益配置。 修复了无可用音频设备时出现错误信息的问题。 修复了使用低于 03.00.08 的 Codeplug 版本的归档文件时的非 GPS 对讲机克隆问题。
3.5（内部版本 88） | 支持 GPS 恢复功能。 支持 UHF 频段 2 的各种型号。 支持保留分类物品。 支持禁用警告消息。 支持 Microsoft® Windows® Vista Home Premium 和 Business Edition。
3.0（内部版本 80） | 支持其他 UHF/VHF 高/低功率型号。 支持在配置视图上搜索控件。 支持使用 “转到” 功能在区域配置视图上从信道列表进入所选信道。 GPIO 引脚的配置已从逻辑引脚编号更改为实际物理引脚编号。打开旧存档会导致将逻辑引脚编号重新排序为实际引脚编号（实际操作不会受到影响）。有关引脚编号映射，请参阅联机帮助。
2.0（内部版本 67） | 支持 VHF 高功率型号。
1.0（内部版本 59） | 支持 MOTOTRBO UHF 对讲机。 支持在型号之间进行拖放。 支持重命名信道、系统、呼叫和列表。 支持多重选择配置。例如，创建几个数字信道，并在树视图中全部选择它们，然后一次将所有数字信道的插槽设为相同值。 支持自定义视图和撤消/恢复。

支持在对讲机中加载语言包，以便以不同的语言导航对讲机的菜单和功能。

支持使用设备更新功能升级固件和 Codeplug。

### 3. 要求

有关 CPS 系统要求的更多信息，请参阅安装指南。 |  |
软件推荐
· 不建议运行 CPS 应用程序的多个实例。 |  |  |

### 4. 安装、删除

安装
您必须在目标计算机中具有管理员权限才能安装该软件。 对于 DVD-ROM 版本，请按照以下步骤操作： · 在插入 DVD-ROM 前，请禁用任何病毒扫描或防火墙软件，因为这可能会干扰安装过程。 · 将包含安装的 DVD-ROM 插入 DVD-ROM 驱动器。 · 如果安装程序在 30 秒内未启动，则 您操作系统的 DVD-ROM 的自动运行功能可能被禁用。 浏览到 DVD-ROM 并运行 autorun.exe 程序。例如，如果 E:\ 驱动器是 DVD-ROM，则运行 E:\autorun.exe。

对于软件包版本，请按照下面的步骤操作：

· 在启动 setup.exe 程序前，禁用任何病毒扫描或防火墙软件，因为这可能会干扰安装过程。

· 将 CPS 包解压缩到本地磁盘目录。

· 浏览到此目录并运行 setup.exe 程序。

如果已安装先前版本的 CPS，则您可以选择 “修复” 或 “删除”。如果您要升级 CPS，则删除先前版本，然后重新启动安装过程。 如果您重新安装 CPS，则选择“修复”选项。

注意：

1. 作为 CPS 安装一部分而安装的 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 不会通过“修复”选项重新安装。

删除
从操作系统任务栏上的“开始”按钮，选择“设置”>“控制面板”。在控制面板中选择“添加/删除程序”选项。在“当前安装的程序”方框中选择 MOTOTRBO 客户编程软件项目，然后单击“删除”按钮。

### 5. 法律声明

Motorola Solutions 和 MOTOTRBO 是 Motorola Solutions, Inc. 的注册商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Inc. 的注册商标。

### 6. Motorola Solutions 公共软件法律声明文档

###