# MOTOTRBO AirTracer

### Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Nowości w tym wydaniu

3. Wymagania

4. Instalacja, deinstalacja

5. Uwaga prawna

6. Motorola Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Wprowadzenie

Zapraszamy do aplikacji AirTracer do radiotelefonów przenośnych i przewoźnych MOTOTRBO.

### 2. Nowości w tym wydaniu

Wersja | Notatki
5.1 (Kompilacja 20) | Pomoc techniczna dla Microsoft® Windows® 7 Home Premium oraz Professional Editions.
4.5 (Kompilacja 19) | Pomoc w zakresie dużych plików logów.
4.0 (Kompilacja 16) | Pomoc techniczna dla nowego oprogramowania radiotelefonu.
3.6 (Kompilacja 14) | Usunięcie problemu z komunikatem błędu jeżeli brak jest urządzenia audio.
3.5 (Kompilacja 12) | Pomoc techniczna dla Microsoft® Windows® Vista Home Premium oraz Business Editions.
3.0 (Kompilacja 11) | Pomoc techniczna dla nowego oprogramowania radiotelefonu.
2.0 (Kompilacja 8), 1.0 (Kompilacja 7) | Pomoc techniczna dla radiotelefonów MOTOTRBO. Rozpocznij/zatrzymaj Śledzenie i rejestracja pakietów w pliku. Odczytuje dziennik błędów i rejestruje błąd w pliku.

### 3. Wymagania

System operacyjny |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition z SP2 lub SP3 |  |
Wymogi sprzętowe
· Aplikacja zajmuje około 100 MB wolnego miejsca na dysku komputera. Jeżeli jednak użytkownik chce zapisać pliki dziennika błędów lub pliki dziennika śledzenia sygnału swojego radiotelefonu, potrzebne będzie więcej miejsca.
· Do programu wystarcza prędkość procesora i ilość pamięci RAM, zalecane przez firmę Microsoft dla używanej wersji sytemu operacyjnego.
· Port USB.
· Napęd CD-ROM.

### 4. Instalacja, deinstalacja

Instalacja
Zainstalowanie oprogramowania wymaga posiadania uprawnień Administratora. Instalacja z płyty CD: · Umieść płytę CD-ROM z programem instalacyjnym w napędzie CD-ROM. · Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się w ciągu 30 sekund, to funkcja automatycznego uruchamiania płyt CD w systemie operacyjnym jest prawdopodobnie wyłączona. Znajdź napęd CD-ROM i uruchom program autorun.exe. Przykładowo, jeżeli napęd CD jest oznaczony E:\, uruchom E:\autorun.exe. Instalacja wersji pakietu oprogramowania: · Rozpakuj pakiet AirTracer w katalogu na dysku. · Przejdź do tego katalogu i uruchom program setup.exe. Jeżeli zainstalowana jest poprzednia wersja AirTracer, można będzie wybrać opcję “Napraw” lub “Usuń”. Jeżeli aktualizujesz AirTracer, usuń wcześniejszą wersję i ponownie rozpocznij instalację. Jeżeli reinstalujesz AirTracer, wybierz opcję naprawy. Uwaga: W trakcie reinstalacji, ustawienia dźwięku i języka zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po zainstalowaniu nowej wersji należy sprawdzić te ustawienia i wprowadzić wymagane zmiany.
Deinstalacja
Kliknij przycisk Start na pasku zadań, wybierz Ustawienia> Panel Sterowania. W panelu sterowania wybierz opcję Dodaj/Usuń programy. Wybierz pozycję MOTOTRBO AirTracer w "Aktualnie zainstalowanych programach" i kliknij przycisk Usuń.

### 5. Uwaga prawna

Motorola i MOTOTRBO to zarejestrowane znaki handlowe Motorola, Inc.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Inc.

### 6. Motorola Open Source Software Legal Notices Document