# MOTOTRBO AirTracer

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Neu in dieser Version

3. Systemanforderungen

4. Installation, Entfernen

5. Rechtliche Hinweise

6. Motorola Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Einleitung

Willkommen beim AirTracer Programm für die MOTOTRBO Handfunkgeräte und KFZ-Funkgeräte.

### 2. Neu in dieser Version

Version | Hinweise
5.1 (Build 20) | Unterstützung für Microsoft® Windows® 7 Home Premium und Professional Editionen.
4.5 (Build 19) | Unterstützung für größere Tracedateien.
4.0 (Build 16) | Unterstützung für die neue Funkgerätesoftware.
3.6 (Build 14) | Problem bezüglich Fehlermeldung, bei der kein Audiogerät verfügbar ist, wurde behoben.
3.5 (Build 12) | Unterstützung für Microsoft® Windows® Vista Home Premium und Business Editionen.
3.0 (Build 11) | Unterstützung für die neue Funkgerätesoftware.
2.0 (Build 8), 1.0 (Build 7) | Unterstützung für die MOTOTRBO Funkgeräte. Start/Stopp wird erfasst und Pakete in einer Datei gespeichert. Fehlerprotokolldatei wird gelesen und in einer Datei gespeichert.

### 3. Systemanforderungen

Betriebssystem |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition mit SP2 oder SP3 |  |
Empfohlene Hardware
· Dieses Programm erfodert ca. 100 MB freien Festplattenspeicher auf Ihrem PC. Zum Speichern von Fehlerprotokolldateien oder Signalverfolgungsprotokolldateien wird jedoch zusätzlicher Speicher benötigt.
· Bezüglich Prozessorgeschwindigkeit und RAM sollten die von Microsoft für das von Ihnen verwendete Betriebssystem gegebenen Empfehlungen ausreichen.
· Ein USB-Anschluss.
· Ein CD-ROM-Laufwerk.

### 4. Installation, Entfernen

Installation
Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte für den betreffenden PC verfügen. Installation der CD-ROM-Version: · CD-ROM mit dem Installationsprogramm in das CD-ROM-Laufwerk einlegen · Wird die Installationsanwendung nicht innerhalb von 30 Sekunden gestartet, ist die Funktion CD-ROMs Automat. Ausführen in Ihrem Betriebssystem wahrscheinlich nicht aktiviert. Navigieren Sie zur CD-ROM und rufen Sie das Programm autorun.exe auf. Befindet sich die CD-ROM z.B. im E:\ Laufwerk, ist E:\autorun.exe auszuführen. Softwarepaket folgendermaßen installieren: · Entpacken Sie AirTracer in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. · Gehen Sie zu diesem Verzeichnis und rufen Sie setup.exe auf. Ist bereits eine ältere Version von AirTracer installiert, werden die Optionen “Reparatur” und “Entfernen” angezeigt. Beim AirTracer-Upgrade entfernen Sie zuerst die vorherige Version und beginnen dann den Installationsvorgang erneut. Zur erneuten Installation von AirTracer wählen Sie die Option ’’Reparatur’’. Hinweis: Während der erneuten Installation werden die Einstellungen für Ton und Sprache zu den Standardeinstellungen zurückgesetzt. Diese Einstellungen sind nach Installation der neuen Version zu überprüfen und ggf. abzuändern.
Entfernen
Gehen Sie in der Tasksleiste Ihres Betriebssystems zu ’’Start’’ und dann zu Einstellungen > Systemsteuerung. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option Programme Hinzufügen/Entfernen. Wählen Sie im Dialogfeld ‘Derzeit installierte Programme’ den Eintrag für MOTOTRBO Airtracer und dann ’’Entfernen’’.

### 5. Rechtliche Hinweise

Motorola und MOTOTRBO sind eingetragene Warenzeichen von Motorola, Inc.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc.

### 6. Motorola Open Source Software Legal Notices Document