# MOTOTRBO AirTracer

### Indice

1. Introduzione

2. Novit à di questa versione

3. Requisiti

4. Installazione e rimozione

5. Avviso legale

6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Introduzione

AirTracer per le radio mobili e portatili MOTOTRBO.

### 2. Novit à di questa versione

Versione | Note
6.0 (Build 22) | Supporta le radio MOTOTRBO 2.
5.1 (Build 20) | Supporta le edizioni di Microsoft® Windows® 7 Home Premium e Professional.
4.5 (Build 19) | Support file tracing di pi ù grosse dimensioni.
4.0 (Build 16) | Supporta il nuovo software per le radio.
3.6 (Build 14) | Risolto il problema del messaggio di errore generato se non sono disponibili dispositivi audio.
3.5 (Build 12) | Supporta le edizioni di Microsoft® Windows® Vista Home Premium e Business.
3.0 (Build 11) | Supporta il nuovo software per le radio.
2.0 (Build 8), 1.0 (Build 7) | Supporta le radio MOTOTRBO. Avvia/arresta la funzione di tracing e memorizza i pacchetti dati in un file. Legge il registro errori e memorizza gli errori in un file.

### 3. Requisiti

Sistema operativo |
Microsoft® Windows® 7 Edizione Home Premium Microsoft® Windows® 7 Edizione Professional Microsoft® Windows® Vista Edizione Home Premium Microsoft® Windows® Vista Edizione Business Microsoft® Windows® XP Edizione Home/Professional con SP2 o SP3 |  |
Requisiti hardware
· L’applicazione occupa circa 100 MB di spazio del disco rigido del PC. È comunque consigliabile di disporre di pi ù spazio sul disco per salvare i file di registro errori e i file di registro tracing delle radio.
· Per quanto riguarda la velocit à del processore e la RAM, non vi sono ulteriori requisiti oltre alle raccomandazioni fornite da Microsoft relativamente alla versione del sistema operativo utilizzato.
· Porta USB.
· Unità CD-ROM.

### 4. Installazione e rimozione

Installazione
L’installazione del software sul PC di destinazione pu ò essere eseguita soltanto dagli amministratori di sistema. P er la versione CD-ROM, procedere come segue: · Inserire il CD-ROM contenente il programma di installazione nell’unit à CD-ROM. · Se il programma d’installazione non si avvia entro 30 secondi, è probabile che la funzione di esecuzione automatica dei CD-ROM sia disabilitata. Sfogliare il CD-ROM ed eseguire il programma autorun.exe. Ad esempio, se l’unit à CD-ROM è E:\, eseguire E:\autorun.exe. Per la versione su pacchetto software, procedere come segue: · Decomprimere il pacchetto AirTracer in una cartella del disco locale. · Sfogliare questa cartella ed eseguire il programma setup.exe. Se nel computer è stata installata una versione precedente di AirTracer, è possibile scegliere tra le opzioni “Ripara” o “Rimuovi”. Per aggiornare la versione gi à installata di AirTracer, selezionare l’opzione “Rimuovi” per disinstallarla, quindi eseguire di nuovo la procedura di installazione. Per installare di nuovo AirTracer, selezionare l’opzione “Ripara”. Nota: 1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, installato quale componente del programma AirTracer, non sar à reinstallato selezionando l'opzione Ripara. 2. Durante l’operazione di aggiornamento, saranno ripristinati i valori predefiniti per l’audio e la lingua. Dopo aver installato la nuova versione, controllare questi valori e, se necessario, modificarli.
Rimozione
Dal pulsante Start sulla barra delle applicazioni, selezionare Impostazioni accesso ai programmi > Pannello di controllo. Selezionare l’opzione Installazione applicazioni nel pannello di controllo, quindi selezionare la voce MOTOTRBO AirTracer nella casella "Programmi attualmente installati" e fare clic sul pulsante Rimuovi.

### 5. Avviso legale

Motorola Solutions e MOTOTRBO sono marchi registrati di Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document