# MOTOTRBO AirTracer

### Содержание

1. Введение

2. Что здесь нового

3. Требования

4. Инсталляция и удаление

5. Юридическая информация

6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Введение

Вас приветствует AirTracer для портативных и мобильных радиостанций MOTOTRBO.

### 2. Что здесь нового

Версия | Примечания
8.0 (Версия 28) | Support for SL Series Commercial radios.
7.5 (Версия 27) | Поддержка радиостанций MOTOTRBO Light.
7.0 (Версия 26) | Support for XiR E8600 Series, DP3441 and DGP 8050 Elite Portables.
6.0 (Версия 22) | Поддержка радиостанций MOTOTRBO 2.
5.1 (Версия 20) | Поддержка для Microsoft® Windows® 7 Home Premium и Professional.
4.5 (Версия 19) | Поддержка файлов слежения большего размера.
4.0 (Версия 16) | Поддержка для нового программного обеспечения радиостанции.
3.6 (Версия 14) | Устранена проблема сообщения об ошибке при отсутствии доступного аудиоустройства.
3.5 (Версия 12) | Поддержка для Microsoft® Windows® Vista Home Premium и Business.
3.0 (Версия 11) | Поддержка для нового программного обеспечения радиостанции.
2.0 (Версия 8), 1.0 (Версия 7) | Поддержка для радиостанций MOTOTRBO. Start/Stop Trace и регистрация пакетов в форме файла. Read Error Log и регистрация ошибок в форме файла.

### 3. Требования

Операционная система Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 8 Pro |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition с версией SP2 или SP3 |  |
Рекомендации к оборудованию
· Программа занимает примерно 100 МБ места на диске Вашего компьютера. Однако для сохранения файлов регистрации ошибок и файлов регистрации отслеживания сигнала потребуется больше места.
· Что касается скорости процессора и оперативной памяти, рекомендованные компанией Microsoft показатели по отношению к Вашей операционной системе должны быть достаточными.
· Порт USB.
· Драйв CD-ROM.

### 4. Инсталляция и удаление

Инсталляция
Для инсталляции программного обеспечения Вам потребуются полномочия администратора. В случае версии на диске CD-ROM следуйте этим указаниям: · Вставьте диск CD-ROM с программой в дисковод. · Если программа не запускается в течение 30 сек., функця автозапуска на Вашем компьютере, скорее всего, выключена. Просмотрите CD-ROM и запустите программу autorun.exe. Например, если диск – это драйв E:\, запустите E:\autorun.exe. В случае версии пакета программного обеспечения следуйте этим указаниям: · Откройте пакет AirTracer в директории на местном диске. · Просмотрите директорию и запустите программу setup.exe. Если была инсталлирована более ранняя версия AirTracer, Вам будет предоставлен выбор “Починить” или “Удалить”. Если Вы устанавливаете апгрейд программы AirTracer, удалите старую версию и начните инсталляцию заново. Если Вы заново инсталлируйте AirTracer, выберите вариант починки. Внимание: 1. Редистрибутив Microsoft Visual C++ 2005, устанавливаемый при инсталляции п/о AirTracer, не переустанавливается при использовании опции Отремонтировать. 2. Во время повторной инсталляции, установки звука и языка будут переустановлены на стандартные показатели. Вы должны будете проверить эти установки после того, как будет установлена новая версия, и сделать необходимые изменения.
Удаление
Нажмите кнопку Пуск на панели задач Вашей операционной системы, выберите Установки > Пульт управления. Выберите Добавить/Удалить программы. Выберите MOTOTRBO AirTracer в разделе "Недавно инсталлированные программы" и нажмите кнопку удаления.

### 5. Юридическая информация

Motorola Solutions и MOTOTRBO являются регистрированными торговыми марками компании Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® и Windows® являются регистрированными торговыми марками компании Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document