# MOTOTRBO AirTracer

### Spis tre ś ci

1. Wprowadzenie

2. Nowości w tym wydaniu

3. Wymagania

4. Instalacja, deinstalacja

5. Uwaga prawna

6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Wprowadzenie

Zapraszamy do aplikacji AirTracer do radiotelefon ó w przeno ś nych i przewo ź nych MOTOTRBO.

### 2. Nowo ś ci w tym wydaniu

Wersja | Notatki
8.0 (Kompilacja 28) | Support for SL Series Commercial radios.
7.5 (Kompilacja 27) | Support for MOTOTRBO Light radios.
7.0 (Kompilacja 26) | Support for XiR E8600 Series, DP3441 and DGP 8050 Elite Portables.
6.0 (Kompilacja 22) | Obs ł uga radiotelefonów MOTOTRBO 2.
5.1 (Kompilacja 20) | Pomoc techniczna dla Microsoft® Windows® 7 Home Premium oraz Professional Editions.
4.5 (Kompilacja 19) | Pomoc w zakresie du ż ych plik ó w log ó w.
4.0 (Kompilacja 16) | Pomoc techniczna dla nowego oprogramowania radiotelefonu.
3.6 (Kompilacja 14) | Usuni ę cie problemu z komunikatem b łę du je ż eli brak jest urz ą dzenia audio.
3.5 (Kompilacja 12) | Pomoc techniczna dla Microsoft® Windows® Vista Home Premium oraz Business Editions.
3.0 (Kompilacja 11) | Pomoc techniczna dla nowego oprogramowania radiotelefonu.
2.0 (Kompilacja 8), 1.0 (Kompilacja 7) | Pomoc techniczna dla radiotelefon ó w MOTOTRBO. Rozpocznij/zatrzymaj Ś ledzenie i rejestracja pakiet ó w w pliku. Odczytuje dziennik b łę d ó w i rejestruje b łą d w pliku.

### 3. Wymagania

System operacyjny Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 8 Pro |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition z SP2 lub SP3 |  |
Wymogi sprzętowe
· Aplikacja zajmuje oko ł o 100 MB wolnego miejsca na dysku komputera. Je ż eli jednak u ż ytkownik chce zapisa ć pliki dziennika b łę d ó w lub pliki dziennika ś ledzenia sygna ł u swojego radiotelefonu, potrzebne b ę dzie wi ę cej miejsca.
· Do programu wystarcza pr ę dko ść procesora i ilo ść pami ę ci RAM, zalecane przez firm ę Microsoft dla u ż ywanej wersji sytemu operacyjnego.
· Port USB.
· Napęd CD-ROM.

### 4. Instalacja, deinstalacja

Instalacja
Zainstalowanie oprogramowania wymaga posiadania uprawnie ń Administratora. Instalacja z płyty CD: · Umie ść p ł yt ę CD-ROM z programem instalacyjnym w nap ę dzie CD-ROM. · Je ż eli program instalacyjny nie uruchomi si ę w ci ą gu 30 sekund, to funkcja automatycznego uruchamiania p ł yt CD w systemie operacyjnym jest prawdopodobnie wy łą czona. Znajd ź nap ę d CD-ROM i uruchom program autorun.exe. Przyk ł adowo, je ż eli nap ę d CD jest oznaczony E:\, uruchom E:\autorun.exe. Instalacja wersji pakietu oprogramowania: · Rozpakuj pakiet AirTracer w katalogu na dysku. · Przejd ź do tego katalogu i uruchom program setup.exe. Je ż eli zainstalowana jest poprzednia wersja AirTracer, mo ż na b ę dzie wybra ć opcj ę “Napraw” lub “Usu ń”. Je ż eli aktualizujesz AirTracer, usu ń wcze ś niejsz ą wersj ę i ponownie rozpocznij instalacj ę. Je ż eli reinstalujesz AirTracer, wybierz opcj ę naprawy. Uwaga: 1. Aplikacji Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, instalowanej w trakcie instalacji programu AirTracer, nie mo ż na ponownie instalowa ć przy pomocy opcji Naprawy. 2. W trakcie reinstalacji, ustawienia d ź wi ę ku i j ę zyka zostan ą przywr ó cone do warto ś ci domy ś lnych. Po zainstalowaniu nowej wersji nale ż y sprawdzi ć te ustawienia i wprowadzi ć wymagane zmian.
Deinstalacja
Kliknij przycisk Start na pasku zada ń, wybierz Ustawienia> Panel Sterowania. W panelu sterowania wybierz opcj ę Dodaj/Usu ń programy. Wybierz pozycj ę MOTOTRBO AirTracer w "Aktualnie zainstalowanych programach" i kliknij przycisk Usu ń.

### 5. Uwaga prawna

Motorola Solutions i MOTOTRBO to zarejestrowane znaki handlowe Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document