# MOTOTRBO AirTracer

### Índice

1. Introdução

2. O que h á de novo nesta versão

3. Requisitos

4. Instalação, Remoção

5. Aviso legal

6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Introdução

Bem-vindo ao AirTracer para r á dios m ó veis e port á teis MOTOTRBO.

### 2. O que h á de novo nesta versão

Versão | Notas
8.0 (Compilação 28) | Support for SL Series Commercial radios.
7.5 (Compilação 27) | Compatibilidade com r á dios MOTOTRBO Light.
7.0 (Compilação 26) | Support for XiR E8600 Series, DP3441 and DGP 8050 Elite Portables.
6.0 (Compilação 22) | Suporte para os r á dios MOTOTRBO 2.
5.1 (Compilação 20) | Suporte para as edições Home Premium e Professional do Microsoft® Windows® 7.
4.5 (Compilação 19) | Suporte para arquivos de rastreamento maiores.
4.0 (Compilação 16) | Suporte para o novo software do r á dio.
3.6 (Compilação 14) | Correção para mensagem de erro quando não h á dispositivo de á udio dispon í vel.
3.5 (Compilação 12) | Suporte para as edições Home Premium e Business do Microsoft® Windows® Vista.
3.0 (Compilação 11) | Suporte para o novo software do r á dio.
2.0 (Compilação 8), 1.0 (Compilação 7) | Suporte para os r á dios MOTOTRBO.
| Iniciar/Parar Rastreamento e registro de pacotes em um arquivo.
| Ler Registro de Erros e registro do erro em um arquivo.

### 3. Requisitos

Sistema operacional Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 8 Pro |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition com SP2 ou SP3 |  |
Recomendações de hardware
· O aplicativo ocupa aproximadamente 100 MB de espaço livre em disco em seu PC. Contudo, seria necess á rio mais espaço para salvar os arquivos de registro de erros ou de rastreamento de sinal dos r á dios.
· Com relação à velocidade do processador e à mem ó ria RAM, as recomendações da Microsoft para a versão do sistema operacional que voc ê est á utilizando devem ser suficientes.
· Uma porta USB.
· Uma unidade de CD-ROM.

### 4. Instalação, remoção

Instalação
É necess á rio possuir direitos de Administrador no PC de destino para instalar o software. Siga as etapas abaixo para a versão em CD-ROM: · Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. · Se o aplicativo de instalação não for iniciado em 30 segundos, provavelmente a função de execução autom á tica de CD-ROMs de seu sistema operacional est á desabilitada. Procure o CD-ROM e execute o programa autorun.exe. Por exemplo, se a unidade E:\ for o CD-ROM, execute E:\autorun.exe. Siga as etapas abaixo para a versão do pacote de softwares: · Descompacte o pacote do AirTracer em um diret ó rio de um disco local. · Procure este diret ó rio e execute o programa setup.exe. Se houver uma versão anterior do AirTracer instalada, voc ê ter á a opção de “Reparar” ou “Remover”. Caso esteja atualizando o AirTracer, remova a versão anterior e inicie o processo de instalação novamente. Se estiver reinstalando o AirTracer, escolha a opção de reparo. Observação: Durante a reinstalação, as configurações de som e idioma serão restauradas aos seus valores padrão. Ser á necess á rio verificar essas configurações ap ó s a instalação da nova versão e fazer as alterações necess á rias.
Remoção
Pressione o botão Iniciar na barra de tarefas do sistema operacional e selecione Configurações > Painel de controle. Selecione a opção Adicionar ou Remover Programas no Painel de Controle. Selecione o item MOTOTRBO AirTracer na caixa "Programas instalados" e clique no botão Remover.

### 5. Aviso legal

Motorola Solutions e MOTOTRBO são marcas registradas da Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document