Leggimi per Motorola MOTOTRBO Customer Programming Software

# Software di programmazione utente MOTOTRBO

### Indice

1. Introduzione

2. Novità di questa versione

3. Requisiti

4. Installazione e rimozione

5. Avviso legale

6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions

### 1. Introduzione

MOTOTRBO Customer Programming Software (CPS) per le radio MOTOTRBO.

### 2. Novità di questa versione

Versione | Nota
8.5 (Build 429) | Supporta la funzione Accesso limitato al sistema. Supporta la gestione di modelli, annunci vocali, pacchetti lingue e chiavi Privacy avanzata/OTAP/RAS in Gestione radio. Supporta l'aggiornamento del firmware tramite Gestione radio. Supporta la programmazione di gruppo in Gestione radio (solo Windows 7).
8.0 (Build 410) | Supporta la modalità diretta Dual Capacity Supporta la programmazione Over-the-Air Radio Management per le radio portatili e mobili MOTOTRBO
7.6 (Build 384) | Supporta la funzione Linked Capacity Plus. Supporta la funzione Programmazione Bluetooth nelle radio MOTOTRBO 2.0 e Serie SL
7.0 (Build 351) | Supporta la funzione Scansione voto analogica. Supporta la funzione 5 toni. Supporta la funzione Annuncio vocale Supporta la funzione Audio intelligente Supporta le radio della Serie SL.
6.7 (Build 327) | Supporta la funzione Mandown Connect Plus. Supporta la funzione Soppressione fischio. Supporta la funzione Soppressione rumore.
6.5 (Build 289) | Supporta la funzione Patch telefonico digitale. Supporta la funzione Revert telemetria rapida. Supporta la funzione Accesso al canale avanzato nel modo Convenzionale. Supporta le funzioni Disabilitazione avviso accensione e Avviso messaggio di testo.

6.0 (Build 249)

Supporta la funzione Programmazione ripetitore IP remoto.

Supporta la funzione GPS avanzato.

Supporta la funzione Interruzione trasmissione nei modi IP Site Connect e Capacity Plus.

Supporta la conversione da radio convenzionali a radio trunking 3600 compatibili MOTOTRBO.

Supporta la funzione Voto analogico per i ripetitori MTR3000.

5.6 (Build 223) | Supporta il tempo di ramp-up esteso per le radio trunking 3600 compatibili. Supporta la funzione Modo misto dinamico nei ripetitori MTR3000. Supporta le bande 800/900 nei ripetitori MTR3000. Supporta la funzione Interruzione trasmissione nel modo Convenzionale per i ripetitori MTR3000.
5.5 (Build 213) | Supporta la conversione da radio trunking 3600 compatibili a radio convenzionali MOTOTRBO. Supporta i modelli a 350MHz e CoS. Supporta il Range completo delle frequenza Canada. Supporta la lista di scansione talk group.
5.3 (Build 195) | Supporta il Modo misto dinamico nei ripetitori.
5.1 (Build 179) | Supporta le edizioni di Microsoft® Windows® 7 Home Premium e Professional.

5.0 (Build 177)

Supporta la funzione Interruzione trasmissione

Supporta la funzione Quik Call II.

Supporta la funzione Revert iniziale.

Supporta fino a 32 sistemi MDC.

Supporta i modelli di radio per banda 800/900.

Supporta il modello della gamma 1 e 2 T3000A UHF.

Supporta le radio per sistema trunking 3600.

4.6 (Build 163) | Supporta l’acquisto delle funzioni della radio.
4.5 (Build 144) | Supporta la funzione Capacity Plus. Supporta i modelli H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN e H55XDC9JA1AN.

4.0 (Build 112)

Supporta la funzione Connessione IP Site.

Supporta la funzione Privacy avanzata.

Supporta fino a 1000 canali con le informazioni sull'utilizzo della memoria.

Supporta la configurazione Visualizzazione Tabella di canali, chiamate e sistemi di segnalazione.

La funzione di trascinamento dei dati è stata potenziata per supportare Impostazioni generali, Accessori, Pulsanti, Messaggi di testo, Telemetria, Menu, Privacy e Rete.

Supporta la clonazione simultanea di più (4) radio da un unico archivio.

3.6 (Build 97) | Supporta le funzioni Criteri durante la chiamata e Guadagno microfono digitale. Risolto il problema del messaggio di errore generato se non sono disponibili dispositivi audio. Risolto il problema di clonazione delle radio non GPS utilizzando i file di archivio di una versione codeplug precedenta a 03.00.08.
3.5 (Build 88) | Supporta la funzione Revert GPS. Supporta i modelli UHF a 2 bande. Supporta la conservazione delle voci ordinate. Supporta la disabilitazione dei messaggi di avviso. Supporta le edizioni di Microsoft® Windows® Vista Home Premium e Business.

3.0 (Build 80)

Supporta nuovi modelli UHF/VHF ad alta/bassa potenza.

Supporta la ricerca dei comandi nella visualizzazione di configurazione.

Supporta la funzione “Vai a” per selezionare il canale desiderato nella lista dei canali nella visualizzazione di configurazione zona.

La configurazione dei pin GPIO è stata cambiata da numeri pin logici in numeri pin fisici. Quando si aprono vecchi archivi, i numeri pin logici saranno riordinati in numeri pin fisici (il funzionamento della radio non ne èaffetto). Fare riferimento alla guida online per la mappatura dei numeri pin.

2.0 (Build 67) | Supporta i modelli VHF ad alta potenza.

1.0 (Build 59)

Supporta le radio UHF MOTOTRBO

Supporta la funzione di trascinamento dei dati fra i modelli.

Supporta la funzione di ridenominazione di canali, sistemi, chiamate e liste.

Supporta la configurazione pluri-selezione, per creare ad esempio diversi canali digitali, selezionarli contemporaneamente nella visualizzazione ad albero ed impostare subito lo slot di tutti i canali digitali sul medesimo valore.

Supporta le funzioni di visualizzazione personalizzata e di Annulla/Ripeti.

Supporta la funzione di caricamento dei pacchetti lingue nella radio per visionare i menu e le funzioni in lingue diverse.

Supporta la funzione di aggiornamento del firmware e del codeplug per mezzo della funzione di aggiornamento della radio.

### 3. Requisiti

Sistema operativo |  |
Microsoft® Windows® 7 Edizione Home Premium Microsoft® Windows® 7 Edizione Professional Microsoft® Windows® Vista Edizione Home Premium Microsoft® Windows® Vista Edizione Business Microsoft® Windows® XP Edizione Home e Professional con SP3 |  |  |
Requisiti hardware
· L’applicazione occupa circa 400 MB di spazio sul disco rigido del PC. È comunque consigliabile disporre di piùspazio sul disco per archiviare i file delle radio. La dimensione degli archivi o dei pacchetti di aggiornamento delle radio varia a seconda delle funzioni abilitate nella radio.
· Per quanto riguarda la velocità del processore e la RAM, non vi sono ulteriori requisiti oltre alle raccomandazioni fornite da Microsoft relativamente alla versione del sistema operativo.
· Porta USB.
· Unità DVD-ROM
Requisiti software
· Esecuzione di più istanze dell'applicazione CPS non èraccomandato. |  |  |

### 4. Installazione e rimozione

Installazione

L’installazione del software sul PC di destinazione può essere eseguita soltanto dagli amministratori di sistema.

Per la versione DVD-ROM, procedere come segue:

· Prima di inserire il DVD-ROM, disattivare il software antivirus o firewall, che potrebbe interferire con il processo di installazione.

· Inserire il DVD-ROM che contiene il programma di installazione nell’unitàDVD-ROM.

· Se il programma d’installazione non si avvia entro 30 secondi, è probabile che la funzione di esecuzione automatica dei DVD-ROM sia disabilitata. Sfogliare il DVD-ROM ed eseguire il programma autorun.exe. Ad esempio, se l’unitàDVD-ROM è E:\, eseguire E:\autorun.exe

Per la versione su pacchetto software, procedere come segue:

· Prima avviare il programma setup.exe, disattivare il software antivirus o firewall, che potrebbe interferire con il processo di installazione.

· Decomprimere il pacchetto CPS in una cartella del disco locale.

· Sfogliare questa cartella ed eseguire il programma setup.exe.

Se nel computer èstata installata una versione precedente del CPS, èpossibile scegliere tra le opzioni “Ripara” o“Rimuovi”. Per aggiornare la versione CPS giàinstallata, selezionare l’opzione “Rimuovi”per disinstallarla, quindi esguire di nuovo la procedura di installazione. Per installare di nuovo il CPS, selezionare l’opzione“Ripara”.

Nota:

1. durante l’operazione di aggiornamento, saranno ripristinati i valori predefiniti per le preferenze e le informazioni sul distributore. Dopo aver installato la nuova versione, controllare questi valori e, se necessario, modificarli.

Rimozione
Dal pulsante Start sulla barra delle applicazioni, selezionare Impostazioni accesso ai programmi > Pannello di controllo. Selezionare l’opzione Installazione applicazioni dal pannello di controllo, quindi selezionare la voce MOTOTRBO Customer Programming Software nella casella "Programmi attualmente installati" e fare clic sul pulsante Rimuovi.

### 5. Avviso legale

Motorola Solutions e MOTOTRBO sono marchi registrati Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati Microsoft Inc.

### 6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions