Инфо-файл для Motorola MOTOTRBO CPS

# MOTOTRBOПрограммное обеспечение для программирования

### Содержание

1. Введение

2. Что здесь нового

3. Требования

4. Инсталляция , удаление

5. Юридическая информация

6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions

### 1. Введение

Вас приветствует программа для программирования клиентов MOTOTRBO (CPS) для радиостанций MOTOTRBO.

### 2. Что здесь нового

Версия | Примечания

8.5 (Версия 429)

Поддержка функции ограниченного доступа к системе.

Поддержка управления шаблонами, голосовыми объявлениями, языковыми пакетами и ключами усиленной конфиденциальности/ОТАР/RAS в программе управления радиостанциями.

Поддержка апгрейда программы ПЗУ с помощью программы управления радиостанциями.

Поддержка коллективного программирования в программе управления радиостанциями (только для Windows 7).

8.0 (Версия 410) | Поддержка Прямого режима Dual Capacity Поддержка программирования в эфире Управления радиостанциями для портативных и мобильных радиостанций MOTOTRBO
7.6 (Версия 384) | Поддержкафункции Linked Capacity Plus. Поддержка функции Bluetooth-программирования радиостанций MOTOTRBO 2.0 и радиостанций серии SL
7.0 (Версия 351) | Поддержка функции аналогового многочастотного сканирования . Поддержка 5-тоновой функции . Поддержка функции голосовых объявлений Поддержка функции умного аудио Поддержка радиостанций серии SL.
6.7 (Версия 327) | Поддержка функции Connect Plus Mandown. Поддержка функции Подавление свиста. Поддержка функции Подавление шума .
6.5 (Версия 289) | Поддержка функции цифрового телефонного соединения . Поддержка функции базового канала телеметрии одним нажимом . Поддержка функции расширенного доступа к каналу в конвенциональном режиме. Поддержка функции деактивации тона включения и функции оповещения о текстовом сообщении.

6.0 (Версия 249)

Поддержка функции удаленного IP-программирования ретранслятора.

Поддержка функции расширенной GPS.

Поддержка функции прерывания передачи в режимах соединения IP-сайта и CapacityPlus.

Поддержка конвертирования конвенциональных радиостанций MOTOTRBOв радиостанции, совместимые с Транкингом 3600.

Поддержка функции аналогового голосования для ретрансляторов MTR3000.

5.6 (Версия 223) | Поддержка продленной подготовки для радиостанций, совместимых с Транкингом 3600. Поддержка функции динамического смешанного режима в ретрансляторах MTR3000. Поддержка диапазонов 800/900 в ретрансляторах MTR3000. Поддержка функции прерывания передачи в конвенциональном режиме в ретрансляторах MTR3000.
5.5 (Версия 213) | Поддержка конвертирования радиостанций, совместимых с транкингом 3600, в конвенциональные радиостанции MOTOTRBO. Поддержка моделей 350 МГц и CoS . Поддержка Канадского полного частотного диапазона. Поддержка списка сканирования группы.
5.3 (Версия 195) | Поддержка динамического смешанного режима в ретрансляторах.
5.1 (Версия 179) | Поддержка Microsoft® Windows® 7 Home Premium и Professional.

5.0 (Версия 177)

Поддержка функции прерывания передачи.

Поддержка функции Quik CallII.

Поддержка функции возврата к базе.

Поддержка до 32 систем MDC.

Поддержка моделей диапазонов 800/900.

Поддержка модели УВЧ Т3000А диапазона 1 и диапазона 2.

Поддержка радиостанций, совместимых с транкингом 3600.

4.6 (Версия 163) | Поддержка покупки функций для радиостанции.
4.5 (Версия 144) | Поддержка функции Capacity Plus. Поддержка моделей H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN и H55XDC9JA1AN.

4.0 (Версия 112)

Поддержка функции Соединение IP-сайта.

Поддержка функции Улучшенное шифрование.

Поддержка до 1000 каналов с информацией по использованию памяти.

Поддержка для конфигурации Табличный экран каналов, вызовов и систем сигналинга.

Улучшена функция перетаскивания для обеспечения поддержки функций Общие настройки, Аксессуары, Кнопки, Текстовые сообщения, Телеметрия, Меню, Шифрование и Сеть.

Поддержка одновременного клонирования нескольких (4) устройств от одного архива.

3.6 (Версия 97) | Поддерживает конфигурирование параметров Критерий в режиме вызова и Усиление цифрового микрофона. Устранена проблема сообщения об ошибке при отсутствии доступного аудиоустройства. Устранение проблемы при клонировании радиостанций без GPSс использованием архивных файлов блока параметров версии ниже 03.00.08.
3.5 (Версия 88) | Поддержка функции Базовый канал GPS. Поддержка моделей, работающих в диапазоне УВЧ2. Поддержка сохранения сортированных пунктов. Поддержка деактивации предупреждающих сообщений. Поддержка для Microsoft® Windows® Vista Home Premium и Business.
3.0 (Версия 80) | Поддержка для дополнительных моделей UHF/VHFвысокой и низкой мощности. Поддержка для поиска органов управления в конфигурационном режиме. Поддержка для выбора канала из списка каналов в конфигурационном просмотре с помощью функции “Goto”. Конфигурация штырей GPIOизменена – логические номера штырьков заменены на фактические физические номера штырьков. Открытие старых архивов приведет к перенастройке логических номеров на фактические номера (действие останется таким же). Информация о номерах штырьков приведена на Интернете.
2.0 (Версия 67) | Поддержка для моделей VHFвысокой мощности.

1.0 (Версия 59)

Поддержка для радиостанций MOTOTRBOUHF.

Поддержка «переброса» между моделями.

Поддержка переименования каналов, систем, звонков и списков.

Поддержка конфигурации множественного выбора. Например, Вы можете создать несколько числовых каналов и увидеть их в форме дерева, и установить тот же слот для всех числовых каналов.

Поддержка индивидуальных просмотров и возврата / повторной операции.

Поддержка загрузки языковых пакетов в радиостанции для навигации в меню радиостанции и в функциях на нескольких языках.

Поддержка апгрейда встроенного программного обеспечения и кодировки с помощью функции обновления оборудования.

### 3. Требования

Операционная система |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition с версией SP3 |  |  |
Рекомендации к оборудованию
· Программа занимает примерно 400 MБ места на диске Вашего компьютера. Однако для сохранения архивных файлов и пакетов обновления понадобится больше места. Каждый архивный файл или пакет обновления – разного размера.
· Что касается скорости процессора и оперативной памяти, рекомендованные компанией Microsoftпоказатели по отношению к Вашей операционной системе должны быть достаточными.
· Порт USB.
· Дисковод DVD-ROM.

· Для наилучших результатов показа на экране, установка DPIна компьютере должна быть «Нормальной» (96 DPI - точек на дюйм).

Рекомендации к Программное обеспечение
· Запуск нескольких экземпляров приложения CPSне рекомендуется. |  |  |

### 4. Инсталляция, удаление

Инсталляция

Для инсталляции программного обеспечения Вам потребуются полномочия администратора.

В случае версии на диске DVD-ROMследуйте этим указаниям:

· Перед тем, как вставлять диск DVD-ROM, деактивируйте программы сканирования вирусов и межсетевой защиты, которые могут помешать инсталляции.

· Вставьте диск DVD-ROMс программой в дисковод.

· Если программа не запускается в течение 30 сек ., функция автозапуска на Вашем компьютере, скорее всего, выключена. Просмотрите DVD-ROMи запустите программу autorun .exe. Например, если диск – это драйв E:\, запустите E:\autorun .exe.

В случае версии пакета программного обеспечения следуйте этим указаниям:

· Перед тем, как запускать программу setup.exe, деактивируйте программы сканирования вирусов и межсетевой защиты, которые могут помешать инсталляции.

· Откройте пакет программы в директории на местном диске.

· Просмотрите директорию и запустите программу setup.exe.

Если была инсталлирована более ранняя версия программы, Вам будет предоставлен выбор “Починить” или “Удалить”. Если Вы устанавливаете апгрейд программы, удалите старую версию и начните инсталляцию заново. Если Вы заново инсталлируйте программу, выберите вариант починки.

Внимание:

1. Во время повторной инсталляции, установки звука и языка будут переустановлены на стандартные показатели. Вы должны будете проверить эти установки после того, как будет установлена новая версия, и сделать необходимые изменения.

Удаление
Нажмите кнопку Пуск на панели задач Вашей операционной системы, выберите Установки > Пульт управления. Выберите Добавить/Удалить программы на Пульте управления. Выберите Программное обеспечние программирования клиента MOTOTRBOв разделе "Недавно инсталлированные программы" и нажмите кнопку удаления.

### 5. Юридическая информация

Motorola Solutions и MOTOTRBO являются регистрированными торговыми марками компании Motorola Solutions, Inc.

Microsoft ® и Windows® являются регистрированными торговыми марками компании Microsoft Inc.

### 6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions