Liesmich-Datei für Motorola MOTOTRBO Customer Programming Software

# MOTOTRBO Funkgeräte-Programmiersoftware (CPS)

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Neu in dieser Version

3. Systemanforderungen

4. Installation, Entfernen

5. Rechtliche Hinweise

6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)

### 1. Einleitung

Willkommen zur MOTOTRBO Funkgeräte-Programmiersoftware (CPS) für die Motorola Funkgeräte MOTOTRBO.

### 2. Neu in dieser Version

Version | Hinweise

8.5 (Build 429)

Unterstützung für Funktion "Beschränkter Zugriff auf System".

Unterstützung für Verwaltung von Vorlagen, Sprachankündigung, Sprachpakete und Verbesserte Scrambler-/OTAP-/RAS-Keys in der Funkgerätverwaltung.

Unterstützung für Upgrade von Firmware über die Funkgerätverwaltung.

Unterstützung für Gang-Programmierung in der Funkgerätverwaltung (nur Windows 7).

8.0 (Build 410) | Unterstützung für Dual Capacity Direktmodus Unterstützung für Over-the-Air Programmierung Funkgerätverwaltung für MOTOTRBO Handfunkgeräte und KFZ-Funkgeräte
7.6 (Build 384) | Unterstützung der Linked Capacity Plus-Funktion. Unterstützung der Bluetooth-Programmierfunktion auf MOTOTRBO 2.0 Funkgeräten und Funkgeräten der SL-Serie.
7.0 (Build 351) | Unterstützung der analogen Voting-Suchlauffunktion. Unterstützung der 5-Ton-Funktion. Unterstützung der Sprachankündigungsfunktion Unterstützung der intelligenten Audiofunktion Unterstützung für Funkgeräte der SL-Serie.
6.7 (Build 327) | Unterstützung der Connect Plus-Funktion "ManDown". Unterstützung der Funktion "Rückkopplungsunterdrückung". Unterstützung der Funktion "Geräuschunterdrückung".
6.5 (Build 289) | Unterstützung der Funktion "Digitaler Telefon-Patch". Unterstützung für Quittungskanal für Eintastentelemetrie. Unterstützung der Funktion "Verbesserter Kanalzugang" im Betriebsfunkmodus. Unterstützung der Funktionen "Stromhinweis deaktivieren" und "Hinweis Textnachricht".

6.0 (Build 249)

Unterstützung der Remote-Funktion zur IP-Repeater-Programmierung.

Unterstützung der Funktion "Verbessertes GPS".

Unterstützung der Funktion "Sendeunterbrechung" im Modus "IP-Site-Verbindung" und "Kapazität Plus".

Unterstützung der Konvertierung von MOTOTRBO Betriebsfunkgeräten zu 3600 Funkgeräten mit Bündelfunkmodus.

Unterstützung der analogen Voting-Funktion für MTR3000 Repeater.

5.6 (Build 223) | Unterstützung der verlängerten Ramp-up-Zeit für 3600 Funkgeräte mit Bündelfunkmodus. Unterstützung der Funktion "Dynamischer gemischter Modus" für MTR3000 Repeater. Unterstützung des 800/900-Bands für MTR3000 Repeater. Unterstützung der Funktion "Sendeunterbrechung" im Betriebsfunkmodus für MTR3000 Repeater.
5.5 (Build 213) | Unterstützung für Konvertierung von 3600 Funkgeräten mit Bündelfunkmodus in MOTOTRBO Betriebsfunkgeräte. Unterstützung von 350 MHz- und CoS-Modellen. Unterstützung des vollen Frequenzbereichs für Kanada. Unterstützung der Gesprächsgruppen-Scanliste.
5.3 (Build 195) | Unterstützung des dynamischen gemischten Modus auf Repeatern.
5.1 (Build 179) | Unterstützung der Microsoft® Windows® 7 Home Premium und der Professional Edition.

5.0 (Build 177)

Unterstützung für Funktion "Sendeunterdrückung".

Unterstützung für Funktion "Quik-Call II".

Unterstützung für Funktion "Zurück auf Startkanal".

Unterstützung für bis zu 32 MDC-Systeme.

Unterstützung für 800/900 Band-Modelle.

Unterstützung für T3000A UHF Bereich 1- und Bereich 2-Modell.

Unterstützung für 3600 Funkgeräte mit Bündelfunkmodus.

4.6 (Build 163) | Unterstützung für das Erwerben von Funkgeräte-Funktionen.
4.5 (Build 144) | Unterstützung für Kapazität Plus-Funktion. Unterstützung der Modelle H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN und H55XDC9JA1AN.

4.0 (Build 112)

Unterstützung für IP-Site-Verbindungsfunktion.

Unterstützung für verbesserte Scrambler-Funktion.

Unterstützung für bis zu 1000 Kanäle mit Informationen zur Speichernutzung.

Unterstützung für Tabellenansichtkonfiguration von Kanälen, Rufen und Signalisiersystemen.

Verbesserte Drag-und-Drop-Funktion für allgemeine Einstellungen, Zubehör, Tasten, Textnachrichten, Telemetrie, Menü, Scrambler und Netz.

Unterstützung für gleichzeitiges Duplizieren mehrerer (4) Geräte von einem einzigen Archiv.

3.6 (Build 97) | Unterstützung für Incall-Kriterien und digitale Mikrofonverstärkungskonfiguration. Problem bezüglich Fehlermeldung, bei der kein Audiogerät verfügbar ist, wurde behoben. Problem beim Duplizieren von Nicht-GPS-Funkgeräten mit Codeplug-Version unter 03.00.08 (Archivdateien) wurde behoben.
3.5 (Build 88) | Unterstützung für GPS-Umkehrfunktion. Unterstützung für UHF-Band 2-Modelle. Unterstützung für Beibehaltung sortierter Elemente. Unterstützung für Deaktivierung von Warnmeldungen. Unterstützung für Microsoft® Windows® Vista Home Premium und Business Editionen.

3.0 (Build 80)

Unterstützung für zusätzliche UHF/VHF Modelle mit hoher/niedriger Leistung.

Unterstützung der Suche nach Steuerelementen in der Konfigurationsansicht.

Unterstützt Aufrufen des gewählten Kanals aus einer Kanalliste der Zonenkonfigurationsansicht mittels “Gehe zu”.

Die Konfiguration der GPIO-Pins wurde von logischen Pin-Nummern auf physische Pin-Nummern abgeändert. Durch Öffnen alter Archive werden die logischen Pin-Nummern den physischen Pin-Nummern zugeordnet (dies hat keine Auswirkungen auf den Betrieb). Weitere Angaben zum Pin-Nummer-Mapping finden Sie in den online Hilfedateien.

2.0 (Build 67) | Unterstützung für VHF Modelle mit hoher Leistung.

1.0 (Build 59)

Unterstützung für die MOTOTRBO UHF Funkgeräte.

Drag-und-Drop wird zwischen Modellen unterstützt.

Umbenennen von Kanälen, Systemen, Rufen und Listen wird unterstützt.

Auswahl mehrerer Konfigurationen wird unterstützt. Sie können z.B. mehrere digitale Kanäle erzeugen, sie alle gleichzeitig in der Baumansicht auswählen und die Position aller digitalen Kanäle gleichzeitig auf den gleichen Wert einstellen.

Benutzerdefinierte Ansichten, Rückgängig machen und Wiederholen wird unterstützt.

Das Laden von Sprachpaketen in das Funkgerät zur Navigation der Menüs und Funktionen in verschiedenen Sprachen wird unterstützt.

Firmware- und Codeplug-Upgrades unter Nutzung der Upgrade-Funktion der Geräte wird unterstützt.

### 3. Systemanforderungen

Betriebssystem |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition mit SP3 |  |  |
Empfohlene Hardware
· Das Programm erfordert ca. 400 MB freien Festplattenspeicher auf Ihrem PC. Zur Archivierung von Dateien für Ihre Funkgeräte sowie für Geräte Updates wird jedoch zusätzlicher Speicher benötigt. Die Größe der jeweiligen Archivdatei oder des Geräte Updates hängt von für das Funkgerät aktivierten Funktionen ab.
· Bezüglich Prozessorgeschwindigkeit und RAM sollten die von Microsoft für das von Ihnen verwendete Betriebssystem gegebenen Empfehlungen ausreichen.
· Ein USB-Anschluss.
· Ein DVD-ROM-Laufwerk.

· Die beste Anzeige wird erzielt, indem Sie die DPI-Einstellung Ihres PC auf Normalgröße (96 DPI) einstellen.

Empfohlene Software
· Ausführen mehrerer Instanzen des CPS-Anwendung wird nicht empfohlen. |  |  |

### 4. Installation, Entfernen

Installation

Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte für den betreffenden PC verfügen.

Installation der DVD-ROM-Version:

· Vor dem Einlegen der DVD-ROM Virenscanner/Firewalls deaktivieren, die den Installationsvorgang stören könnten.

· DVD-ROM mit dem Installationsprogramm in das DVD-ROM-Laufwerk einlegen.

· Wird die Installationsanwendung nicht innerhalb von 30 Sekunden gestartet, ist die Funktion DVD-ROMs Automat. Ausführen in Ihrem Betriebssystem wahrscheinlich nicht aktiviert. Navigieren Sie zur DVD-ROM und rufen Sie das Programm autorun.exe auf. Befindet sich die DVD-ROM z.B. im E:\ Laufwerk, ist E:\autorun.exe auszuführen.

Softwarepaket folgendermaßen installieren:

· Vor dem Starten des Programms "setup.exe" Virenscanner/Firewalls deaktivieren, die den Installationsvorgang stören könnten.

· Entpacken Sie die CPS in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

· Gehen Sie zu diesem Verzeichnis und rufen Sie setup.exe auf.

Ist bereits eine ältere Version der CPS installiert, wird die Option “Reparatur” oder “Entfernen” geboten. Wird die CPS aufgerüstet, entfernen Sie die ältere Version und beginnen den Installationsvorgang erneut. Zur erneuten Installation der CPS wählen Sie ’’Reparatur’’.

Hinweis:

1. Im Lauf des Upgrade-Verfahrens werden die bevorzugten Einstellungen und Händlerinformationen zu ihren Standardeinstellungen zurückgesetzt. Diese Einstellungen sind nach Installation der neuen Version zu überprüfen und ggf. abzuändern.

Entfernen
Gehen Sie in der Taskleiste Ihres Betriebssystems zu ’’Start’’ und dann zu Einstellungen > Systemsteuerung. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option Programme Hinzufügen/Entfernen. Wählen Sie unter ‘Zurzeit installierte Programme’ den Eintrag für die MOTOTRBO CPS-Software und dann ’’Entfernen’’.

### 5. Rechtliche Hinweise

Motorola Solutions und MOTOTRBO sind eingetragene Warenzeichen von Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)