Leiame para o MOTOTRBO Customer Programming Software da Motorola

# MOTOTRBO Customer Programming Software

### Índice

1. Introdução

2. O que há de novo nesta versão

3. Requisitos

4. Instalação, Remoção

5. Aviso legal

6. Motorola Solutions Publically Available Software Legal Notices Document

### 1. Introdução

Bem-vindo ao MOTOTRBO Customer Programming Software (CPS) dos rádios MOTOTRBO.

### 2. O que há de novo nesta versão

Versão | Notas
8.5 (Compilação 429) | Support for Restricted Access to System feature. Support for managing Templates, Voice Announcement, Language Packs, and Enhanced Privacy/OTAP/RAS keys in Radio Management. Support for upgrading Firmware through Radio Management. Support for gang programming in Radio Management (Windows 7 only).
8.0 (Compilação 410) | Suporte para Modo direto de capacidade dupla Suporte para programação por ar Gerenciamento de rádio para MOTOTRBO portáveis e móveis
7.6 (Compilação 384) | Suporte para a função Capacity Plus Vinculado. Suporte para a função de Programação Bluetooth nos rádios MOTOTRBO 2.0 e Série SL.
7.0 (Compilação 351) | Suporte para o recurso Varredura de seleção analógica. Suporte aos recursos 5Tone. Suporte para o recurso Anúncio de voz. Suporte ao recurso Áudio inteligente. Suporte para rádios das séries SL.
6.8 (Compilação 340) | Suporte para modelos de banda de 350 MHz.
6.7 (Compilação 327) | Suporte para o recurso Connect Plus Mandown. Suporte para o recurso Supressor de ruído. Suporte para o recurso Supressor de interferências.
6.5 (Compilação 289) | Suporte para a função Ligação de Telefone Digital. Suporte para a função Reversão de Telemetria de Um Toque. Suporte para a função Acesso ao Canal Avançado no Modo Convencional. Suporte para as funções Desabilitação do Alerta de Potência e Alerta de Mensagem de Texto.

6.0 (Compilação 244)

Suporte para função Programação do Repetidor Remoto de IP.

Suporte para a função GPS Avançado.

Suporte para função Interrupção de Transmissão nos Modos Capacity Plus e Conexão de Site por IP.

Suporte para a conversão de Rádios MOTOTRBO Convencionais em Rádios com Capacidade de Entroncamento tipo 3600 (baud).

Suporte para função Voto Analógico para repetidores MTR3000.

5.6 (Compilação 223) | Suporte para tempo de ramp-up estendido para Rádios com Capacidade de Entroncamento tipo 3600 (baud). Suporte para a função Modo Misto Dinâmico para repetidores MTR3000. Suporte a Bandas 800/900 para repetidores MTR3000. Suporte para função Interrupção de Transmissão no Modo Convencional para repetidores MTR3000.
5.5 (Compilação 213) | Suporte para a conversão de Rádios com Capacidade de Entroncamento tipo 3600 (baud) para Rádios MOTOTRBO Convencionais, 350MH, Rango de frecuencia completo de Canadá e Lista de Varredura de Grupo de Conversação.
5.3 (Compilação 196) | Correção para o problema em que o Limiar RSSI não é configurável em certos casos.
5.2 (Compilação 189) | Suporte para o Modo Misto Dinâmico em repetidores.
5.1 (Compilação 179) | Suporte para as edições Home Premium e Professional do Microsoft® Windows® 7.

5.0 (Compilação 177)

Suporte à função Interrupção de Transmissão.

Suporte à função Quik Call II.

Suporte à função Retornar à Tela Principal.

Suporte para até 32 sistemas MDC.

Suporte aos modelos de Bandas 800/900.

Suporte ao modelo de Faixa 1 e Faixa 2 UHF do T3000A.

Suporte aos Rádios com Capacidade de Entroncamento tipo 3600 (baud).

4.6 (Compilação 163) | Suporte para aquisição de funções de rádio.
4.5 (Compilação 144) | Suporte para a função Capacity Plus.

4.0 (Compilação 112)

Suporte para a função Conexão ao Site por IP.

Suporte para a função Privacidade Avançada.

Suporte para até 1.000 Canais com informações sobre a utilização de memória.

Suporte para configuração de Exibição de Tabela de Canais, Chamadas e Sistemas de Sinalização.

Função de arrastar e soltar aprimorada para dar suporte a Configurações Gerais, Acessórios, Botões, Mensagens de Texto, Telemetria, Menus, Privacidade e Rede.

Suporte para a clonagem de vários (4) dispositivos a partir de um único arquivo morto, simultaneamente.

3.6 (Compilação 97) | Suporte para configuração de critério em chamada e ganho do microfone digital. Correção para mensagem de erro quando não há dispositivo de áudio disponível. Correção para clonagem de rádio não-GPS usando arquivos de codeplug anteriores à versão 03.00.08.
3.5 (Compilação 88) | Suporte a função Reverter GPS. Suporte aos modelos UHF Banda 2. Suporte a preservaçao de itens classificados. Suporte a desabilitar mensagens de aviso. Suporte para as edições Home Premium e Business do Microsoft® Windows® Vista.

3.0 (Compilação 80)

Suporte para modelos UHF/VHF adicionais de alta/baixa potência.

Suporte para pesquisar os controles na exibição da configuração.

Suporte para chegar ao canal selecionado a partir da lista de canais da exibição de configuração da zona usando a função “Ir para”.

A configuração dos Pinos GPIO foi alterada de números de pinos lógicos para números de pinos físicos reais. Abrir arquivos antigos resultará na reorganização dos números dos pinos lógicos para os números de pinos físicos (a operação real não será afetada). Consulte a ajuda on-line para mapear o número dos pinos.

2.0 (Compilação 67) | Suporte para modelos VHF de alta potência.

1.0 (Compilação 59)

Suporte para os rádios UHF MOTOTRBO.

Suporte para arrastar e soltar entre modelos.

Suporte para renomear canais, sistemas, chamadas e listas.

Suporte para configuração de várias seleções. Por exemplo, crie vários Canais Digitais e selecione-os na exibição de árvore e defina o Slot de todos os Canais Digitais como o mesmo valor simultaneamente.

Suporte para exibições personalizadas e desfazer/refazer.

Suporte para carregamento de pacotes de idioma no rádio para navegar pelo menu de rádio e recursos em diferentes idiomas.

Suporte para atualização do firmware e do codeplug utilizando o recurso de atualização de dispositivo.

### 3. Requisitos

Sistema operacional |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition com SP3 |  |  |
Recomendações de hardware
· O aplicativo ocupa aproximadamente 400 MB de espaço livre em disco no seu PC. Contudo, seria necessário mais espaço para salvar os arquivos de seus rádios e pacotes de atualização de dispositivos. Cada arquivo ou pacote de atualização de dispositivo varia de tamanho, dependendo das funções do rádio.
· Com relação à velocidade do processador e à memória RAM, as recomendações da Microsoft para a versão do sistema operacional que você está utilizando devem ser suficientes.
· Uma porta USB.
· Uma unidade de DVD-ROM.

· Para uma melhor exibição dos resultados, configure as DPIs de seu PC para o tamanho Normal (96 DPI).

Recomendações de software
· Execução de várias instâncias da aplicação CPS não é recomendado. |  |  |

### 4. Instalação, remoção

Instalação

É necessário possuir direitos de Administrador no PC de destino para instalar o software.

Siga as etapas abaixo para a versão em DVD-ROM:

· Antes de inserir o DVD-ROM, desative todos os softwares de firewall ou de varredura de vírus que possam interferir no processo de instalação.

· Insira o DVD-ROM de instalação na unidade de DVD-ROM.

· Se o aplicativo de instalação não for iniciado em 30 segundos, provavelmente a função de execução automática de DVD-ROMs de seu sistema operacional está desabilitada. Procure o DVD-ROM e execute o programa autorun.exe. Por exemplo, se a unidade E:\ for o DVD-ROM, execute E:\autorun.exe.

Siga as etapas abaixo para a versão do pacote de softwares:

· Antes de iniciar o programa setup.exe, desative todos os softwares de firewall ou de varredura de vírus que possam interferir no processo de instalação.

· Descompacte o pacote do CPS em um diretório de um disco local.

· Procure este diretório e execute o programa setup.exe.

Se uma versão anterior do CPS já estiver instalada, você terá a opção de “Reparar” ou “Remover”. Caso esteja atualizando o CPS, remova a versão anterior e inicie o processo de instalação novamente. Se estiver reinstalando o CPS, escolha a opção de reparo.

Observação: Durante a reinstalação, as configurações das preferências e das informações sobre revendedores serão restauradas aos seus valores padrão. Será necessário verificar essas configurações após a instalação da nova versão e fazer as alterações necessárias.

Remoção
Pressione o botão Iniciar na barra de tarefas do sistema operacional e selecione Configurações > Painel de controle. Selecione a opção Adicionar ou remover programas no Painel de controle. Selecione o item MOTOTRBO Customer Programming Software na caixa "Programas instalados atualmente" e clique no botão Remover.

### 5. Aviso legal

Motorola Solutions e MOTOTRBO são marcas registradas da Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions Publically Available Software Legal Notices Document