PrzeczytajMnie dla programu Motorola MOTOTRBO CPS

# Oprogramowanie programujące klienta MOTOTRBO

### Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Nowości w tym wydaniu

3. Wymagania

4. Instalacja, deinstalacja

5. Uwaga prawna

6. Motorola Solutions - Ogólnie dostępny dokument zawierający Zawiadomienia prawne odnoście oprogramowania

### 1. Wprowadzenie

Zapraszamy do oprogramowania programującego klienta MOTOTRBO (CPS) do radiotelefonów MOTOTRBO.

### 2. Nowości w tym wydaniu

Wersja | Opis

8.5 (Kompilacja 429)

Obsługa funkcji ograniczonego dostępu do systemu.

Obsługa zarządzania Szablonami, Komunikatami głosowymi, Pakietami językowymi oraz klawiszami Rozbudowanej prywatności /OTAP/RAS w Zarządzaniu radiotelefonem.

Obsługa funkcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez Zarządzanie radiotelefonem.

Obsługa programowania wieloma urządzeniami w Zarządzaniu radiotelefonem (tylko Windows 7).

8.0 (Kompilacja 410) | Obsługa trybu Bezpośredniego Dual Capacity Obsługa Programowania drogą radiową Zarządzanie radiotelefonem dla radiotelefonów przenośnych i mobilnych MOTOTRBO
7.6 (Kompilacja 384) | Obsługa funkcji Linked Capacity Plus. Obsługa funkcji Programowanie Bluetooth w radiotelefonach MOTOTRBO 2.0 i Serii SL Series
7.0 (Kompilacja 351) | Obsługa funkcji Analogowe skanowanie głosujące. Obsługa funkcji 5-tonowy. Obsługa funkcji Zapowiedź głosowa. Obsługa funkcji Inteligentny dźwięk. Obsługa radiotelefonów serii SL.
6.7 (Kompilacja 327) | Obsługa funkcji Connect Plus Mandown. Obsługa funkcji Tłumik sprzężenia. Obsługa funkcji Tłumik hałasu.
6.5 (Kompilacja 289) | Obsługa funkcji Cyfrowej przystawki telefonicznej. Obsługa funkcji Telemetrii zwrotnego kanału szybkiego wywołania. Obsługa funkcji Rozszerzonego dostępu do kanału w trybie konwencjonalnym. Obsługa funkcji Dezaktywacja alertu zasilania oraz Alert wiadomości tekstowej.

6.0 (Kompilacja 249)

Obsługa funkcji Programowanie IP zdalnego przemiennika.

Obsługa funkcji Rozszerzony GPS.

Obsługa funkcji Przerywanie transmisji w modelach Połączenia trybu miejsca IP i Capacity Plus.

Obsługa konwersji konwencjonalnego radiotelefonu MOTOTRBO na radiotelefon 3600 z funkcją trunkingu.

Obsługa funkcji Głosowanie analogowe przemienników MTR3000.

5.6 (Kompilacja 223) | Obsługa rozszerzonego czasu ‘ramp-up’ radiotelefonów 3600 z funkcją trunkingu. Obsługa funkcji Dynamiczny tryb mieszany przemienników MTR3000. Obsługa pasm 800/900 przemienników MTR3000. Obsługa funkcji Przerywanie transmisji w trybie konwencjonalnym przemienników MTR3000.
5.5 (Kompilacja 213) | Obsługa konwersji radiotelefonu 3600 z funkcją trunkingu na konwencjonalny radiotelefon MOTOTRBO. Obsługa modeli 350MHz i CoS. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości Kanady. Obsługa Listy skanowania grupy rozmównej.
5.3 (Kompilacja 195) | Obsługa Dynamicznego trybu mieszanego w przemiennikach.
5.1 (Kompilacja 179) | Obsługa edycji Microsoft® Windows® 7 Home Premium oraz Professional.

5.0 (Kompilacja 177)

Obsług funkcji Transmit Interrupt.

Obsługa funkcji Quik Call II

Obsługa funkcji Home Revert

Obsługa funkcji do 32 systemów MDC.

Obsługa funkcji modeli pasma 800/900.

Obsługa funkcji modeli T3000A UHF zakres 1 i zakres 2.

Obsługa funkcji radiotelefonów 3600 z funkcją trunkingu.

4.6 (Kompilacja 163) | Obsługa funkcji zakupu funkcji.
4.5 (Kompilacja 144) | Obsługa funkcji Capacity Plus. Obsługa modeli H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN oraz H55XDC9JA1AN.

4.0 (Kompilacja 112)

Obsługa funkcji Podłączenie trybu Miejsca IP.

Obsługa funkcji Rozbudowana prywatność.

Obsługa maks. 1000 kanałów z informacją o zastosowaniu pamięci.

Obsługa Tabeli Widoku konfiguracji Kanałów, Wywołań i Systemów sygnalizacji.

Przeciągnij i upuść funkcje rozbudowane dla obsługi Ustawień ogólnych, Akcesoriów, Przycisków, Wiadomości Tekstowych, Telemetrii, Menu, Prywatności i Sieci.

Obsługa jednoczesnego klonowania (4) urządzeń z jednego archiwum.

3.6 (Kompilacja 97) | Obsługa Kryteriów Wywołania i konfiguracja wzmocnienia mikrofonu cyfrowego. Usunięcie problemu z komunikatem błędu jeżeli brak jest urządzenia audio. Usunięcie problemu z klonowaniem radiotelefonu spoza standardu GPS przy pomocy pliku archiwalnego codeplug wersji poniżej 03.00.08.
3.5 (Kompilacja 88) | Obsługa funkcji Zwrotny GPS. Obsługa urządzeńo 2 zakresach UHF. Pomoc w zachowaniu posegregowanych pozycji. Pomoc w wyłączaniu komunikatów ostrzegawczych. Obsługa Microsoft® Windows® Vista Home Premium oraz Business Editions.
3.0 (Kompilacja 80) | Obsługa dodatkowych modeli UHF/VHF dużej/małej mocy. Obsługa szukania elementów regulacji na widoku konfiguracji. Obsługa dostępu do wybranego kanału z listy kanałów na widoku konfiguracji strefy za pomocą funkcji “Idź do”. Konfiguracja pinów GPIO została zmieniona z logicznych numerów pinów na rzeczywiste, fizyczne numery pinów. Otwarcie starych archiwów spowoduje zmianę logicznych numerów pinów na fizyczne numery pinów (nie wpływa to na bieżącą pracę). Patrz pomoc online, aby znaleźć informacje na temat mapowania numerów pinów.
2.0 (Kompilacja 67) | Obsługa modeli VHF dużej mocy.

1.0 (Kompilacja 59)

Obsługa radiotelefonów MOTOTRBO UHF.

Obsługa funkcji drag and drop pomiędzy modelami.

Obsługa zmiany kanałów, systemów, wywołań i list.

Obsługa wyboru wielu konfiguracji. Przykładowo, można utworzyć kilka kanałów cyfrowych, wybrać je na widoku drzewa i za jednym razem ustawić slot dla wszystkich kanałów cyfrowych na tę samą wartość.

Obsługa nietypowych widoków oraz funkcji cofnij/wykonaj ponownie.

Obsługa ładowania pakietów językowych celem nawigacji w menu i wyboru funkcji w różnych językach.

Obsługa aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wtyczek kodowych, przy wykorzystaniu funkcji aktualizacji.

### 3. Wymagania

System operacyjny |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition z SP3 |  |  |
Wymogi sprzętowe
· Aplikacja zajmuje około 400 MB wolnego miejsca na dysku komputera. Jeżeli jednak użytkownik chce zapisać pliki archiwalne swojego radiotelefonu oraz pakiety aktualizacji urządzenia, potrzebne będzie więcej miejsca. Każdy plik archiwum lub pakiet aktualizacji urządzenia różni się wielkością w zależności od funkcji radiotelefonu.
· Do programu wystarcza prędkość procesora i ilość pamięci RAM, zalecane przez firmę Microsoft dla używanej wersji sytemu operacyjnego.
· Port USB.
· Napęd DVD-ROM.

· Dla zapewnienia najlepszych rezultatów wyświetlania, wybierz Rozmiar normalny (96 DPI) dla ustawienia DPI w swoim komputerze.

Oprogramowanie Rekomendacje
· Uruchamianie wielu instancji aplikacji CPS nie jest zalecane. |  |  |

### 4. Instalacja, deinstalacja

Instalacja

Zainstalowanie oprogramowania wymaga posiadania uprawnień Administratora.

Instalacja z płyty DVD:

· Przed włożeniem DVD-ROM należy dezaktywować wszelkie programy antywirusowe lub firewalle, które mogą zakłócać proces instalacji.

· Umieść płytę DVD-ROM z programem instalacyjnym w napędzie DVD-ROM.

· Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się w ciągu 30 sekund, to funkcja automatycznego uruchamiania płyt DVD w systemie operacyjnym jest prawdopodobnie wyłączona. Znajdź napęd DVD-ROM i uruchom program autorun.exe. Przykładowo, jeżeli napęd DVD jest oznaczony E:\, uruchom E:\autorun.exe.

Instalacja wersji pakietu oprogramowania:

· Przed uruchomieniem programu setup.exe należy dezaktywować wszelkie programy antywirusowe lub firewalle, które mogą zakłócać proces instalacji.

· Rozpakuj pakiet CPS w katalogu na dysku.

· Przejdź do tego katalogu i uruchom program setup.exe.

Jeżeli zainstalowana jest poprzednia wersja CPS, można będzie wybrać opcję “Napraw” lub “Usuń”. Jeżeli aktualizujesz CPS, usuń wcześniejszą wersję i ponownie rozpocznij instalację. Jeżeli reinstalujesz CPS, wybierz opcję naprawy.

Uwaga:

1. W trakcie reinstalacji, ustawienia preferencji i informacji dotyczących dystrybutora zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po zainstalowaniu nowej wersji należy sprawdzić te ustawienia i wprowadzić wymagane zmiany.

Deinstalacja
Kliknij przycisk Start na pasku zadań, wybierz Ustawienia> Panel Sterowania. W panelu sterowania wybierz opcję Dodaj/Usuń programy. Wybierz pozycję MOTOTRBO Customer Programming Software w "Aktualnie zainstalowanych programach" i kliknij przycisk Usuń.

### 5. Uwaga prawna

Motorola Solutions i MOTOTRBO to zarejestrowane znaki handlowe Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions - Ogólnie dostępny dokument zawierający Zawiadomienia prawne odnoście oprogramowania

###