# MOTOTRBO AirTracer

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Neu in dieser Version

3. Systemanforderungen

4. Installation, Entfernen

5. Rechtliche Hinweise

6. Motorola Solutions Open Source Software Legal Notices Document

### 1. Einleitung

Willkommen beim AirTracer Programm f ü r die MOTOTRBO Handfunkgeräte und KFZ-Funkgeräte.

### 2. Neu in dieser Version

Version | Hinweise
25.2 (Build 3) | Fehlerbehebungen.
22.3 (Build 1) | AirTracer-Unterstützung für alle Regionen.
11.0 (Build 39) | Unterstützung für Ion-Funkgerät.
11.0 (Build 38) | Unterstützung für Kommunikation im verbesserten Sicherheitsmodus.
10.0 (Build 32) | Unterstützung für zusätzliche MOTOTRBO 2.5-Funkgeräte.
9.0 (Build 31) | Unterstützung für Sicherheitsprogrammierung.
8.0 (Build 28) | Unterstützung für Funkgeräte der SL Commercial-Serie.
7.5 (Build 27) | Unterstützung für MOTOTRBO Light-Funkgeräte.
7.0 (Build 26) | Unterstützung für Elite-Handsprechfunkgeräte der Serien XiR E8600, DP3441 und DGP 8050.
6.0 (Build 22) | Unterst ü tzung f ü r MOTOTRBO 2 Funkger ä te.
5.1 (Build 20) | Unterst ü tzung f ü r Microsoft® Windows® 7 Home Premium und Professional Editionen.
4.5 (Build 19) | Unterst ü tzung f ü r größere Trac edateien.
4.0 (Build 16) | Unterst ü tzung f ü r die neue Funkgerätesoftware.
3.6 (Build 14) | Problem bez ü glich Fehlermeldung, bei der kein Audiogerät verf ü gbar ist, wurde behoben.
3.5 (Build 12) | Unterst ü tzung f ü r Microsoft® Windows® Vista Home Premium und Busines s Editionen.
3.0 (Build 11) | Unterst ü tzung f ü r die neue Funkgerätesoftware.
2.0 (Build 8), 1.0 (Build 7) | Unterst ü tzung f ü r die MOTOTRBO Funkgeräte. Start/Stopp wird erfasst und Pakete in einer Datei gespeichert. Fehlerprotokolldatei wird gelesen und in einer Datei gespeichert.

### 3. Systemanforderungen

Weitere Informationen zu den Systemanforderungen für AirTracer finden Sie im Installationshandbuch.

### 4. Installation, Entfernen

Installation
Zur Installation der Software m ü ssen Sie ü ber Administratorrechte f ü r den betreffenden PC verf ü gen. Installation der CD-ROM-Version: · CD-ROM mit dem Installationsprogramm in das CD-ROM-Laufwerk einlegen · Wird die Installationsanwendung nicht innerhalb von 30 Sekunden gestartet, ist die Funktion CD-ROMs Automat. Ausf ü hren in Ihrem Betriebssystem wahrscheinlich nicht aktiviert. Navigieren Sie zur CD-ROM und rufen Sie das Programm autorun.exe auf. Befindet sich die CD-ROM z.B. im E:\ Laufwerk, ist E:\autorun.exe auszuf ü hren. Softwarepaket folgendermaßen installieren: · Entpacken Sie AirTracer in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. · Gehen Sie zu diesem Verzeichnis und rufen Sie setup.exe auf. Ist bereits eine ältere Version von AirTracer installiert, werden die Optionen “Reparatur” und “Entfernen” angezeigt. Beim AirTracer-Upgrade entfernen Sie zuerst die vorherige Version und beginnen dann den Installationsvorgang erneut. Zur erneuten Installation von AirTracer wählen Sie die Option ’’Reparatur’’. Hinweis: 1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, das als Teil der AirTracer-Installation installiert wird, wird ü ber die Option “Reparatur” nicht erneut installiert. 2. Hinweis: Während der erneuten Installation werden die Einstellungen f ü r Ton und Sprache zu den Standardeinstellungen zur ü ckgesetzt. Diese Einstellungen sind nach Installation der neuen Version zu ü berpr ü fen und ggf. abzuändern.
Entfernen
Gehen Sie in der Tasksleiste Ihres Betriebssystems zu ’’Start’’ und dann zu Einstellungen > Systemsteuerung. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option Programme Hinzuf ü gen/Entfernen. Wählen Sie im Dialogfeld ‘Derzeit installierte Programme’ den Eintrag f ü r MOTOTRBO Airtracer und dann ’’Entfernen’’.

### 5. Rechtliche Hinweise

Motorola Solutions und MOTOTRBO sind eingetragene Warenzeichen von Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutoins Open Source Software Legal Notices Document