# Tuner MOTOTRBO

### Índice de contenido

1. Introducci ón

2. Novedades de esta versi ó n

3. Requisitos del sistema

4. Instalaci ó n y desinstalaci ó n

5. Aviso legal

### 1. Introducci ón

Bienvenido a MOTOTRBO para los radios MOTOTRBO.

### 2. Novedades de esta versi ó n

Versi ó n | Notas
4.6 (Generaci ón 72) | Compatibilidad con modelos anal ó gicos ú nicamente.
4.5 (Generaci ón 61) | Compatibilidad con los modelos H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN y H55XDC9JA1AN.
4.0 (Generaci ón 51) | Compatible con Sintonizaci ó n del filtro de extremo frontal. Validaci ó n mejorada para Valores de potencia de sintonizaci ó n.
3.6 (Generaci ón 46) | Compatibilidad con modelos UHF de Banda 2. Se ha solucionado el problema del mensaje de error que aparece cuando no hay ning ú n dispositivo de audio disponible.
3.5 (Generaci ón 44) | Compatibilidad con las ediciones Home Premium y Business de Microsoft® Windows® Vista.
3.0 (Generaci ón 37) | Compatibilidad con modelos UHF/VHF de alta/baja potencia.
2.0 (Generaci ón 31) | Compatibilidad con modelos VHF de alta potencia.
1.0 (Generaci ón 20) | Compatibilidad con los radios MOTOTRBO.
| Uso del transmisor y receptor del radio.
| Programaci ó n ú nica de n ú mero de serie en tarjetas en blanco.

### 3. Requisitos del sistema

Sistema operativo |
Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition con SP2 o SP3 y Windows Installer 3.1 |  |
Recomendaciones de hardware
· La aplicaci ó n necesita aproximadamente 100 MB de espacio libre en disco en el equipo. No obstante, se podr í a requerir m á s espacio para guardar archivos de almacenamiento de sus radios. El tamaño de los archivos de almacenamiento depende de las funciones del radio .
· Con respecto a la velocidad del procesador y la RAM, son suficientes las recomendaciones de Microsoft sobre la versi ó n del sistema operativo que utilice.
· Un puerto USB.
· Una unidad de CD-ROM.
· Para obtener mejores resultados de pantalla, defina el ajuste de PPI de su PC en tamaño Normal (96 PPI)

### 4. Instalaci ó n y desinstalaci ó n

Instalaci ó n
Para poder instalar el software, necesita tener derechos de administrador en el equipo PC de destino. Realice los pasos siguientes para la versi ó n de CD-ROM: · Inserte el CD-ROM de instalaci ó n en la unidad correspondiente. · Si el proceso de instalaci ó n no se inicia en 30 segundos, es probable que la funci ó n de ejecuci ó n autom á tica de CD-ROM del sistema operativo est é desactivada. Examine el CD-ROM y ejecute el programa autorun.exe. Si, por ejemplo, el CD-ROM es la unidad E:\, ejecute E:\autorun.exe. Realice los pasos siguientes para la versi ó n de paquete de software: · Descomprima el paquete Tuner en el directorio de un disco local. · Busque este directorio y ejecute el programa setup.exe. Si est á instalando una versi ó n m á s reciente de Tuner, desinstale la versi ó n anterior e inicie de nuevo el proceso de instalaci ó n. Si est á reinstalando la misma versi ó n de Tuner, elija la opci ó n Reparar. Nota: 1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, que est á instalado como parte de la instalaci ó n de CPS, no se reinstalar á mediante la opci ó n Reparar. 2. Durante la reinstalaci ó n, las preferencias y la informaci ó n del proveedor se volver á n a configurar con los valores predeterminados. Ser á necesario comprobar estos datos despu é s de haber instalado la nueva versi ó n y realizar los cambios necesarios.
Desinstalaci ó n
Pulse el bot ó n Inicio de la barra de herramientas del sistema operativo y seleccione Configuraci ó n > Panel de control. En este panel, elija la opci ó n Agregar o quitar programas. Seleccione el elemento correspondiente a MOTOTRBO Tuner en el cuadro donde constan los programas instalados y, a continuaci ó n, pulse el bot ó n Quitar.

### 5. Aviso legal

Motorola y MOTOTRBO son marcas comerciales registradas de Motorola, Inc.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Inc.