# MOTOTRBO Tuner

### Índice

1. Introdução

2. O que h á de novo nesta versão

3. Requisitos

4. Instalação, Remoção

5. Aviso legal

### 1. Introdução

Bem-vindo ao MOTOTRBO Tuner para os r á dios MOTOTRBO.

### 2. O que h á de novo nesta versão

Versão | Notas
4,6 (Compilação 72) | Suporte apenas para modelos analó gicos.
4,5 (Compilação 61) | Suporte para os modelos H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN e H55XDC9JA1AN.
4,0 (Compilação 51) | Suporte para Sintonização Autom á tica do Filtro de Front End. Validação aprimorada de valores de Sintonização de Pot ê ncia.
3,6 (Compilação 46) | Suporte aos modelos UHF Banda 2. Correção para mensagem de erro quando não h á dispositivo de á udio dispon í vel.
3,5 (Compilação 44) | Suporte para as edições Home Premium e Business do Microsoft® Windows® Vista.
3,0 (Compilação 37) | Suporte para modelos UHF/VHF adicionais de alta/baixa pot ê ncia.
2.0 (Compilação 31) | Suporte para modelos VHF de alta pot ê ncia.
1,0 (Compilação 20) | Suporte para os r á dios MOTOTRBO.
| Sintonize o transmissor e o receptor do r á dio.
| Programação ú nica de n ú mero de s é rie em placas em branco.

### 3. Requisitos

Sistema operacional |
Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition com SP2 ou SP3 e Windows Installer 3.1 |  |
Recomendações de hardware
· O aplicativo requer aproximadamente 100 MB de espaço livre em disco no PC. Entretanto, é necess á rio mais espaço para salvar os arquivos de arquivamento dos r á dios. O tamanho de cada arquivo varia, dependendo das funções do r á dio.
· Com relação à velocidade do processador e à mem ó ria RAM, as recomendações da Microsoft para a versão do sistema operacional que voc ê est á utilizando devem ser suficientes.
· Uma porta USB.
· Uma unidade de CD-ROM.
· Para uma melhor exibição dos resultados, configure as DPIs de seu PC para o tamanho Normal (96 DPI).

### 4. Instalação, remoção

Instalação
É necess á rio possuir direitos de Administrador no PC de destino para instalar o software. Execute os procedimentos a seguir para a versão em CD-ROM: · Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. · Se o aplicativo de instalação não iniciar em 30 segundos, a função de execução autom á tica de CD-ROMs no sistema operacional provavelmente estar á desabilitada. Navegue para o CD-ROM e execute o programa autorun.exe. Por exemplo, se a unidade E:\ for a unidade de CD-ROM, execute, E:\autorun.exe. Execute os procedimentos a seguir para a versão do pacote de software: · Descompacte o pacote do Tuner em um diret ó rio de um disco local. · Procure este diret ó rio e execute o programa setup.exe. Se estiver instalando uma nova versão do Tuner, remova a versão anterior e inicie o processo de instalação novamente. Se estiver reinstalando a mesma versão do Tuner, selecione a opção de reparo. Observação: 1. O Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, que é instalado como parte da instalação do CPS, não ser á reinstalado pela opção de Reparo. 2. Durante a reinstalação, as configurações das prefer ê ncias e das informações sobre revendedores serão restauradas aos seus valores padrão. Ser á necess á rio verificar essas configurações ap ó s a instalação da nova versão e fazer as alterações necess á rias.
Remoção
Pressione o botão Iniciar na barra de tarefas do sistema operacional e selecione Configurações > Painel de controle. Selecione a opção Adicionar ou remover programas no Painel de controle. Selecione o item Sintonizador MOTOTRBO na caixa "Programas instalados atualmente" e clique no botão Remover.

### 5. Aviso legal

Motorola® e MOTOTRBO são marcas registradas da Motorola, Inc.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Inc.