# MOTOTRBO Tuner

### Содержание

1. Введение

2. Новое в этой версии

3. Требования

4. Установка и удаление

5. Юридическое уведомление

6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions

### 1. Введение

Вас приветствует программа MOTOTRBO Tuner для радиостанций MOTOTRBO!

### 2. Новое в этой версии

Версия | Примечания
11.5 (Версия 196) | Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO 2 ATEX Ma УВЧ диапазона 1 и ОВЧ.
11.0 (Версия 187) | Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO Light УВЧ диапазона 2. Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO Light УВЧ расширенного диапазона 1 (403-480 МГц).
10.9 (Версия 181) | Поддержка коммерческих портативных радиостанций серии SL ОВЧ и УВЧ диапазона 1.
10.7 (Версия 171) | Поддержка мобильных радиостанций MOTOTRBO 2 диапазона 300 МГц, 350 МГц и 800/900 МГц. Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO Light диапазона 350 МГц. Поддержка радиостанций MOTOTRBO 2 УВЧ и ОВЧ с функцией GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы).

Поддержка расширенного диапазона УВЧ для радиостанций серии SL.

10.5 (Версия 158) | Поддержка цифрового ретранслятора только для приема. Поддержка настраиваемого подавления помех ШИМ (широтно-импульсной модуляции) при передаче для портативных радиостанций MOTOTRBO 2 и радиостанций серии SL. Поддержка УВЧ диапазона 2 для радиостанций серии SL.
10.1 (Версия 150) | Поддержка диапазонов 800 и 900 МГц для радиостанций серии SL. Поддержка диапазонов 300/350 МГц для портативных радиостанций MOTOTRBO 2.0.
10.0 (Версия 148) | Поддержка радиостанций MOTOTRBO Light.
9.5 (Версия 144) | Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO 2 диапазона 800/900 МГц. Поддержка портативных радиостанций серии XiR E8600, DP3441 и DGP 8050 Elite. Поддержка Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Версия 136) | Поддержка мобильных радиостанций MOTOTRBO 2 УВЧ диапазона 2.
8.5 (Версия 123) | Поддержка радиостанций MOTOTRBO 2 ATEX.
8.0 (Версия 120) | Поддержка портативных радиостанций MOTOTRBO 2. Поддержка ретрансляторов MOTOTRBO 2.
7.0 (Версия 114) | Поддержка мобильных радиостанций MOTOTRBO 2. Поддержка радиостанций серии SL.
6.8 (Версия 108) | Поддержка моделей XPR 6580 IS.
6.5 (Версия 101) | Поддержка MTR3000 (только для приема).
6.5 (Версия 98) | Исправлены ошибки.
6.0 (Версия 97) | Поддержка настройки минимальной громкости.
5.6 (Версия 93) | Поддержка дополнительных аналоговых портативных моделей.
5.5 (Версия 91) | Поддержка моделей диапазона 350 МГц и CoS. Поддержка моделей MTR3000 диапазона 800/900 МГц.
5.2 (Версия 85) | Поддержка динамического смешанного режима.
5.1 (Версия 80) | Поддержка ОС Microsoft® Windows® 7 Home Premium и Professional. Поддержка моделей диапазона 800/900 МГц.
5.0 (Версия 79) | Поддержка моделей MTR3000 УВЧ диапазона 1 и диапазона 2. Поддержка радиостанций, совместимых с транкингом 3600.
4.6 (Версия 72) | Поддержка только аналоговых моделей.
4.5 (Версия 66) | Поддержка моделей H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN и H55XDC9JA1AN.
4.0 (Версия 54) | Поддержка автонастройки входного фильтра. Усовершенствованное подтверждение значений настройки мощности.
3.6 (Версия 46) | Поддержка моделей УВЧ диапазона 2. Устранена проблема сообщения об ошибке при отсутствии доступного аудиоустройства.
3.5 (Версия 44) | Поддержка Microsoft® Windows® Vista Home Premium и Business.
3.0 (Версия 37) | Поддержка дополнительных моделей УВЧ/ОВЧ высокой и низкой мощности.
2.0 (Версия 31) | Поддержка моделей ОВЧ высокой мощности.
1.0 (Версия 20) | Поддержка радиостанций MOTOTRBO. Настройка передатчика и приемника радиостанции. Одноразовое программирование серийного номера на новых платах.

### 3. Требования

Подробнее о системных требованиях для Tuner см. руководство по установке. |  |
Рекомендации к оборудованию
· Программа занимает примерно 100 Мб места на диске вашего компьютера. Однако для сохранения архивных файлов понадобится больше места. Размер каждого архивного файла зависит от функций радиостанции.
· Рекомендованные компанией Microsoft показатели скорости процессора и оперативной памяти для вашей операционной системы должны быть достаточными для нормальной работы программы.
· USB-порт.
· Дисковод CD-ROM.
· Для наилучших результатов отображения на экране компьютера следует задать обычное значение масштаба (96 точек/дюйм)

### 4. Установка и удаление

Установка
Для установки программного обеспечения вам потребуются права администратора. При работе с диском CD-ROM выполните следующие действия. · Вставьте диск CD-ROM с программой в дисковод. · Если приложение установки не запускается в течение 30 секунд, возможно, на вашем компьютере отключена функция автозапуска для CD-ROM. Перейдите к папке CD-ROM и запустите программу autorun.exe. Например, если CD-ROM — это диск E:\, запустите E:\autorun.exe.

При работе с пакетом программного обеспечения выполните следующие действия.

· Разархивируйте пакет программы Tuner в папку на локальном диске.

· Откройте папку и запустите программу setup.exe.

Если вы устанавливаете новую версию программы Tuner, удалите старую версию и начните установку заново. Если вы повторно устанавливаете программу той же версии, выберите вариант восстановления.

Примечание. Во время повторной установки будут восстановлены значения по умолчанию для пользовательских настроек и сведений о дилере. После установки новой версии потребуется проверить эти настройки и внести необходимые изменения.

Удаление
Нажмите кнопку "Пуск" на панели задач вашей операционной системы, выберите "Настройки" > "Панель управления". В панели управления выберите пункт "Установка и удаление программ". В окне "Установленные программы" выберите пункт "MOTOTRBO Tuner" и нажмите кнопку "Удалить".

### 5. Юридическое уведомление

Motorola Solutions и MOTOTRBO являются зарегистрированными торговыми знаками компании Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми знаками компании Microsoft Inc.

### 6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions