# Sintonizador MOTOTRBO

### Sumário

1. Introdução

2. O que há de novo nesta versão

3. Requisitos

4. Instalação, Remoção

5. Aviso legal

6. Documento da Microsoft Solutions contendo avisos legais do software disponíveis ao público

### 1. Introdução

Bem-vindo ao MOTOTRBO Tuner para rádios MOTOTRBO.

### 2. O que há de novo nesta versão

Versão | Notas
24.2 (Compilação 12) | Correção de erro.
24.1 (Compilação 2) | Atualização de cálculos de média potência. Correção de erro.
23.1 (Compilação 19) | Suporte para rádio portátil R7 de banda de 350 MHz para APAC, LACR e EMEA. Suporte para novo repetidor ION 8/900 para a região LACR. Adicione a região APAC para rádio portátil R2 de banda de U2. Temporizador de manutenção preventiva. Correção de erro.
22.3 (Compilação 15) | Suporte para novos modelos CP100d e DEP 250.
22.3 (Compilação 8) | Suporte para sintonização de alcance estendido do tom de status SLR8000.
22.3 (Compilação 1) | Suporte para rádios MOTOTRBO R3 UHF e VHF. Correções de erro.
22.2 (Compilação 8) | Correções de erro.
22.2 (Compilação 2) | Suporte para a gama MOTOTRBO R7 8/900.
22.2 (Compilação 1) | Correções de erro.
21.0 (Compilação 288) | Correções de erro.
21.0 (Compilação 287) | Correções de erro.
21.0 (Compilação 283) | Suporte para sintonização de média potência do XiR P3688+.
21.0 (versão 281) | Correções de erro.
20.0 (versão 273) | Suporte para rádios CP100d, DEP 250, DP540 e XiR C1200.
20.0 (Compilação 272) | Suporte para ajuste de ADC da bateria CPCAPLess.
20.0 (Compilação 262) | Suporte para portátil MOTOTRBO ION com faixa VHF e 8/900.
20.0 (Compilação 261) | Suporte para portátil MOTOTRBO com faixa UHF e VHF.
19.5 (Compilação 260) | Correções de erro.
19.5 (Compilação 256) | Correções de erro.
19.0 (Compilação 254) | Suporte para rádios UHF, VHF e 350 MHz da série MOTOTRBO XiR C2000.
18.0 (Compilação 252) | Suporte para portátil MOTOTRBO XPR 8550 com faixa UHF ampla.
17.5 (Compilação 249) | Suporte para portátil MOTOTRBO Light DEP 250 com faixa UHF 1.
17.5 (Compilação 247) | Suporte para portáteis MOTOTRBO XPN 2000 e XiR P3688 ou superior com faixa UHF 1.
17.0 (Compilação 246) | Correções de erro.
17.0 (Compilação 245) | Suporte para VHF DGP 8000 e SLR 1000.
17.0 (Compilação 244) | Suporte para comunicação do Modo de segurança avançada.
16.0 (Compilação 236) | Suporte para DEP 450, XiR C2000 e SLR8000 8/900
15.5 (Compilação 235) | Correções de erro
15.0 (Compilação 234) | Suporte para portáteis MOTOTRBO SL de séries intermediárias com faixa VHF e UHF 1. Suporte para repetidores MOTOTRBO SLR 5000 com faixa UHFB 2. Suporte para repetidores MOTOTRBO SLR 1000 com faixa UHF ampla.
14.0 (Compilação 226) | Suporte para rádios MOTOTRBO 2.5 adicionais.
13.5 (Compilação 218) | Suporte para rádios MOTOTRBO 2.5 adicionais. Suporte para Windows Server 2012 R2.
13.0 (Compilação 214) | Suporte para rádios MOTOTRBO 2.5 adicionais.
12.0 (Compilação 203) | Suporte para rádios MOTOTRBO 2.5.
11.5 (Compilação 196) | Suporte para MOTOTRBO 2 ATEX Ma Portátil Faixa UHF 1 e VHF.
11.0 (Compilação 187) | Suporte para MOTOTRBO Light Portátil Faixa 2 de UHF. Suporte para MOTOTRBO Light Portátil Faixa 1 de UHF estendido (403-480 MHz).
10.9 (Compilação 181) | Suporte para rádios da Série SL Comercial Portátil de Banda VHF e Faixa 1 UHF.
10.7 (Compilação 171) | Compatibilidade com MOTOTRBO 2 300 MHz, 350 MHz e 800/900 MHz Band Mobile. Compatibilidade com MOTOTRBO Light 350 MHz portátil. Compatibilidade com rádios MOTOTRBO 2 UHF e VHF com recursos GNSS. Compatibilidade com Banda de aprimoramento UHF para rádios Série SL.
10.5 (Compilação 158) | Compatibilidade com repetidor somente RX digital. Compatibilidade com Atenuação de Tx Spur PWM Personalizado para portáteis MOTOTRBO 2 e rádios Série SL. Compatibilidade com UHF Banda 2 para rádios Série SL.
10.1 (Compilação 150) | Compatibilidade com bandas de 800 MHz e 900 MHz para rádios Série SL Compatibilidade com bandas 300/350 MHz para portáteis MOTOTRBO 2.0
10.0 (Compilação 148) | Suporte para rádios MOTOTRBO Light.
9.5 (Compilação 144) | Compatibilidade com modelos portáteis MOTOTRBO 2 de banda 800/900 MHz. Compatibilidade com série XiR E8600 e portáteis DP3441 e DGP 8050 Elite. Compatibilidade com Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Compilação 136) | Compatibilidade com MOTOTRBO 2 UHF Banda 2 Mobile
8.5 (Compilação 123) | Compatibilidade com rádio MOTOTRBO 2 ATEX
8.0 (Compilação 120) | Compatibilidade com portátil MOTOTRBO 2 Compatibilidade com repetidor MOTOTRBO 2.
7.0 (Compilação 114) | Compatibilidade com rádios MOTOTRBO 2 Compatibilidade com rádios da série SL.
6.8 (Compilação 108) | Compatibilidade com modelos XPR 6580 IS.
6.5 (Compilação 101) | Compatibilidade com MTR3000 somente Rx.
6.5 (Compilação 98) | Correções de erro.
6.0 (Compilação 97) | Compatibilidade com Ajuste de Volume Mínimo.
5.6 (Compilação 93) | Compatibilidade com modelos portáteis analógicos adicionais.
5.5 (Compilação 91) | Compatibilidade com modelos 350 MHz e CoS. Compatibilidade com modelos de bandas MTR3000 800/900.
5.2 (Compilação 85) | Compatibilidade com o recurso Modo Misto Dinâmico.
5.1 (Compilação 80) | Compatibilidade com Microsoft® Windows® 7 Home Premium e Professional Editions. Suporte para os modelos de bandas 800/900.
5.0 (Compilação 79) | Compatibilidade com modelo MTR3000 de Faixa 1 e Faixa 2 UHF. Compatibilidade com rádios 3600 compatíveis com entroncamento.
4.6 (Compilação 72) | Compatibilidade apenas com modelos analógicos.
4.5 (Compilação 66) | Compatibilidade com modelos H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN e H55XDC9JA1AN.
4.0 (Compilação 54) | Compatibilidade com Sintonização Automática do Filtro de Front End. Validação aprimorada de valores de Sintonização de Potência.
3.6 (Compilação 46) | Compatibilidade com modelos UHF Banda 2. Correção da mensagem de erro quando não há dispositivo de áudio disponível.
3.5 (Compilação 44) | Compatibilidade com Microsoft® Windows® Vista Home Premium e Business Editions.
3.0 (Compilação 37) | Compatibilidade com modelos UHF/VHF adicionais de potência alta/baixa.
2.0 (Compilação 31) | Compatibilidade com modelos VHF de potência alta.
1.0 (Compilação 20) | Compatibilidade com rádios MOTOTRBO. Sintonização do transmissor e do receptor do rádio. Programação única de número de série em placas em branco.

### 3. Requisitos

Consulte o Guia de Instalação para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para o Tuner. |  |
Recomendações de hardware
· O aplicativo requer aproximadamente 100 MB de espaço livre em disco no PC. Entretanto, é necessário mais espaço para salvar os arquivos de arquivamento dos rádios. O tamanho de cada arquivo varia, dependendo das funções do rádio.
· Com relação à velocidade do processador e à memória RAM, as recomendações da Microsoft para a versão do sistema operacional que você está utilizando devem ser suficientes.
· Uma porta USB.
· Uma unidade de CD-ROM.
· Para uma melhor exibição dos resultados, altere as configurações de DPI de seu PC para o tamanho Normal (96 DPI)

### 4. Instalação, Remoção

Instalação
Você precisará de direitos de Administrador no PC de destino para instalar o software. Execute os procedimentos a seguir para a versão em CD-ROM: · Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. · Se o aplicativo de instalação não for iniciado dentro de 30 segundos, é provável que o recurso de execução automática de CD-ROMs do sistema operacional esteja desativado. Navegue até o CD-ROM e execute o programa autorun.exe. Por exemplo, se a unidade E:\ for a unidade de CD-ROM, execute, E:\autorun.exe. Execute os procedimentos a seguir para a versão do pacote de software: · Descompacte o pacote do Tuner em um diretório de um disco local. · Procure esse diretório e execute o programa setup.exe. Se estiver instalando uma nova versão do Tuner, remova a versão anterior e inicie novamente o processo de instalação. Se estiver reinstalando a mesma versão do Tuner, selecione a opção de reparo. Observação: durante a reinstalação, as configurações de preferências e informações de revendedor serão redefinidas para os valores padrão. Será necessário verificar essas configurações após a instalação da nova versão e fazer as alterações necessárias.
Remoção
Pressione o botão Iniciar na barra de tarefas do sistema operacional e selecione Configurações > Painel de Controle. Selecione a opção Adicionar ou Remover Programas no Painel de Controle. Selecione o item MOTOTRBO Tuner na caixa "Programas instalados atualmente" e clique no botão Remover.

### 5. Aviso legal

Motorola Solutions e MOTOTRBO são marcas registradas da Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Inc.

### 6. Documento da Microsoft Solutions contendo avisos legais do software disponíveis ao público