# Tuner z serii MOTOTRBO

### Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Nowości w tej wersji

3. Wymagania

4. Instalacja, deinstalacja

5. Uwaga prawna

6. Ogólnodostępny dokument firmy Motorola Solutions z uwagami prawnymi dotyczącymi oprogramowania

### 1. Wprowadzenie

Witamy w aplikacji MOTOTRBO Tuner do radiotelefonów MOTOTRBO.

### 2. Nowości w tej wersji

Wersja | Uwagi
24.2 (kompilacja 12) | Poprawki błędów.
24.1 (kompilacja 2) | Aktualizacja obliczeń średniej mocy. Poprawki błędów.
23.1 (kompilacja 19) | Obsługa radiotelefonu przenośnego R7 w paśmie 350 MHz dla APAC, LACR i EMEA. Obsługa nowego przemiennika ION 8/900 dla regionu LACR. Dodano region APAC dla radiotelefonu przenośnego R2 w paśmie U2. Czasomierz konserwacji zapobiegawczej. Poprawki błędów.
22.3 (kompilacja 15) | Obsługa nowych modeli CP100d i DEP 250.
22.3 (kompilacja 8) | Obsługa strojenia zakresu rozszerzonego dźwięku stanu SLR8000.
22.3 (kompilacja 1) | Obsługa radiotelefonów Mototrbo R3 UHF i VHF. Poprawki błędów.
22.2 (kompilacja 8) | Poprawki błędów.
22.2 (kompilacja 2) | Obsługa zakresu MOTOTRBO R7 8/900.
22.2 (kompilacja 1) | Poprawki błędów.
21.0 (kompilacja 288) | Poprawki błędów.
21.0 (kompilacja 287) | Poprawki błędów.
21.0 (kompilacja 283) | Obsługa średniego dostrajania mocy XiR P3688+.
21.0 (kompilacja 281) | Poprawki błędów.
20.0 (kompilacja 273) | Obsługa radiotelefonów CP100d, DEP 250, DP540 i XiR C1200.
20.0 (Budowa 272) | Obsługa strojenia ADC akumulatora CPCAPLess.
20.0 (Budowa 262) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO ION z zakresem VHF i 8/900.
20.0 (Budowa 261) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO z zakresem UHF&VHF.
19.5 (Budowa 260) | Poprawki błędów.
19.5 (Budowa 256) | Poprawki błędów.
19.0 (Budowa 254) | Obsługa radiotelefonów MOTOTRBO XiR C2000 z zakresem UHF, VHF i 350 MHz.
18.0 (Budowa 252) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO XPR 8550 Wide z zakresem UHF.
17.5 (Budowa 249) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO Light DEP 250 z zakresem UHF 1.
17.5 (Budowa 247) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO XPN 2000 i XiR P3688+ z zakresem UHF 1.
17.0 (Budowa 246) | Poprawki błędów.
17.0 (Budowa 245) | Obsługa DGP 8000 i SLR 1000 VHF.
17.0 (Budowa 244) | Obsługa komunikacji w trybie rozszerzonych zabezpieczeń.
16.0 (Budowa 236) | Obsługa DEP 450, XiR C2000 i SLR8000 8/900
15.5 (Budowa 235) | Poprawki błędów
15.0 (Budowa 234) | Obsługa przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO z serii SL z zakresem Mid-Tier VHF i UHF 1. Obsługa przemienników MOTOTRBO SLR 5000 UHFB 2. Obsługa przemienników MOTOTRBO SLR 1000 Wide UHF.
14.0 (Budowa 226) | Obsługa dodatkowych radiotelefonów MOTOTRBO 2.5.
13.5 (Budowa 218) | Obsługa dodatkowych radiotelefonów MOTOTRBO 2.5. Obsługa Windows Server 2012 R2.
13.0 (Budowa 214) | Obsługa dodatkowych radiotelefonów MOTOTRBO 2.5.
12.0 (Budowa 203) | Obsługa radiotelefonów MOTOTRBO 2.5.
11.5 (Kompilacja 196) | Dodano obsługę modeli MOTOTRBO 2 ATEX Ma UHF (zakres 1) i VHF Portable.
11.0 (Kompilacja 187) | Obsługa modeli MOTOTRBO Light UHF Portable (zakres 2). Obsługa modeli MOTOTRBO Light UHF (zakres 1) Extended(403–480 MHz) Portable.
10.9 (kompilacja 181) | Obsługa modeli przenośnych z serii SL dla komercyjnego pasma VHF i UHF (zakres 1).
10.7 (kompilacja 171) | Dodano obsługę radiotelefonów MOTOTRBO w pasmach 2300 MHz, 350 MHz oraz 800/900 MHz. Dodano obsługę radiotelefonu przenośnego MOTOTRBO Light 350 MHz. Dodano obsługę radiotelefonów MOTOTRBO 2 UHF i VHF obsługujących GNSS. Dodano obsługę rozszerzonego pasma UHF w radiotelefonach z serii SL.
10.5 (Kompilacja 158) | Obsługa przekaźnika Digital RX. Obsługa dostosowanego osłabiania wpływu modulacji PWM (ang. pulse width modulation) Tx w urządzeniach przenośnych MOTOTRBO 2 oraz radiotelefonach z serii SL. Dodano obsługę pasma UHF 2 w radiotelefonach z serii SL.
10.1 (Kompilacja 150) | Dodano obsługę pasm 800 MHz i 900 MHz w modelach z serii SL. Dodano obsługę pasma 300/400 MHz dla przenośnych urządzeń MOTOTRBO 2.0.
10.0 (Kompilacja 148) | Dodano obsługę radiotelefonów MOTOTRBO Light.
9.5 (Kompilacja 144) | Dodano obsługę modelu przenośnego MOTOTRBO 2 800 / 900 MHz. Dodano obsługę modeli przenośnych XiR E8600, DP3441 i DGP 8050 Elite. Dodano obsługę systemu Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Kompilacja 136) | Dodano obsługę radiotelefonów przewoźnych MOTOTRBO 2 w paśmie UHF 2 .
8.5 (Kompilacja 128) | Dodano obsługę radiotelefonów MOTOTRBO 2 ATEX.
8.0 (Kompilacja 120) | Dodano obsługę radiotelefonów przenośnych MOTOTRBO 2 Dodano obsługę przemienników MOTOTRBO 2.
7.0 (Kompilacja 114) | Dodano obsługę radiotelefonów przewoźnych MOTOTRBO 2 Dodano obsługę radiotelefonów z serii SL.
6.8 (Kompilacja 108) | Dodano obsługę modeli XPR 6580 IS.
6.5 (Kompilacja 101) | Dodano obsługę MTR3000 Rx.
6.5 (Kompilacja 98) | Poprawki błędów.
6.0 (Kompilacja 97) | Dodano ustawienie minimalnego napięcia.
5.6 (Kompilacja 93) | Dodano obsługę dodatkowych analogowych modeli przenośnych.
5.5 (Kompilacja 91) | Dodano obsługę modeli pasma 350 MHz oraz CoS. Dodano obsługę modeli MTR3000 800/900.
5.2 (Kompilacja 85) | Dodano obsługę dynamicznego trybu mieszanego w przemiennikach.
5.1 (Kompilacja 80) | Dodano obsługę systemów operacyjnych Microsoft® Windows® 7 Home Premium oraz Professional. Dodano obsługę modeli pasma 800/900.
5.0 (Kompilacja 79) | Dodano obsługę modeli MTR3000 UHF w zakresie 1 i 2. Dodano obsługę radiotelefonów z funkcją trunkingu.
4.6 (Kompilacja 72) | Dodano obsługę modeli analogowych.
4.5 (Kompilacja 66) | Dodano obsługę modeli H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN i H55XDC9JA1AN.
4.0 (Kompilacja 54) | Dodano obsługę automatycznego strojenia filtra czołowego. Zaawansowana weryfikacja wartości mocy dostrajania.
3.6 (Kompilacja 46) | Dodano obsługę urządzeń o 2 zakresach UHF. Usunięto problem z komunikatem błędu jeżeli nie wykryto urządzenia audio.
3.5 (Kompilacja 44) | Dodano obsługę Microsoft® Windows® Vista Home Premium oraz Business.
3.0 (Kompilacja 37) | Dodano obsługę dodatkowych modeli UHF/VHF dużej/małej mocy.
2.0 (Kompilacja 31) | Dodano obsługę modeli VHF dużej mocy.
1.0 (Kompilacja 20) | Dodano obsługę radiotelefonów MOTOTRBO. Dostrój nadajnik i odbiornik radiotelefonu. Jednorazowe programowanie numeru seryjnego na pustych płytkach.

### 3. Wymagania

Dodatkowe informacje na temat wymagań systemowych aplikacji Tuner można znaleźć w instrukcji instalacji. |  |
Wymagania sprzętowe
· Aplikacja zajmuje około 100 MB wolnego miejsca na dysku komputera. Jeżeli jednak użytkownik chce zapisać pliki archiwalne swojego radiotelefonu, potrzebne będzie więcej miejsca. Każdy plik archiwum różni się wielkością w zależności od funkcji radiotelefonu.
· Do programu wystarcza prędkość procesora i ilość pamięci RAM zalecane przez firmę Microsoft dla używanej wersji sytemu operacyjnego.
· Port USB.
· Napęd CD-ROM.
· Dla zapewnienia najlepszych rezultatów wyświetlania, wybierz Rozmiar normalny (96 DPI) dla ustawienia DPI w swoim komputerze.

### 4. Instalacja, deinstalacja

Instalacja
Aby zainstalować oprogramowanie, wymagane są uprawnienia Administratora. Instalacja z płyty CD-ROM: · Umieść płytę CD-ROM z programem instalacyjnym w napędzie CD-ROM. · Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się w ciągu 30 sekund, to funkcja autoodtwarzania napędu CD-ROM najprawdopodobniej została wyłączona w systemie operacyjnym. Znajdź napęd CD-ROM i uruchom program autorun.exe. Przykładowo, jeżeli napęd CD jest oznaczony E:\, uruchom E:\autorun.exe. Instalacja wersji pakietu oprogramowania: · Rozpakuj pakiet Tuner w katalogu na dysku. · Przejdź do tego katalogu i uruchom program setup.exe. Jeżeli instalujesz nowszą wersję Tuner, usuń wcześniejszą wersję i ponownie rozpocznij instalację. Jeżeli ponownie instalujesz tę samą wersję Tuner, wybierz opcję naprawy. Uwaga: w trakcie ponownej instalacji zostaną przywrócone domyślne ustawienia oraz informacje o dilerze. Po zainstalowaniu nowej wersji należy sprawdzić te ustawienia i wprowadzić wymagane zmiany.
Deinstalacja
Kliknij przycisk Start na pasku zadań, wybierz Ustawienia > Panel Sterowania. W panelu sterowania wybierz opcję Dodaj/Usuń programy. Wybierz pozycję MOTOTRBO Tuner w „Aktualnie zainstalowanych programach” i kliknij przycisk Usuń.

### 5. Uwaga prawna

Motorola Solutions i MOTOTRBO stanowią zarejestrowane znaki handlowe Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® i Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Inc.

### 6. Ogólnodostępny dokument firmy Motorola Solutions z uwagami prawnymi dotyczącymi oprogramowania