# MOTOTRBO Repeater-Diagnose und -Steuerung (RDAC)

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Neu in dieser Version

3. Systemanforderungen

4. Installation, Entfernen

5. Rechtliche Hinweise

6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)

### 1. Einleitung

Willkommen zur MOTOTRBO Repeater-Diagnose- und Steuerungssoftware (RDAC) f ü r MOTOTRBO Repeater.

### 2. Neu in dieser Version

Version | Bemerkungen
3.5 (Build 43) | Unterstützung der Anzeige kostenpflichtiger Funktionen für das Programm.
3.0 (Build 39) | Unterst ü tzung neuer Alarme f ü r XPR8400 und MTR3000. Unterst ü tzung der Funktion "E-Mail-Benachrichtigung".
2.5 (Build 32) | Unterst ü tzung neuer Repeater-Modelle.
2.2 (Build 30) | Unterst ü tzung neuer Alarme f ü r MTR3000.
2.1 (Build 27) | Unterst ü tzung f ü r Microsoft® Windows® 7 Home Premium und Professional Editionen.
2.0 (Build 26) | Unterst ü tzung f ü r Repeater-Diagnose- und -Steuerung f ü r T3000A-Modelle. Unterst ü tzung f ü r Überwachung mehrerer IP-Site-Verbindungssysteme.
1.0 (Build 13) | Unterst ü tzung f ü r Repeater-Diagnose- und -Steuerung f ü r IP-Site-Verbindungsfunktionen.

### 3. Systemanforderungen

Betriebssystem |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition |  |  |
Empfohlene Hardware
· Das Programm erfordert ca. 100 MB freien Festplattenspeicher auf Ihrem PC.
· Bez ü glich Prozessorgeschwindigkeit und RAM m ü ssten die von Microsoft f ü r das von Ihnen verwendete Betriebssystem gegebenen Empfehlungen ausreichen.
· Ein USB- und ein Ethernet-Anschluss.
· Ein CD-ROM-Laufwerk.
· Die beste Anzeige wird erzielt, indem Sie die DPI-Einstellung Ihres PCs auf Normalgröße (96 DPI) einstellen.

### 4. Installation, Entfernen

Installation
Zur Installation der Software m ü ssen Sie ü ber Administratorrechte f ü r den betreffenden PC verf ü gen. Installation der CD-ROM-Version: · CD-ROM mit dem Installationsprogramm in das CD-ROM-Laufwerk einlegen. · Wird das Installationsprogramm nicht innerhalb von 30 Sekunden gestartet, ist die Funktion zum automatischen Ausf ü hren von CD-ROMs in Ihrem Betriebssystem wahrscheinlich nicht aktiviert. Navigieren Sie zur CD-ROM und f ü hren Sie das Programm autorun.exe aus. Befindet sich die CD-ROM z. B. in Laufwerk E:\, ist E:\autorun.exe auszuf ü hren. Installation des Softwarepakets: · Entpacken Sie RDAC in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. · Gehen Sie zu diesem Verzeichnis und f ü hren Sie setup.exe aus. Ist bereits eine ältere Version von RDAC installiert, wird die Option “Reparatur” oder “Entfernen” angeboten. Wird RDAC aktualisiert, entfernen Sie die ältere Version und beginnen den Installationsvorgang erneut. Zur erneuten Installation von RDAC wählen Sie “Reparatur”. Hinweis: 1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, das als Teil der CPS-Installation installiert wird, wird ü ber die Option “Reparatur” nicht erneut installiert. 2. Bei einer erneuten Installation werden die bevorzugten Einstellungen und Händlerinformationen auf ihre Standardwerte zur ü ckgesetzt. Diese Einstellungen sind nach der Installation der neuen Version zu ü berpr ü fen und ggf. abzuändern.
Entfernen
Gehen Sie in der Taskleiste Ihres Betriebssystems zu “Start” und dann zu “Einstellungen” > “Systemsteuerung”. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option “Software”. Wählen Sie unter “Zurzeit installierte Programme” den Eintrag f ü r die MOTOTRBO RDAC-Software und dann “Entfernen”.

### 5. Rechtliche Hinweise

Motorola Solutions und MOTOTRBO sind eingetragene Warenzeichen von Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken von Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)