# Диагностика и управление ретранслятором (RDAC) MOTOTRBO

### Содержание

1. Введение

2. Что нового в данном выпуске

3. Требования

4. Инсталляция, удаление

5. Юридическая информация

6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions

### 1. Введение

Введение в прикладное ПО MOTOTRBO Repeater Diagnostics And Control (RDAC) для ретрансляторов MOTOTRBO.

### 2. Что нового в данном выпуске

Версия | Примечания
3.5 (Версия 43) | Поддержка просмотра платных функций программы.
3.0 (Версия 39) | Поддержка новых тревожных сигналов в XPR8400 и MTR3000. Поддержка функции уведомления по эл. почте.
2.5 (Версия 32) | Поддержка новых моделей ретрансляторов.
2.2 (Версия 30) | Поддержка новых тревожных сигналов в MTR3000.
2.1 (Версия 27) | Поддержка для Microsoft® Windows® 7 Home Premium и Professional.
2.0 (Версия 26) | Поддержка диагностики и управления для моделей Т 3000 А. Поддержка мониторинга нескольких систем соединения IP-сайтов.
1.0 (Версия 13) | Поддержка диагностики и управления ретранслятором для функций Соединение IP-сайта.

### 3. Требования

Операционная система |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition |  |  |
Рекомендации по аппаратному обеспечению
· Это приложение занимает около 100 Мб свободного пространства на диске ПК.
· Быстродействие процессора и размера оперативной памяти - никаких дополнительных требований помимо рекомендаций Майкрософт для данного выпуска операционной системы нет.
· USB-порт и Ethernet-соединение.
· Дисковод CD-ROM.
· Для получения наилучшего отображения на дисплее настройте число точек на дюйм (DPI) в компьютере на Нормальный размер (96 DPI).

### 4. Инсталляция, удаление

Инсталляция
Для успешной инсталляции ПО Вы должны обладать правами администратора на выбранном для инсталляции компьютере. Выполните следующие инструкции в случае диска CD-ROM: · Вставьте CD-ROM с п/о в дисковод CD-ROM. · Если инсталляция не начнется в течение 30 с, это означает, что функция автозапуска п/о с CD-ROM в вашей операционной системе, видимо, деактивирована. Найдите и запустите программу autorun.exe с CD-ROM. Например, если дисковод E:\ является дисководом CD-ROM, запустите E:\autorun.exe. Выполните следующие инструкции в случае пакета ПО: · Разархивируйте пакет RDAC в директорию на местном диске. · Найдите эту директорию и запустите программу setup.exe. Если уже установлена предыдущая версия RDAC, вам будет предложено "Отремонтировать" или "Удалить". Если вы обновляете RDAC, удалите предыдущую версию и снова запустите процесс инсталляции. Если вы проводите повторную инсталляцию RDAC, выберите вариант "Отремонтировать". Примечание: 1. Редистрибутив Microsoft Visual C++ 2005, устанавливаемый при инсталляции п/о CPS, не переустанавливается при использовании опции Отремонтировать. 2. При повторной инсталляции данные, относящиеся к предпочтительным значениям и информации о дилере, будут сброшены и установлены на значения по умолчанию. После инсталляции новой версии необходимо проверить эти значения и соответствующим образом изменить их.
Удаление
Щелкнув на кнопке Старт компьютера, выберите Параметры > Панель управления. Выберите Добавить/Удалить программы в Панели управления. Выберите в окне "Установленные программы" выберите пункт "MOTOTRBO RDAC" и щелкните на кнопке "Удалить".

### 5. Юридическая информация

Motorola Solutions и MOTOTRBO являются регистрированными торговыми марками компании Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Inc.

### 6. Юридические положения, относящиеся к публичному программному обеспечению Motorola Solutions