# MOTOTRBO Repeater Diagnostics And Control (RDAC)

# Indice

1. Introduzione

2. Novit à di questa versione

3. Requisiti

4. Installazione e rimozione

5. Avviso legale

6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions

### 1. Introduzione

Applicazione MOTOTRBO Repeater Diagnostics And Control (RDAC) per ripetitori MOTOTRBO.

### 2. Novit à di questa versione

Versione | Note
3.5 (Build 43) | Supporta la visualizzazioni delle funzioni a pagamento per l'applicazione.
3.0 (Build 39) | Supporta i nuovi allarmi per XPR8400 e MTR3000. Supporta la funzione di notifica e-mail.
2.5 (Build 32) | Supporta i nuovi modelli di ripetitori.
2.2 (Build 30) | Supporta i nuovi allarmi per MTR3000.
2.1 (Build 27) | Supporta le edizioni Microsoft® Windows® 7 Home Premium e Professional.
2.0 (Build 26) | Supporta la diagnostica e i controlli per ripetitore dei modelli T3000A. Supporta il monitoraggio multiplo dei sistemi di connessione IP Site.
1.0 (Build 13) | Supporta le funzioni di diagnostica e controllo per IP Site Connect.

### 3. Requisiti

Sistema operativo |  |
Microsoft® Windows® 7 Edizione Home Premium Microsoft® Windows® 7 Edizione Professional Microsoft® Windows® Vista Edizione Home Premium Microsoft® Windows® Vista Edizione Business Microsoft® Windows® XP Edizione Home e Professional |  |  |
Requisiti hardware
· L’applicativo occupa circa 100 MB di spazio libero su disco del PC.
· Per quanto riguarda la velocit à del processore e la RAM, non vi sono ulteriori requisiti oltre alle raccomandazioni fornite da Microsoft relativamente alla versione del sistema operativo.
· Porta USB e collegamento Ethernet.
· Unit à CD-ROM.
· Per un’impostazione ottimale del display, configurare le impostazioni DPI del PC su Dimensioni normali (96 DPI).

### 4. Installazione e rimozione

Installazione
L’installazione del software sul PC di destinazione pu ò essere eseguita soltanto dagli amministratori di sistema. Per la versione CD-ROM, procedere come segue: · Inserire il CD-ROM che contiene il programma di installazione nell’unit à CD-ROM. · Se il programma d’installazione non si avvia entro 30 secondi, è probabile che la funzione di esecuzione automatica dei CD-ROM sia disabilitata. Sfogliare il CD-ROM ed eseguire il programma autorun.exe. Ad esempio, se l’unit à CD-ROM è E:\, eseguire E:\autorun.exe Per la versione su pacchetto software, procedere come segue: · Decomprimere il pacchetto RDAC in una cartella del disco locale. · Sfogliare questa cartella ed eseguire il programma setup.exe. Se nel computer è stata installata una versione precedente di RDAC, è possibile scegliere tra le opzioni “Ripara” o “Rimuovi”. Per aggiornare la versione RDAC gi à installata, selezionare l’opzione “Rimuovi” per disinstallarla, quindi esguire di nuovo la procedura di installazione. Per installare di nuovo il RDAC, selezionare l’opzione “Ripara”. Nota: 1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, installato quale componente del programma CPS , non sar à reinstallato selezionando l'opzione Ripara. 2. durante l’operazione di aggiornamento, saranno ripristinati i valori predefiniti per le preferenze e le informazioni sul distributore. Dopo aver installato la nuova versione, controllare questi valori e, se necessario, modificarli.
Rimozione
Dal pulsante Start sulla barra delle applicazioni, selezionare Impostazioni accesso ai programmi > Pannello di controllo. Selezionare l’opzione Installazione applicazioni dal pannello di controllo, quindi selezionare la voce MOTOTRBO RDAC nella casella "Programmi attualmente installati" e fare clic sul pulsante Rimuovi.

### 5. Avviso legale

Motorola Solutions e MOTOTRBO sono marchi registrati Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati Microsoft Inc.

### 6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions