# Diagnostyka przemiennika i sterowanie (RDAC) MOTOTRBO

### Spis tre ś ci

1. Wprowadzenie

2. Nowo ś ci w tym wydaniu

3. Wymagania

4. Instalacja, deinstalacja

5. Uwaga prawna

6. Ogólnie dostępny dokument zawierający Zawiadomienia prawne odnoście oprogramowania

### 1. Wprowadzenie

Witamy w aplikacji MOTOTRBO do diagnozowania i sterowania przemiennikami (RDAC) dla przemiennik ó w MOTOTRBO.

### 2. Nowo ś ci w tym wydaniu

Wersja | Opis
3.5 (Kompilacja 43) | Obsługa oglądu płatnych funkcji aplikacji.
3.0 (Kompilacja 39) | Obs ł uga nowych alarm ó w modeli XPR8400 i MTR3000. Obs ł uga funkcji zawiadamiania e-mailem.
2.5 (Kompilacja 32) | Obs ł uga nowych modeli przemiennik ó w.
2.2 (Kompilacja 30) | Obs ł uga nowych alarm ó w dla MTR3000.
2.1 (Kompilacja 27) | Obs ł uga edycji Microsoft® Windows® 7 Home Premium oraz Professional.
2.0 (Kompilacja 26) | Obs ł uga sterowania i diagnostyki przemiennik ó w; modele T3000A. Obs ł uga monitorowania system ó w mnogich po łą cze ń trybu Miejsca IP.
1,0 (Kompilacja 13) | Obs ł uga diagnozy i sterowania funkcjami Pod łą czenia trybu Miejsca IP.

### 3. Wymagania

System operacyjny |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition |  |  |
Zalecane wymogi sprz ę towe
· Aplikacja zajmuje oko ł o 100 MB miejsca na dysku komputera.
· Do programu wystarcza pr ę dko ść procesora i ilo ść RAMu, zalecane przez firm ę Microsoft dla u ż ywanej wersji sytemu operacyjnego.
· Port USB port i po łą czenie do sieci Ethernet.
· Nap ę d CD-ROM.
· Aby uzyska ć najlepszy obraz, ustawienia DPI komputera powinny by ć Normalna wielko ść (96 DPI).

### 4. Instalacja, deinstalacja

Instalacja
Zainstalowanie oprogramowania wymaga posiadania uprawnie ń Administratora komputera, na kt ó rym instalowany jest program. Wykonaj poni ż sze kroki instaluj ą c wersj ę CD-ROM: · Umie ść p ł yt ę CD-ROM z programem instalacyjnym w nap ę dzie CD-ROM. · Je ż eli program instalacyjny nie rozpocznie si ę w ci ą gu 30 sekund, to funkcja automatycznego uruchamiania p ł yt CD-ROM w systemie operacyjnym jest prawdopodobnie wy łą czona. Znajd ź nap ę d CD-ROM i uruchom program autorun.exe. Na przyk ł ad, je ż eli nap ę d CD-ROM jest oznaczony E:\, uruchom E:\autorun.exe. Wykonaj poni ż sze kroki instaluj ą c wersj ę pliku instalacyjnego: · Rozpakuj pakiet RDAC w katalogu na dysku. · Przejd ź do tego katalogu i uruchom program autorun.exe. Je ż eli zainstalowana jest poprzednia wersja RDAC, mo ż na b ę dzie wybra ć opcj ę “Napraw” lub “Usu ń”. Je ż eli aktualizujesz RDAC, to usu ń wcze ś niejsz ą wersj ę i ponownie rozpocznij instalacj ę. Je ż eli ponownie instalujesz RDAC, wybierz opcj ę naprawy. Uwaga: 1. Aplikacji Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, instalowanej w trakcie instalacji programu CPS, nie mo ż na ponownie instalowa ć przy pomocy opcji Naprawy. 2. W trakcie procedury ponownej instalacji, ustawienia preferencji i informacji o sprzedawcy zostan ą przywr ó cone do warto ś ci domy ś lnych. Po zainstalowaniu nowej wersji nale ż y sprawdzi ć te ustawienia i wprowadzi ć wymagane zmiany.
Deinstalacja
Kliknij przycisk Start paska zada ń, wybierz Ustawienia> Panel Sterowania. W panelu sterowania wybierz opcj ę Dodaj/Usu ń programy. Wybierz pozycj ę MOTOTRBO RDAC w "Aktualnie zainstalowanych programach" i kliknij przycisk Usu ń.

### 5. Adnotacja prawna

Motorola Solutions i MOTOTRBO to zarejestrowane znaki handlowe Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Inc.

### 6. Ogólnie dostępny dokument zawierający Zawiadomienia prawne odnoście oprogramowania