Cпособ "растопыривания" в дилерский (частотный) режим GP-68 и
обратного возврата в режим пользователя без вскрытия радиостанции и
выпаивания резистора. Интересно?
Для "открытия" станции нажимаем одновременно три
кнопки:PTT+Mon(зеленая кнопка над PTT)+Scan и включаем питание.
Для возврата в пользовательский режим - тоже три кнопки:
PTT+Mon+Enter(желтая, она же подсветка) и включаем питание.
Такая процедура иногда не работает на станциях, которые ранее
открывались выпаиванием резистора.

www.hackersrussia.ru