Así se instala el programa de la serie KPG175D

NX740k Y NX840k 


Para brincarse la verificación en esta serie, se debe primero instalar el programa original, ESTE PROGRAMA ESTA EN 

ESTE DISCO,  CARPETA KPG175D 


Ya que se encuentre instalada esta versión 

COPIE el ejecutable KPG175D QUE ESTA DENTRO DE LA CARPETA KPG175D, El de el Icono Rojo y péguelo en el SIGUIENTE DIRECTORIO



Ruta del DIRECTORIO PARA PEGAR EL ejecutable es:

C:\Archivos de programa\KENWOOD\KPG175D,  AQUI PEGUE EL KPG175D QUE ESTA EN LA CARPETA DEL DISCO , KPG175D

LE DIRA QUE YA EXISTE O HAY UN PROGRAMA CON EL MISMO NOMBRE, SOBREESCRIBA, si no LO HACE, elimine primero el kpg170d que 

existe ya en este directorio, y despues pegue este ejecutable KPG175D modificado:


DESPUES DE ESTO, SIGUE......


Para usarse, lea un radio que tenga password, cuando el PROGRAMA KPG175D pida el password, 

solo dele ENTER y LISTO, PASARA EL PASSWORD DE ESCRITURA.O EN SU DEFECTO SOLO LEA EL RADIO,,,PUEDE SER DE LAS DOS MANERAS




Notas: YA CUANDO LEA EL RADIO SE IRA A CARACTERISTICAS OPCIONALES O OPCIONAL FEATURES Y SE IRA DONDE ESTA EL ICONO

       DE CLAVE DE DATOS O DATA PASSWORD Y ALLI LE MOSTRARA LOS PASSWORD DE LECTURA Y SOBREESCRITURA, ENTONCES PODRA 

       CAMBIARLOS A SU NECESIDAD, PERO ANTES TENDRA QUE APUNTAR EL PASSWORD DE SOBREEsCRITURA POR QUE SE LO PEDIRA EL
        
       EL PROGRAMA PARA PODER PROGRAMAR EL RADIO CON LAS NUEVAS FRECUENCIAS O DATOS,  O SEA LOS DATOS ESCRITOS NUEVOS,

       DESPUES DE PROGRAMADO EL RADIO , PREVALECERAN COMO LOS NUEVOS PARAMETROS, INCLUYENDO LOS PASSWORD QUE USTED
  
       PUSO.. OK,,, GRACIAS..

j...j febrero 2016  


 






 






