Восстановление делается через КММС830 с системного или IP телефона.
 Можно восстановить исходный MAC-адрес по следующей методике:
1. Сохраните текущую базу данных настроек.
2. Обновите программное обеспечение до T4.80G и выключите систему.
3. Вытяните MP20 или MP40 из слота и проверьте исходный MAC-адрес напечатанный на стикере.
4. Включите питание.
5. Введите оригинальный MAC адрес в MMC830 с системного телефона.
 - Выберите опцию “MAC Write”.
 - Введите оригинальный MAC адрес.
 - Нажмите правую мягкую клавишу для сохранения оригинального MAC адреса в БД.
6. Перезагрузите систему через “System Reset” в MMC830.
7. При желании можете вернуться к версии V4.80 либо продолжить использование версии T4.80G.
8. Загрузите настройки сохраненные в п 1.