# Instalação do adaptador de rede Intel®

## Instale o adaptador Intel® Ethernet

### Instalar um adaptador

1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação. Se estiver fazendo uma instalação "hot plug", consulte primeiro a documentação do servidor.
2. Remova a tampa do computador e a tampa do slot correspondente ao seu adaptador. Você pode usar um slot mais comprido que o conector de seu adaptador, mas não tente instalar o adaptador em um slot mais curto que o conector.
3. Insira firmemente o adaptador no slot e prenda a braçadeira.
4. Recoloque a tampa do computador. Ligue o fio de eletricidade.

### Instalar uma placa mezanino

1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova a tampa do computador.
3. Alinhe o conector PCIe da placa mezanino com o conector e os quatro pinos plásticos da motherboard.
4. Pressione o adaptador até que ele fique totalmente inserido no conector da motherboard e se encaixe nos quatro pinos.
5. Recoloque a tampa do computador. Ligue o fio de eletricidade.

## Conectar o cabo de rede

### Adaptadores de cobre:

Em redes de 10 Mbps, use cabos de rede de par trançado Categoria 3, 4 ou 5.
Em redes de 100 ou 1000 Mbps e em redes residenciais, use cabos Categoria 5 (4 pares).
Em redes de 10 Gbps, use cabos Ethernet Categoria 6, Categoria 6a ou Categoria 7.

### Adaptadores de fibra com conector SC:

Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector de fibra ótica SC do tipo 1000Base-SX duplex nas portas TX/RX da braçadeira do adaptador.

### Adaptadores de fibra com conector LC:

Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector LC no adaptador, com o cabeamento correto para o seu tipo de adaptador. Podem ser usados cabos de conversão para outros tipos de conectores (como, por exemplo, SC) se o cabeamento corresponder às especificações óticas do adaptador, inclusive as limitações de comprimento.

### Dispositivos ópticos plugáveis SFP+:

Instale o módulo e conecte o cabo de acordo com as instruções do fabricante.

### Conector CX4:

Os cabos físicos precisam atender à norma IEEE 802.3ak, cláusula 54. O conector de cabo necessário é um receptáculo do tipo trava MDI, como definido pelo IEC 61076-3-113.

Ligue o computador e siga as instruções de instalação do driver conforme abaixo.

## Instale os drivers

### Sistemas operacionais Microsoft* Windows*

| NOTAS: A instalação dos drivers exige direitos de administrador no sistema operacional. Consulte a página 'Requisitos do sistema' no guia do adaptador para saber quais são os sistemas operacionais suportados.

O adaptador será detectado como novo hardware quando o Windows for inicializado. Para instalar o driver correto:

1. Faça o download do pacote de drivers mais recente em http://www.intel.com/p/pt_BR/support/.
2. Se o assistente Novo hardware encontrado for inicializado, pressione o botão Cancelar.
3. Inicie o programa de execução automática Conexões de rede Intel® do pacote de drivers.
4. Clique no botão Instalar drivers e software.

### Linux*

Para criar um pacote binário RPM* desse driver, execute 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Substitua <filename.tar.gz> com o nome do arquivo específico do driver.

| NOTAS: Para o build funcionar corretamente, o kernel em execução PRECISA corresponder à versão e à configuração da origem de kernel instalada. Se você tiver recompilado o kernel, reinicialize agora o sistema. A funcionalidade RPM só foi testada nas distribuições Red Hat.

1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use '/home/username/e1000e' ou '/usr/local/src/ixgb'.
2. Extraia/deszipe o arquivo, onde <x.x.x> é o número de versão para o arquivo tar do driver:

   > `tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz`

3. Mude para o diretório src, onde <x.x.x> representa o número da versão para o tar do driver:

   > `cd e1000e-<x.x.x>/src/`

4. Compile o módulo do driver:

   > `make install`

   O binário será instalado como:

   > `/lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000e.o`

   Os locais da instalação listados acima são os locais padrão. Eles não podem corrigir certas distribuições de Linux.

5. Instale o módulo:

   > `modprobe e1000e <parameter>=<value>`

6. Atribua um endereço IP à interface, digitando a seguinte informação, onde <x> é o número da interface:

   > `ifconfig eth<x> <IP_address>`

7. Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de uma outra máquina na mesma sub-rede da interface que está sendo testada:

   > `ping <IP_address>`

### FreeBSD*

Esse driver foi desenvolvido para ser usado com o kernel FreeBSD, versões 4.8 e posteriores.

| NOTA: Você deve ter as fontes do kernel instaladas a fim de compilar o módulo do driver.

Nas instruções abaixo, x.x.x é a versão do driver que está indicada no nome do arquivo .tar do driver.

1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use /home/username/ixgb ou /usr/local/src/ixgb.
2. Descompacte o arquivo:

   > `tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz`

   Essa ação criará um diretório `ixgb-x.x.x`.

3. Para instalar a página man:

   > `cd ixgb-x.x.x
   > gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz`

4. Para carregar o driver em um sistema em funcionamento, execute os passos a seguir:

   > `cd ixgb-x.x.x
   > make`

   OU

   > `cd ixgb-<x.x.x>/src/
   > make load`

5. Digite o seguinte para atribuir um endereço IP à interface:

   > `ifconfig ixgb<interface_num> <IP_address>`

6. Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de uma outra máquina na mesma sub-rede da interface que está sendo testada:

   > `ping <IP_address>`

7. Se quiser que o driver seja carregado automaticamente quando o sistema for inicializado:

   > `cd ixgb-<x.x.x>/src/
   > make load
   > cp if_ixgb.ko /modules`

   Edite o /boot/loader.conf e adicione a seguinte linha:

   > `if_ixgb_load="YES"`

   OU

   compile o driver no kernel (veja o item 8). Edite o /etc/rc.conf e crie a entrada ifconfig_ixgb<interface_num> adequada:

   > `ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"`

   Exemplo de uso:

   > `ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"`

8. Para compilar o driver no kernel, digite:

   > `cd ixgb-<x.x.x>/src/
   > mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   > `

   Edite o arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386 e adicione a seguinte linha:

   > `dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > `

   Remova as seguintes linhas do arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386, se elas existirem:

   > `dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb`

   Edite o arquivo de configuração do kernel (isto é, GENERIC ou MYKERNEL) em/usr/src/sys/i386/conf e confirme que a seguinte linha está presente:

   > `device ixgb`

   Compile e instale o kernel. O sistema deve ser reinicializado para que as atualizações do kernel tenham efeito.

Para obter informações adicionais sobre a compilação do kernel, consulte a documentação do sistema operacional FreeBSD.

## Mais informações

Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Adaptador no site de suporte da Intel: http://www.intel.com/p/pt_BR/support/.

*Assuntos legais