dlink-B4938F

Product Page: DNS-343 |  | Firmware Version: 1.03

| Setup | Advanced | Maintenance | Status | Support

- RAID
- Users / Groups
- Quotas
- Network Access
- FTP Server
- UPnP AV Server
- iTunes Server
- DHCP Server
- LLTD
- Remote Backup
- Add-ons
- Logout

# UPnP AV SERVER SETTINGS :

This section allows you to configure the UPnP AV server function. You can enable or disabled the UPnP AV server function, and specify the folder or directory that will be shared.

The DNS-343 will automatically scan for file updates when content is added or deleted from the available folders. You can also click the "Refresh" button to manually scan for file updates.

## UPnP AV SERVER SETTINGS :

UPnP AV Server | Enable Disable
Folder | Root
| dlink-B4938F_SHARE

Helpful Hints..
After adding new media content to the DNS-343, click the refresh button. You can manually scan for the file updates by clicking the "Refresh" button.

Copyright © 2008 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc.