Device Status

Server Name | : | PS-0FAA80
Model | : | DP-G321
Firmware Version | : | 1.00 (2004-06-10)
MAC Address | : | 00 11 95 0F AA 80
IP Address | : | 192.168.0.10 (Manual)
Up Time | : | 0 days, 00:09:00

Printer Status

USB1

:

Printer Name | : | PS-0FAA80-U1
Printer Speed | : | Full Speed (12M bps)
Printer Status | : | Off line
Total Print Jobs | : | 0
Total Print Size | : | 0 KBytes
Printing Status | : | Idle
| Name | : |
| MAC | : |
| IP | : |
| Protocol | : |
| Spooling Size | : | 0 Bytes
| Printing Size | : | 0 Bytes

USB2

:

Printer Name | : | PS-0FAA80-U2
Printer Speed | : | Full Speed (12M bps)
Printer Status | : | Off line
Total Print Jobs | : | 0
Total Print Size | : | 0 KBytes
Printing Status | : | Idle
| Name | : |
| MAC | : |
| IP | : |
| Protocol | : |
| Spooling Size | : | 0 Bytes
| Printing Size | : | 0 Bytes

LPT

:

Printer Name | : | PS-0FAA80-P3
Printer Speed | : | High
Printer Status | : | Off line
Total Print Jobs | : | 0
Total Print Size | : | 0 KBytes
Printing Status | : | Idle
| Name | : |
| MAC | : |
| IP | : |
| Protocol | : |
| Spooling Size | : | 0 Bytes
| Printing Size | : | 0 Bytes

Ethernet Status

Link | : | Yes
Speed | : | 100M bps
Duplex | : | Yes
Tx Packets | : | 369
Tx Errors | : | 0
Rx Packets | : | 305
Rx Errors | : | 0