# Izbirne nastavitve SharePort Plus

Ta stran pojasnjuje izbirne nastavitve SharePort Plus.
Splošne nastavitve SharePort Plus, kot je zagon in komunikacijske nastavitve, se lahko konfugurirajo.

Kliknite na gumb Možnost v glavnem oknu SharePort Plus. Prikaže se pogovorno okno možnosti.
Pogovorno okno možnosti omogoča naslednje nastavitve. Kliknite V redu, ko ste končali konfiguriranje nastavitev.

> Splošno

> Osnovne operacijske nastavitve se lahko konfigurirajo.

> Zaženite SharePort Plus pri zagonu sistema Windows | Doda SharePort Plus zagonski mapi. Ko je SharePort Plus dodan zagonski mapi, se bo samodejno zagnal ob prijavi v sistem Windows. (Privzeto: vklopljeno)
> Ne pokaži glavnega okna SharePort Plus pri zagonu programa | Zažene SharePort Plus kot pomanjšano ikono. Pomanjšana ikona se prikaže v opravilnem pladnju. (Privzeto: vklopljeno)
> Pokaži oblaček z opozorilom, ko se pojavi napaka | S prikazom sporočila v oblačku v opravilnem pladnju vas opozori na napako naprave USB. (Privzeto: vklopljeno)
> Pokaži potrditveno sporočilo, ko se prekine povezava z napravami USB | Prikaže potrditveno sporočilo, preden prekine povezavo naprave USB preko SharePort Plus. (Privzeto: vklopljeno)
> Samodejno poveži novo odkrite naprave USB | Samodejno poveže na napravo USB, ko je zaznana na omrežju. Ta možnost je pripravna, saj se lahko samodejno povežete z vsako napravo USB, ko je priključena na strežnik naprave. Vendar, ne pozabite, da je ta možnost le za ekskluzivno uporabo naprav USB. Dokler ste povezani na napravo USB je drugi ne morejo uporabljati. (Privzeta vrednost se razlikuje glede na možnost, ki ste jo izbrali med namestitvijo SharePort Plus.)
> Interval osveževanja glavnega okna | Nastavi interval osveževanja za stanje povezane naprave USB. (Privzeto: 10 sekund)

> Iskanje strežnikov naprave

> Naslov oddajanja se lahko konfigurira.

> Omogoči naslove oddajanja | Registrira naslove oddajanja, ki se uporabljajo pri iskanju strežnikov naprav preko omrežnega usmerjevalnika. Če ni določenih naslovov oddajanja, bo iskanje samo med strežniki naprav v vašem lokalnem segmentu. Če želite registrirati naslove oddajanja, označite Omogoči naslove oddajanja, vpišite naslove oddajanja v naslovno polje in kliknite na gumb Dodaj. Za odstranitev naslovov s seznama, izberite in kliknite gumb Briši.

> Na primer, če želite registrirati naslov "192.168.1.xxx" (Maska podomrežja:255.255.255.0), vpišite "192.168.1.255" v naslovno polje. Na spodnjem vzorčnem zaslonu sta naslova "192.168.1.255" in "192.168.2.255" registrirana, da vključujeta naslova "192.168.1.xxx" in "192.168.2.xxx" (Maska podomrežja:255.255.255.0) za iskanje strežnika naprave. Za informacije o naslovih oddajanja za uporabo pri iskanju strežnika naprave se obrnite na skrbnika omrežja.

> Zaslon

> Nastavitve zaslona SharePort Plus se lahko konfigurirajo.

> Ime | Prikaže ime naprav USB, ki so povezane na strežnik naprave. Ime naprave USB se lahko spremeni. Za podrobnosti glejte Izbirne nastavitve naprave USB. (Privzeto: vklopljeno) *Tega potrditvenega polja ni mogoče počistiti.
> Vrsta | DPrikaže vrsto naprav USB, ki so povezane na strežnik naprave. (Privzeto: vklopljeno) *Tega potrditvenega polja ni mogoče počistiti.
> Status | Prikaže stanje naprav USB, ki so povezane na strežnik naprave. (Privzeto: vklopljeno) *Tega potrditvenega polja ni mogoče počistiti.
> Ime gostitelja | Prikaže ime gostitelja strežnika naprave. Ime gostitelja se lahko spremeni v nastavitvah strežnika naprave. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik. (Privzeto: vklopljeno)
> Ime modela | Prikaže ime modela strežnika naprave. (Privzeto: vklopljeno)
> IP naslov | Prikaže naslov IP strežnika naprave. (Privzeto: izklopljeno)
> Ethernet naslov | Prikaže Ethernet naslov strežnika naprave. Ethernet naslov je 12-mestna številka, ki se nahaja na stranskem delu ali na zadnji strani strežnika naprave. (Privzeto: izklopljeno)
> Samodejna povezava | Prikaže trenutno stanje nastavitev samodejne povezave naprave USB. Prikaže se ali "Omogočeno" ali "Onemogočeno". (Privzeto: izklopljeno)
> Širina izbranega stolpca: | Spremeni širino vsakega naslova stolpca na vrhu seznama naprav USB. *Širin imena in vrste stolpca se ne da spremeniti.

> Ni mogoče skriti ali spremeniti prikazanega reda Imena, Vrste ali Stanja.

| Nazaj na vrh