# SharePort Plus y la bandeja de tareas

En esta página se explica cómo controlar SharePort Plus desde la bandeja de tareas y se describen los mensajes de globo mostrados en dicha bandeja.

1. Control de SharePort Plus desde la bandeja de tareas

2. Mensajes de globo

## 1. Control de SharePort Plus desde la bandeja de tareas

Haga clic con el botón derecho en la bandeja de tareas para que aparezca el menú de SharePort Plus que se muestra a continuación.

Los botones que aparecen a continuación se utilizan para controlar los dispositivos USB.

| Conectar | Conecta con el dispositivo USB seleccionado.
Desconectar | Desconecta del dispositivo USB seleccionado.
Solicitar uso | Solicita al usuario que utiliza el dispositivo USB en ese momento que se desconecte del mismo para poder seleccionarlo. Para obtener información detallada sobre las solicitudes de uso, consulte la sección Solicitudes de desconexión.
Propiedades | Muestra la ventana de propiedades del dispositivo USB seleccionado. Para obtener información detallada sobre las propiedades de los dispositivos USB, consulte la sección Parámetros de funcionamiento de los dispositivos USB.

| Restaurar | Restaura SharePort Plus a su tamaño predeterminado.
Minimizar | Minimiza SharePort Plus.
Opciones | Abre el cuadro de diálogo de opciones. Aparecen disponibles los distintos parámetros opcionales.
Ayuda | Abre esta ayuda en línea.
Acerca de SharePort Plus | Muestra la versión de SharePort Plus.
Salir | Cierra SharePort Plus.

## 2. Mensajes de globo

El significado de los mensajes de globo que aparecen en la bandeja de tareas es el siguiente:

| La alimentación que llega al dispositivo USB es insuficiente.
| El dispositivo USB se desconectó de forma anómala.

El mensaje de globo se puede ocultar configurando los Parámetros opcionales de SharePort Plus.

| Volver al principio