# Inställningar för SharePort Plus-alternativ

På den här sidan förklaras Inställningar för SharePort Plus-alternativ.
Du kan ändra generella SharePort Plus-inställningar för till exempel kommunikationen och vad som ska hända när datorn startar.

Klicka på knappen Alternativ i SharePort Plus huvudfönster. Dialogrutan Alternativ öppnas.
Alternativdialogrutan innehåller följande inställningar. Klicka på OK när du har gjort dina inställningar

> Allmänt

> Du kan konfigurera olika driftinställningar.

> Starta SharePort Plus när Windows startar | SharePort Plus läggs till i Start-mappen. När den läggs till i Start-mappen kommer SharePort Plus automatiskt att starta med Windows. (Standard: På)
> Visa inte SharePort Plus huvudfönster när programmet startar | SharePort Plus startar som en minimerad ikon. Den minimerade ikonen visas i systemfältet. (Standard: På)
> Visa ett meddelande när ett fel inträffar | Du får ett meddelande i systemfältet om ett fel inträffar i en USB-enhet. (Standard: På)
> Visa en bekräftelse när USB-enheter kopplas från | En bekräftelse visas innan en USB-enhet kopplas från med SharePort Plus. (Standard: På)
> Anslut automatiskt nyupptäckta USB-enheter | Upptäckta USB-enheter i nätverket ansluts automatiskt. Detta alternativ kan vara bra att använda eftersom du kan ansluta till varje USB-enhet automatiskt när den ansluts till enhetsservern. Tänk emellertid på att detta alternativ är till för exklusiv användning av USB-enheter. Så länge som du har en ansluten USB-enhet kan inga andra använda den. (Standardvärdet varierar beroende på vilket alternativ som du valde under SharePort Plus-installationen.)
> Uppdateringsintervall för huvudfönstret | Anger uppdateringsintervallet för anslutna USB-enheters status. (Standard: 10 sekunder)

> Sök efter enhetsservrar

> Du kan ändra broadcast-adressen.

> Aktivera broadcast-adresser | De broadcast-adresser som används för att söka efter enhetsserverar via nätverksroutern registreras. Om ingen broadcast-adress anges kommer sökningen endast att ske i enhetsservrarna i ditt lokala segment. Om du vill registrera en broadcast-adress markerar du Aktivera broadcast-adresser, anger broadcast-adressen i adressfältet och klickar sedan på knappen Lägg till. Ta bort en adress från listan genom att markera den och sedan klicka på knappen Ta bort.

> Om du till exempel vill registrera "192.168.1.xxx" (nätmask: 255.255.255.0), anger du "192.168.1.255" i adressfältet. I exemplet nedan är "192.168.1.255" och "192.168.2.255" registrerade för att innehålla adresserna "192.168.1.xxx" och "192.168.2.xxx" (Nätmask: 255.255.255.0) för sökning efter enhetsservern. Fråga nätverksadministratören om vilka broadcast-adresser du ska använda för att söka efter enhetsservern.

> Visa

> Du kan konfigurera visningsinställningar för SharePort Plus.

> Namn | Visar namnet på USB-enheterna som är anslutna till enhetsservern. Namnet på USB-enheten kan ändras. Mer information finns i Inställningar för att använda USB-enheter. (Standard: På) * Den här kryssrutan kan inte rensas.
> Typ | Visar vilka typer av USB-enheter som är anslutna till enhetsservern. (Standard: På) * Den här kryssrutan kan inte rensas.
> Status | Visar vilken status USB-enheterna som är anslutna till enhetsservern har. (Standard: På) * Den här kryssrutan kan inte rensas.
> Värdnamn | Visar värdnamnet för enhetsservern. Värdnamnet kan ändras med inställningarna för enhetsservern. Mer information hittar du i användarhandboken. (Standard: På)
> Modellnamn | Visar modellnamnet för enhetsservern. (Standard: På)
> IP-adress | Visar IP-adressen för enhetsservern. (Standard: Av)
> Ethernet-adress | Visar Ethernet-adressen för enhetsservern. Ethernet-adressen består av ett nummer med 12 siffror som du hittar på sidan eller baksidan av enhetsservern. (Standard: Av)
> Automatisk anslutning | Visar aktuell status för USB-enhetens inställningar för automatisk anslutning. Antingen "Aktiverad" eller "Inaktiverad" visas. (Standard: Av)
> Bredd på den markerade kolumnen: | Ändra bredden på varje kolumnrubrik högst upp i listan med USB-enheter. * Du kan inte ändra bredden för kolumnerna Namn och Typ.

> Det går inte att dölja eller ändra sorteringsordning för Namn, Typ och Status.

| Tillbaka till början