# Impostazioni facoltative di SharePort Plus

In questa pagina vengono illustrate le impostazioni facoltative di SharePort Plus.
È possibile configurare impostazioni generali di SharePort Plus, quali le impostazioni relative all'avvio e alle comunicazioni.

Fare clic sul pulsante Opzioni nella finestra principale di SharePort Plus. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni.
In questa finestra sono visualizzate le impostazioni illustrate di seguito. Una volta configurate le impostazioni, fare clic su OK.

> Generale

> Consente di configurare le impostazioni operative di base.

> Esegui SharePort Plus all'avvio di Windows | Aggiunge SharePort Plus alla cartella di avvio. Se aggiunto alla cartella di avvio, SharePort Plus verrà eseguito automaticamente all'avvio di Windows. Impostazione predefinita: attivata
> Non visualizzare la finestra principale di SharePort Plus all'avvio del programma | Avvia SharePort Plus ridotto a icona. L'icona del programma verrà visualizzata nella barra attività. Impostazione predefinita: attivata
> Visualizza un fumetto notifica in caso di errore | Notifica all'utente eventuali errori relativi a dispositivi USB visualizzando un fumetto messaggio nella barra attività. Impostazione predefinita: attivata
> Visualizza un messaggio di conferma alla disconnessione di dispositivi USB | Visualizza un messaggio di conferma prima di disconnettere un dispositivo USB tramite SharePort Plus. Impostazione predefinita: attivata
> Connetti automaticamente nuovi dispositivi USB rilevati | Esegue la connessione automatica a un dispositivo USB rilevato in rete. Questa opzione è comoda perché consente di connettersi automaticamente a singoli dispositivi USB quando vengono collegati al server di dispositivo. Tenere tuttavia presente che questa opzione implica l'uso esclusivo di dispositivi USB. Finché si è connessi a un dispositivo USB, altri utenti non potranno utilizzarlo. L'impostazione predefinita varia a seconda dell'opzione selezionata durante l'installazione di SharePort Plus.
> Intervallo di aggiornamento finestra principale | Consente di impostare l'intervallo di aggiornamento relativo allo stato dei dispositivi USB connessi. Impostazione predefinita: 10 secondi

> Ricerca server di dispositivo

> È possibile configurare l'indirizzo di broadcast.

> Abilita indirizzi di broadcast | Registra gli indirizzi di broadcast utilizzati per cercare i server di dispositivo tramite il router di rete. Se non viene specificato alcun indirizzo di broadcast, la ricerca dei server di dispositivo sarà limitata al segmento locale. Per registrare un indirizzo di broadcast, selezionare Abilita indirizzi di broadcast, immettere l'indirizzo di broadcast nel campo dell'indirizzo e fare clic sul pulsante Aggiungi. Per rimuovere un indirizzo dall'elenco, selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina.

> Ad esempio, per registrare "192.168.1.xxx" (subnet mask: 255.255.255.0), immettere "192.168.1.255" nel campo dell'indirizzo. Nella schermata di esempio seguente "192.168.1.255" e "192.168.2.255" sono registrati in modo da includere gli indirizzi "192.168.1.xxx" e "192.168.2.xxx" (subnet mask: 255.255.255.0) per la ricerca dei server di dispositivo. Per informazioni sugli indirizzi di broadcast da utilizzare per la ricerca di server di dispositivo, rivolgersi all'amministratore di rete.

> Visualizza

> È possibile configurare le impostazioni di visualizzazione di SharePort Plus.

> Nome | Visualizza il nome dei dispositivi USB connessi al server di dispositivo. Il nome del dispositivo USB è modificabile. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Impostazioni per l'utilizzo di dispositivi USB. Impostazione predefinita: attivata * Non è possibile deselezionare questa casella di controllo.
> Tipo | Visualizza il tipo dei dispositivi USB connessi al server di dispositivo. Impostazione predefinita: attivata * Non è possibile deselezionare questa casella di controllo.
> Stato | Visualizza lo stato dei dispositivi USB connessi al server di dispositivo. Impostazione predefinita: attivata * Non è possibile deselezionare questa casella di controllo.
> Nome host | Visualizza il nome host del server di dispositivo. Il nome host può essere modificato dalle impostazioni del server di dispositivo. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente. Impostazione predefinita: attivata
> Nome modello | Visualizza il nome del modello del server di dispositivo. Impostazione predefinita: attivata
> Indirizzo IP | Visualizza l'indirizzo IP del server di dispositivo. Impostazione predefinita: disattivata
> Indirizzo Ethernet | Visualizza l'indirizzo Ethernet del server di dispositivo. L'indirizzo Ethernet è il numero a 12 cifre riportato sul lato o sul retro del server di dispositivo. Impostazione predefinita: disattivata
> Connessione automatica | Visualizza lo stato corrente delle impostazioni di connessione automatica del dispositivo USB. È visualizzato "Abilitato" o "Disabilitato". Impostazione predefinita: disattivata
> Larghezza della colonna selezionata | Consente di modificare la larghezza delle intestazioni di colonna dell'elenco di dispositivi USB. * La larghezza delle colonne Nome e Tipo non sono modificabili.

> Non è possibile nascondere o cambiare l'ordine di visualizzazione di Nome, Tipo e Stato.

| Torna all'inizio