# Slik bruker du en skriver

Denne siden forklarer hvordan du bruker en USB-skriver (eller en USB-enhet med utskriftsevne) som er tilkoblet en enhetsserver ved bruk av SharePort Plus.

SharePort Plus har en funksjon som oppdager utskriftsjobber og deretter kobler automatisk til, skriver til og kobler fra skriveren (eller USB-enheten med utskriftsevne) hvis den er koblet til en enhetsserver.

Du trenger ikke å klikke på knappen Koble til i SharePort Plus' hovedvindu før du skriver ut en jobb.

Skriverens automatiske frakoblingsfunksjon er kanskje ikke tilgjengelig for noen USB-enheter med utskriftsevne. I slike tilfeller koble til/fra USB-enheten manuelt ved å klikke på knappene Koble til/Koble fra i SharePort Plus. For å kunne bruke skriverens automatiske tilkoblingsfunksjon, må SharePort Plus kjøre. Se til at du starter SharePort Plus før du skriver ut en jobb. For dem som skriver ut ofte, anbefales det å stille inn SharePort Plus til å automatisk starte ved PC-oppstart. For detaljer se Ekstrainnstillinger for SharePort Plus.

Hvis du har konfigurert skriverens automatiske tilkoblingsinnstilling fra meldingen nedenfor, som kommer opp fra SharePort Plus når en ny skriver oppdages, trenger du ikke å konfigurere de følgende innstillingene, siden de automatisk ville konfigureres.

Slik aktiverer du skriverens automatiske tilkoblingsfunksjon:

1. Velg en skriver i SharePort Plus' hovedvindu og klikk knappen Egenskaper . Når egenskapsdialogen vises, klikk kategorien Ekstrainnstillinger.

2. Kryss ut for Aktiver automatisk tilkobling, velg Koble til automatisk kun for utskrift og klikk OK.

   Aktiver automatisk tilkobling | Aktiverer den automatiske tilkoblingsfunksjonen. Når alternativet er avkrysset, må et av de følgende alternativene også velges.
   Tilkoble denne enheten automatisk når den er tilgjengelig (Deling er deaktivert) | Kobler automatisk til USB-enheten når den oppdages.
   Tilkoble automatisk kun for utskrift | Kobler automatisk til USB-enheten og kobler den fra etter at utskriftsjobben er ferdig. Gjør at du kan skrive ut uten å bekymre deg for Koble til/Koble fra-operasjoner.

   Hvis USB-enhetsdriveren ikke er installert på din PC eller hvis USB-enheten aldri har blitt koblet til PC-en via SharePort Plus, vises det følgende vinduet. For å aktivere innstillingen Koble automatisk til kun for utskrift, må USB-driveren være installert på systemet. Kryss ut for Aktiver automatisk tilkobling, velg Koble automatisk til kun for utskrift og klikk deretter knappen Konfigurer for å installere USB-enhetsdriveren. Etter at driveren er installert, vil vinduet vises som i trinn 2. Hvis den siste delen av en jobb ikke er skrevet fullstendig ut mens skriverens automatiske tilkoblingsfunksjon er aktiv, klikk knappen Bekreft for å åpne skriverens overvåkningsdialog. Forleng tidsperioden i feltet Tid før frakobling etter at utskriftsjobben er sendt.

Skriverens automatiske tilkoblingsfunksjon har blitt aktivert.

Alle jobbene som mates ut til skriveren du har valgt i trinn 1, vil skrives ut automatisk.

Noen skrivere viser kanskje en feilmelding på skriverstatusskjermen etter at en jobb er skrevet ut. I slike tilfeller, lukk skrivestatusskjermen manuelt, siden den ikke har noen virkning på utskriften.

| Tilbake til toppen