# SharePort Plus 옵션 설정

이 페이지는 SharePort Plus 옵션 설정을
설명합니다.
SharePort Plus 일반 설정은 초기 및 커뮤니케이션
과 같은 설정을 할 수 있습니다.

옵션 버튼을 클릭하세요 .
SharePort Plus의 메인 화면.
옵션 창에 표기 될 것 입니다.
옵션 창은 다음과 같은 설정이 가능 합니다.
설정 값을 완료 하였으면 OK 를 클릭하세요.

> 일반

> 기본 동작 설정을 할 수 있습니다.

> 윈도우 시작 시 SharePort Plus를 실행 합니다. | 시작 폴더에 SharePort Plus를 추가 합니다. 시작 폴더에서 추가 시 윈도우 로그인 후 자동으로 SharePort Plus 가 시작됩니다. (기본값:사용함)
> SharePort Plus 기본 화면을 보여주지 않습니다. | 바로가기 아이콘으로 SharePort Plus를 시작 합니다 바로가기 아이콘이 작업표시줄에 표기 됩니다. (기본값:사용함)
> 에러 발생 시 말풍선 알림을 보여 줍니다. | USB 장치의 에러를 작업 표시줄에 말풍선 메시지로 나타내어 알려줍니다. (기본값:사용함)
> USB 장치의 연결이 해지되면 확인 메시지가 나타납니다. | SharePort Plus를 통해 USB 장치 연결을 끊기 전에 확인 메시지 가 나타납니다. (기본값:사용함)
> 새로운 USB 장치가 자동으로 발견 되었습니다. | 네트워크 상에 USB 장치가 감지가 되면 자동으로 연결 됩니다. 이 옵션은 당신이 각각의 USB 장치를 서버에 연결 시 자동으로 연결 시켜줌으로 편리 합니다. 하지만, 이 옵션은 USB 장치 전용으로 사용을 위한 옵션입니다. USB 장치를 오랬동안 연결하여 사용하면 다른 사람들이 사용하지 못합니다. (기본값은 SharePort Plus 설치 하는 중에 선택된 옵션 에 따라 다를 수 있습니다.)
> 메인 화면 갱신 주기 | 연결된 USB 장치 상태를 위한 갱신 주기를 설정 합니다. (기본값 : 10초)

> 장치 서버를 검색 합니다.

> 브로드캐스트 주소를 설정 할 수 있습니다.

> 브로드캐스트 주소 활성화 | 네트워크 상의 장치 서버를 찾는데 사용되는 브로드캐스트 주소를 등록 브로드캐스트 주소가 설정되지 않았다면 장치 서버는 내부 네트워크에서만 검색을 할 것 입니다. 브로드캐스트 주소를 등록하기위해서 브로드캐스트 활성화 를 체크하시고 주소란에 브로드캐스트 주소를 입력하시고 추가 버튼을 클릭하세요. 리스트 상에서 주소를 지우기 위해서는 해당 주소를 선택한 후 삭제 버튼을 클릭하세요.

> 예를 들어, "192.168.1.xxx"(서브넷 마스크:255.255.255.0) 을 등록하기 위해서는 "192.168.1.255"를 주소 란에 입력하세요. "192.168.1.255" 와 "192.168.2.255"를 등록하기 위해서는 각 장치 서버 검색을 위해 "192.168.1.xxx" 와 "192.168.2.xxx" (서브넷 마스크:255.255.255.0)을 포함하여 등록하여야 합니다. 장치 검색을 위해 어떤 브로드캐스트 주소를 사용할건지에 대한 것은 네트워크 담당자에게 문의하세요.

> 표시

> SharePort Plus 설정값을 표시 할 수 있습니다.

> 이름 | 장치 서버에 연결된 USB 장치의 이름이 표시 됩니다. USB 장치 이름은 변경 될 수 있습니다. 상세한 내용은 USB 장치 추가 설정을 참고 하세요. (기본값: 사용) * 이 체크 박스는 초기화 할 수 없습니다.
> 타입 | 장치 서버에 연결된 USB 장치의 타입이 표시 됩니다. (기본값 : 사용) * 이 체크 박스는 초기화 할 수 없습니다.
> 상태 | 장치 서버에 연결된 USB 장치의 상태가 표시 됩니다. (기본값 : 사용) * 이 체크 박스는 초기화 할 수 없습니다.
> 호스명 | 장치 서버의 호스트명이 표기 됩니다. 장치 서버 설정으로 부터 호스트명을 변경 할 수 있습니다. 상세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고하세요. (기본값 : 사용)
> 모델명 | 장치 서버의 모델명이 표시 됩니다. (기본값 : 사용)
> IP주소 | 장치 서버의 IP 주소가 표시 됩니다. (기본값 : 사용안함)
> 이더넷 주소 | 장치 서버의 이더넷 주소가 표시 됩니다. 이더넷 주소는 12자리 숫자로 장치서버의 옆면 또는 뒷면에 있습니다. (기본값 : 사용안함)
> 자동연결 | USB 장치의 자동연결 설정의 현재 상태를 표기 합니다. "활성화" 또는 "비활성화"로 표기 됩니다. (기본값 : 사용안함)
> 선택된 열의 폭 | USB 장치 리스트 상단에 표기되는 각 열의 폭을 변경 합니다. * 이름 과 타입 열의 폭은 변경 할 수 없습니다.

> 이름,타입 과 상태의 표기 순서는 숨기거나 변경이 불가능 합니다.

| 맨 위로 이동