# SharePort Plus og oppgavelinjen

Denne siden forklarer hvordan du betjener SharePort Plus fra oppgavelinjen og ballongmeldinger som vises i oppgavelinjen.

1. Betjene SharePort Plus fra oppgavelinjen

2. Ballongmeldinger

## 1. Betjene SharePort Plus fra oppgavelinjen

Høyreklikk i oppgavelinjen for å vise SharePort Plus-menyen slik som vist nedenfor.

Følgende knapper brukes til å kontrollere USB-enhetene.

| Koble til | Kobler til den valgte USB-enheten.
Koble fra | Kobler fra den valgte USB-enheten.
Forespør bruk | Forespør brukeren som i øyeblikket bruker USB-enheten om å koble fra, fordi du ønsker å bruke enheten. For detaljer om Forespør bruk se Slik forespør du frakobling.
Egenskaper | Viser egenskapsvinduet til den valgte USB-enheten. For detaljer om USB-enhetsegenskapene se USB-enhetens driftsinnstillinger.

| Gjenopprett | Gjenoppretter SharePort Plus til standardstørrelsen.
Minimer | Minimerer SharePort Plus.
Valg | Åpner alternativdialogen. Hver ekstrainnstilling er tilgjengelig.
Hjelp | Åpner denne onlinehjelpen.
Om SharePort Plus | Viser SharePort Plus-versjonen.
Avslutt | Lukker SharePort Plus.

## 2. Ballongmeldinger

Betydningen av ballongmeldingene som kommer ut av oppgavelinjen er som følger:

| Det er ikke tilstrekkelig strømforsyning til USB-enheten.
| USB-enheten ble frakoblet på unormal måte.

Ballongmeldingen kan skjules ved å konfigurere Ekstrainnstillinger for SharePort Plus.

| Tilbake til toppen